项目需求书

1.项目背景

为落实学院2026年设备更新建设方案，依托服装与工艺设计专业群，采购虚拟仿真数字面料交互实训平台1套，用于面料数字化采集、物理属性检测、3D 建模与虚拟仿真教学，打造集教学、实训、研发于一体的综合创新平台，满足专业课程实训与产教协同需求。

2.技术要求

	序号
	标的名称
	技术要求
	单位
	数量

	1
	虚拟仿真数字面料交互实训平台
	一、面料物理属性测量仪器

（一）测量仪器套件组成要求

全自动面料测量套件由裁切仪、面料悬垂测试仪及配套软件组成。设备与软件协同作业，完整实现面料裁切、物性检测、数字化建模、3D 设计展示全流程，为面料数字化提供完整解决方案。

1.面料裁切仪

外观尺寸长*宽*高：430*430*100±5mm。
重量：≤8kg。

裁切功能：仪器可将织物裁剪成直径为≤30cm的圆形样品。样品裁切边缘需整齐。
2.面料属性测量仪

面料厚度的测量：0~12.7mm，

面料重量的测量：0~1000gsm。

裁剪试样尺寸为直径≤30cm的圆形样品。

●支持选择雪纺、法兰绒、查利斯布、绉纱/CDC、钩针编织织物、ITY/哑光针织汗布、乔其纱、欧根纱、潜水料/空气层面料、麦尔登呢/毡制织物等不低于60多种面料类型。每款面料类型成分选择不低于25种。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
外观尺寸长*宽*高：520*355*660±5mm。
重量：≤25kg，设备整体结构需稳固，确保在测试过程中运行平稳，减少因设备晃动等因素对测试结果产生的干扰。

3.整机配套功能要求（含硬件联动 + 配套软件）
(1)3D 模特与试衣：需兼容内外置虚拟模特，支持自定义试衣、模特姿势调整，角色标配不少于 12 款发型、9 款鞋子预设。

(2)服装编辑设计：可直接修改 3D 服装长度、宽度、颜色等；支持绘制、编辑缝纫线与服装板片，可自由创作新款服饰，添加面料、纽扣、蝴蝶结等配饰。

(3)素材与资源管理：内置不少于 73 款织物、45 款纽扣、19 款附件预设；支持导入/导出虚拟模特、姿势、服饰等资源，可接入商城 3D 素材拓展设计。

(4)●叠穿与展示：支持多件服饰自动叠穿，无需额外模拟；支持照片。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
(5)色彩处理：需配备 HEX、RGB 色号、吸色、色彩直方图等调色取色功能，支持单品 / 批量替换面料、贴图、纽扣、附件等材质。

(6)物件编辑：可自由调整纽扣、贴图、附件的位置、大小与旋转角度。

(7)操作与指引：全部功能需配有视频操作演示，便于操作。

(8)系统与设备兼容：支持 Windows、macOS 等系统，适配触屏、台式机、平板设备；整体含资源≤1G。
（二）配套少数民族面料服装模型资源包

1.需含55个少数民族高精度三维服饰模型，男女款服饰各不少于一套，不少于110套,服饰模型需精确反映各少数民族的服饰特色，包括款式、色彩、纹理和细节等（使用真实的色彩和纹理），符合各民族的传统性别服饰特征，（服饰的褶皱、线条和层次感生动逼真）。（提供功能演示）
2.●东北华北地区少数民族服饰，含满族、朝鲜族、鄂伦春族、赫哲族、锡伯族、蒙古族、达斡尔族、鄂温克族等。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
3.●华东华中华南地区少数民族服饰：含畲族、高山族、土家族、壮族、瑶族、黎族、仫佬族、毛南族、京族等。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
4.●西南地区少数民族服饰：含羌族、布依族、侗族、水族、仡佬族、苗族、彝族、白族、哈尼族、傣族、僳僳族、拉祜族、佤族、纳西族、景颇族、布朗族、阿昌族、普米族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族、藏族、珞巴族、门巴族等。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
5.●西北地区少数民族服饰：含裕固族、保安族、东乡族、土族、撒拉族、回族、维吾尔族、哈萨克族、柯尔克孜族、塔吉克族、乌孜别克族、俄罗斯族、塔塔尔族等。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
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	二、面料扫描仪

（一）面料扫描仪基础参数要求

智慧图像处理引擎，可自动收集布料的3D材质显示特性（色彩，光泽，UV贴图），并可以最小数字单元储存。在线手动工具，可针对人工智能自动圈选的最小可重复单位进行精细调校，以呈现布料真实外观。须支持实时在线布料3D预览。

1.扫描幅面不低于116MM*116MM，支持循环花型单元以满足不同面料的扫描要求。

2.最大扫描精度不小于660DPI。

3.支持一键扫描，扫描生成一款面料时间2-5分钟。

4.支持材料最大厚度不小于9mm。

5.支持一步设置到位、自动开启/关闭灯光；多维度光源配置，智能化扫描控制。

★6.一键纹理材质自动扫描生成3D材质贴图，全自动生成漫反射、法线、置换、高光、透明度贴图，可直接应用到现有主流的3D设计软件进行渲染使用。

7.自动四方连续（无缝拼接）：可通过3D高清面料扫描仪处理软件自动化拾取四方连续单元格，支持快速拼接效果预览；同时支持手动选择及调整，能够快速完成四方连续单元处理。一键生成无缝贴图。

★8.支持面料的实时拼接预览，确保拼接质量。

9.颜色校准功能：须具备3D高清面料扫描仪的色彩校准功能，支持自动校准曝光，准确还原色彩。

10.尺度校准功能：3D高清面料扫描仪可通过校准使输出的贴图纹理保持1：1的大小，在3D软件中进行1：1的纹理展示。

11.存储快速高效，支持本地存储，支持联网发送。

12.支持多种类材质，包括皮革&人造革；布料；镂空或者半透明网布；金属材料；局部烫金材料；金属丝材料；荧光材料；多层网布材料等。

13.无缝对接面料平台：3D高清面料扫描仪可无缝对接面料平台，实现面料资料的管理和展示。

14.标准色温的LED光源：3D高清面料扫描仪需采用标准6500K色温的LED，可还原色彩。
15.产品重量:≤35Kg;物理尺寸:长*宽*高：500mm*500mm*535mm±5;输入电压:≤12V。
（二）配套面料色彩管理平台参数要求
    1.色彩体系与色号规则

色彩体系：基于标准色彩体系，需覆盖全色域范围，支持精确色彩匹配与管理。
色号结构：颜色表示需严格符合GB/T21898-2023《纺织品颜色表示方法》规定的色立体标号规则，颜色的标号用7位数字表示，格式为“XXX-XX-XX”，分别对应色相（3位）、明度（2位）、彩度（2位），如“016-88-07”表示色相016、明度88、彩度07。
●颜色数量：平台内置不少于4459个标准色号，包含不少于3500个常用色，覆盖印刷、纺织、设计等多领域常用色彩。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
2.颜色查找与浏览
输入方式：支持手动输入色号、滑动鼠标（或滚轮）实时调节参数、点击色彩墙色块选取。
交互操作
键盘快捷键：支持通过按键切换色彩浏览功能启停；支出通过按键快速保存颜色。
鼠标操作：支持通过鼠标调节明度，调节彩度，调节色相等。
色彩墙参数
渐变条：支持拉动色彩渐变条快速切换颜色页面。
邻近色显示：点击色块可查看±10范围内的邻近色（基于色相参数）。
●支持将查找到的颜色添加到“我的色彩墙”，并进行排列调整。（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
3.图片取色与处理
(2)图片导入限制
单张图片大小：普通用户≤5M。
单次上传数量：普通用户≤10张。
(3)取色技术：支出自动取色：支持去除人物背景（仅保留服装服饰、配饰及头发等主要人物形象类图片），方便查看人物主要着装造型，自动提取主色及比例（默认分析占比＞15%的颜色）。（提供功能演示）
(4)手动取色：支出拖动选色框精准选取颜色，支持多次取色叠加比例。
(5)输出格式：支持导出ASE文档（设计软件通用色板格式）、下载颜色信息（CSV/Excel）。
4.色彩分析与搭配
颜色导入：支持从色彩系列、图片库（支持JPG/PNG等常见格式）、手动输入色号（支持Excel/Word/PDF批量复制）导入。
分析功能：支持文件夹批量分析，单次分析图片≤500张。
搭配算法
自动配色：提供双色/三色搭配方案，支持6级风格倾向调节（从稳定到活跃，基于对比度与彩度计算），提供多种配色方案。筛选范围：可限定仅在“我的色彩墙”内进行搭配。（提供功能演示）
●支持自动生成分析报告（投标文件中需提供对应平台功能截图并加盖投标人公章）
5.系统交互与存储
快捷菜单：支持固定栏快速切换功能模块（如颜色查找、图片取色、色彩分析等）。
色彩墙展示：以网格形式呈现颜色，左侧显示明度轴（0-99），底部显示彩度轴（0-099），顶部标注色相范围（如“色相015-016”）。
存储机制
个人数据：“我的色彩墙”“我的私人图片库”仅用户本人可见。
资源共享：“团队共享图片库”支持权限管理，成员可查看/分析共享资源。
6.文件格式与兼容性
支持格式图片：JPG、PNG、BMP等（支持透明背景）
色板：ASE（Adobe系列软件兼容）、CSV（颜色数据表格）。
导出功能：支持将色彩系列导出为ASE文档，可直接导入AdobeIllustrator、Photoshop等设计软件。
	
	


