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	[bookmark: _Toc19866_WPSOffice_Level1]项目概况
山西省高技能人才培训基地建设项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取获取招标文件，并于2026年10月20日 09:00（北京时间）前递交投标文件。     


一、项目基本情况                                                
项目编号：1408992026AGK00203
项目名称：山西省高技能人才培训基地建设项目       
预算金额（元）：1947500
最高限价（元）：1602000,345500
采购需求：        
    标项一
    标项名称: 山西省高技能人才培训基地建设项目1包 
    数量:  
    预算金额（元）：1602000
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 一包招标内容：新能源汽车检测与维修专业实训室建设、机电技术应用专业实训室建设等   
    备注：无           
    标项二
    标项名称: 山西省高技能人才培训基地建设项目2包 
    数量:  
    预算金额（元）：345500
    简要规格描述或项目基本概况介绍、用途： 二包招标内容：机电技术应用专业内涵建设等   
    备注：无           
合同履约期限：标项 1、2，合同签订后120个日历天内
本项目（否）接受联合体投标。        
二、申请人的资格要求     
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；    
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业，供应商须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业；
本项目专门面向中小企业，供应商须根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，准确划分企业类型。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型企业   
3.本项目的特定资格要求：标项1：无；标项2：无   
三、获取招标文件    
时间：2026年09月30日至2026年10月13日，每天上午00:00:00至12:00:00，下午12:00:00至23:59:59（北京时间，法定节假日除外）        
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取       
售价（元）：0       
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点    
提交投标文件截止时间：2026年10月20日 09:00（北京时间）        
投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标     
开标时间：2026年10月20日 09:00        
开标地点：山西省运城市盐湖区运城市盐湖区铺安街天泰文化苑D幢三单元2101室山西沐泓工程项目管理有限公司会议室     
五、公告期限     
自本公告发布之日起5个工作日。    
六、其他补充事宜    
无      
      代理费支付方式： 供应商支付 
      代理费收费标准： 参考国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号规定的费率计取，由中标人在领取中标（成交）通知书时一次性付清。 
      代理费收费金额（元）： / 
七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系    
1.采购人信息        
名    称：山西新产业技师学院         
地    址：运城市盐湖区工农西街305号         
联系方式：13834474577       
2.采购代理机构信息        
名    称： 山西沐泓工程项目管理有限公司
地    址：运城市盐湖区铺安街天泰文化苑北区D幢三单元2101室
联系方式：18613597091         
3.采购代理机构信息
项目联系人： 王女士
电    话：18613597091
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招标文件前附表
	条款号
	条款名称
	编列内容规定

	第一章 投标须知（前附表）

	一、说明

	第二章 第1.1款
	招标项目
	山西省高技能人才培训基地建设项目

	第二章第2.1款
	招标人
	名 称：山西新产业技师学院
地 址：运城市盐湖区工农西街305号
联系人：胡女士
联系方式：13834474577

	第二章第2.2款
	招标代理机构
	名    称：山西沐泓工程项目管理有限公司 
地    址：运城市盐湖区铺安街天泰文化苑北区D幢三单元2101室
联 系 人：王女士
电    话：0359-2226128/18613597091
电子邮件：muhongsx@163.com

	第二章第3.1款
	投标人资格条件
	1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业。
3.本项目的特定资格要求：
（1）本次招标要求投标人须具备有效的营业执照，并在人员、设备、资金等方面具有相应的能力；
（2）单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位不得同时参加本项目的投标；
（3）投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的投标人，不得为“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的投标人（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

	第二章第5.1款
	联合体投标
	不接受	

	第二章第6.1款
	采购进口产品
	本项目拒绝进口产品投标。

	
二、招标文件

	第二章第7.3款
	财政部门指定的
媒体
	山西省政府采购网

	第二章第8.1款
	招标文件的提供
期限
	2026年9月30日00时00分00秒至2026年10月13日23时59分59秒（北京时间）

	第二章第8.2款
	招标文件的获取
	通过山西省政府采购网－政府采购云平台获取电子版采购文件，此为获取采购文件的唯一途径，通过其他渠道获取采购文件的不具备投标资格。

	第二章第9.3款
	一般条款允许偏离的最高项数
	一般商务和技术条款偏离项数之和≥1项将导致无效投标。

	第二章第11.1款
	提交投标文件
截止时间
（开标时间）
	2026年10月20日09时00分（北京时间）

	三、投标文件的编写

	第二章第15.7款
	预算金额（最高限价）
	1947500‬元，其中一包：1602000元；二包：345500元。

	第二章第15.3款
	备选方案
	不接受

	第二章第18.1款
	投标保证金
	1.交纳方式：通过本单位基本银行账户电汇、银行保函、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
2.截止时间：2026年10月20日09时00分（北京时间）（以实际到账时间为准）；
3.投标保证金：一包：人民币壹万陆仟元整；二包：人民币叁仟肆佰元整。交纳投标保证金时请在备注栏中注明项目名称+包号。
4.支付账户信息
开户名：山西沐泓工程项目管理有限公司
开户行：中国银行股份有限公司运城东城支行
行号：104181006342
账号：143013529168
5.以银行汇款或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。 
采用银行汇款和支票，应当明确收款账号，投标文件中需附汇票存根或银行转账通知扫描件及其基本账户转出的证明。
6.采用非电汇形式缴纳的，投标人须在投标截止前银行保函、支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函原件扫描件发送至山西沐泓工程项目管理有限公司邮箱。邮件标题格式为：项目名称+公司名称。
7.电汇形式退还方式：通过本单位基本银行账户退还，退还投标保证金时，银行手续费由投标人自行承担。

	第二章第19.1款
	投标有效期
	90日历天

	第二章第20.1款
	投标文件制作
	1、供应商要按照采购文件要求进行签章和加密，并在开标时使用制作电子版响应文件的 CA 数字证书进行解密操作。开标过程中，因供应商个人原因造成响应文件未解密的，视为无效投标。 
2、供应商通过投标客户端编制完响应文件后，使用企业 CA 数字证书对响应文件进行加密，生成加密后的响应文件，在开标时再行解密。（加密、解密必须使用同一CA数字证书）。
3、供应商应使用政采云系统的响应文件编制工具，按照操作手册编制电子响应文件，并使用数字证书（CA）按照采购文件规定签字、签章。同时使用数字证书（CA）对响应文件进行加密。
4、在上传电子响应文件时，需对应系统中每个模块要求，形成独立的PDF格式文件，按照指定对应模块，逐条完成上传，保存后提交。
如：上传营业执照和开户许可证，要把营业执照和开户许可证形成独立PDF格式文档，在模块处完成上传。
5、请在投标系统“商务技术模块”上传完整“第六章 投标文件组成”要求的所有内容。如果供应商没有按规定上传，将可能导致投标被否决。
6、电子响应文件所附各类证件、证书、证明，均随响应文件统一编排页码进行上传。
7、如果供应商没有按规定网上递交电子响应文件，视为投标无效。

	四、投标文件的递交

	第二章第21.1款
	投标文件的递交
地点
	电子文件请通过政采云投标客户端上传投标文件；

	五、开标和评标

	其他
	资格审查资料
	1、若为法人须附法定代表人身份证明书；若为授权委托代理人需提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法人身份证及被授权人的身份证；
2、投标函；
3、营业执照；
4、银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；
5、投标人信用承诺书；
6、投标保证金缴纳凭证；
7、投标人自行承诺企业、法定代表人有无行贿犯罪行为（格式自拟），并对其真实性负责；
8、诚信投标承诺书；
9、中小企业声明函。
注：（1）招标人有权在签订合同前要求中标供应商提供相关证明材料以核实中标供应商承诺事项的真实性。（2）投标人对信用承诺内容的真实性、合法性、有效性负责。如作出虚假信用承诺，视同为“提供虚假材料谋取中标、成交”的违法行为。经调查核实后，按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。（3）以上材料扫描件均要求清晰可见，因投标人原因导致电子投标文件不清晰致使审核人员无法确定是否符合招标文件要求的，后果由投标人自行承担。

	六、合同签订

	第二章第30.1款
	履约担保
	双方自行协商

	第二章第37.1款
	招标代理服务费
	参考国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号规定的费率计取，由中标人在领取中标（成交）通知书时一次性付清。

	第三章  评标方法及标准（综合评分法）（前附表）

	第三章第2.1款
	评标因素和标准
	商务、技术、报价

	第三章第2.2款
	权值
	评审因素
	权值

	
	
	商务
	19％

	
	
	技术
	51％

	
	
	报价
	30％

	第三章第3.2款
	无效投标的规定
	投标文件属下列情况之一的，应在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：
（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标有效期不足的；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； 
（5）不具备第二章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；
（6）不满足第二章“投标须知”第9.1款、第9.2款规定的实质性要求的；
（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的（缺漏招标文件所要求的内容）；
（9）投标货物性能、规格、检验标准和方法、服务等不满足招标文件的相关要求和超出采购人接受的偏差范围的；
（10）投标文件附有招标人不能接受的条件；
（11）不符合招标文件规定的分包、转包规定等其他实质性要求；
（12）不符合法律法规的规定。

	第三章第3.3款
	废标的规定
	有下列情形之一时，评标委员会应予以废标：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了采购预算的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。

	第三章第6款
	确定中标人
	评标委员会按得分从高到低的顺序对投标人进行排序（当投标人得分相同时，报价低者排名在前；当投标人综合评分且报价相同时，按技术部分得分由高者排名在前。）根据招标人的授权，直接确定排名第一的投标人为中标人。

	本项目需要落实的政府采购政策
	1、按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本采购文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。
2、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）；
3、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）；
4、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
5、关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）
6、关于环境标志产品政府采购实施的意见（财库〔2006〕90号）
7、山西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度助力扎实稳住经济的通知（晋财购〔2022〕6号）

	落实政府采购政策采取的措施
	1、中小微企业参加本项目投标时：
（1）须按照工信部联【2011】300号《中小企业划型标准规定》的标准如实填写《中小企业声明函》（格式见第五章 响应文件组成）。
（2）价格优惠：小型企业和微型企业给予15%的价格扣除；用扣除后的报价参与评审。
本项目专门面向中小企业采购，不再执行价格优惠政策。
2、监狱企业参加本项目投标时：
（1）须出具监狱管理局、戒毒管理局等主管部门出具的证明文件。
（2）价格优惠：监狱企业给予15%的价格扣除；用扣除后的报价参与评审。
（3）监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
3、残疾人福利性单位参加本项目投标时：
（1）残疾人福利性单位应满足以下条件：
①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不低于10人（含10人）。
②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议。
③为安置的每位残疾人按时缴纳了社会保险。
④向安置的每位残疾人支付的工资不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准。
⑤提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
须如实填写《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章 响应文件组成），并附相关证明材料。
（2）价格优惠：残疾人福利性单位给予15%的价格扣除，用扣除后的报价参与评审。
（3）残疾人单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
4、政府采购支持绿色、创新等方面发展：
(1) 须出具相关部门出具的证明材料。
(2) 价格优惠：绿色、创新给予15%的价格扣除；用扣除后的报价参与评审。
5、供应商属于小、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位、绿色、创新的，最多只能享受一次价格扣除，不重复享受政策优惠。
6、属于政府强制采购产品的，投标产品必须为财库[2019]19号《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》--“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品。属于政府优先采购产品且投标产品为“附件：节能产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购。
7、属于政府优先采购产品，投标产品为财库[2019]18号《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》--“附件：环境标志产品政府采购品目清单”中的产品的，在同等条件下优先采购。
8、涉及创新产品、创新服务的
供应商提供创新产品或创新服务属于《山西省创新产品和服务推荐清单》中创新产品或创新服务的，对供应商的报价给予折扣，以折扣后的价格参与评审。
9、涉及商品包装和快递包装的
本文件列出商品包装和快递包装要求的，供应商应承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
本项目所属行业为：其他未列明行业。

	第四章  政府采购合同格式

	甲方名称、地址 
	招 标 人：山西新产业技师学院
地   址：运城市盐湖区工农西街305号

	项目地点
	运城市盐湖区工农西街305号（山西新产业技师学院）

	合同履约期限
	合同签订后120个日历天内

	质保期
	1年

	合同价款支付方式
	双方协商

	技术要求
	详见“第五章  采购需求”

	合同未尽事项
	协商解决

	其他补充内容

	投标文件电子版的解密：本项目为全流程电子标，无需到现场开标，投标人需在规定的投标截止时间（开标时间）后30分钟内通过山西省政府采购平台（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）投标人账户对所提交的加密的电子投标文件进行解密操作，超过规定的解密时间将无法解密、将失去投标资格。

	纸质版响应文件3份（应由投标文件制作工具生成的电子响应文件导出打印胶装），应在投标截止后2日内邮寄至招标代理机构。纸质版响应文件仅用于项目存档使用。
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一、说明
1.适用范围
1.1本招标文件仅适用于第一章“招标文件前附表” （以下简称招标文件前附表）中所叙述的采购项目。
2.定义
2.1 “招标人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本采购项目的采购人名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。
2.2 “招标代理机构”系指接受招标人委托，招标采购项目的经财政部门认定资格的其他招标代理机构。本采购项目的采购代理机构名称、地址、电话、联系人见招标文件前附表。
2.3 “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或自然人。
2.4 “货物”系指投标人按招标文件要求，向采购人提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料。
2.5 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务及其他的义务。
3.投标人的资格要求
3.1投标人应当符合招标文件前附表中规定的下列资格条件要求；
（l）《政府采购法》第二十二条第一款规定的投标人基本资格条件；
（2）采购项目有特殊要求，招标文件规定的投标人特定资格条件。
3.2投标人不得存在下列情形之一：
（l）与采购人或采购代理机构存在隶属关系或者其他利害关系。
（2）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到行政处罚，但警告和罚款额在三万元以下的行政处罚除外；
（3）投标人或者其法定代表人、董事、监事、高级管理人员因经营活动中的违法行为受到刑事处罚。
3.3法定代表人或者负责人为同一人或者存在控股、管理关系的两个以上投标人，不得参加本次政府采购项目投标。
4.投标费用
4.1投标人应自行承担所有参与投标的相关费用，不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。
5．联合体投标
5.1除招标文件前附表另有规定，本采购项目不接受除政府采购政策规定以外的其他联合体投标。
6.采购进口产品
6.1本项目采购清单中的物拒绝进口产品投标。
二、招标文件
7.招标文件的构成
7.1 招标文件共六章，内容如下：
第一章 招标公告
第二章 招标文件前附表及投标须知
第三章 评标方法及标准
第四章 政府采购合同格式
第五章 采购需求
第六章 投标文件的组成
7.2本章第10.1款对招标文件所做的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
7.3投标人应仔细阅读招标文件的全部内容，按照招标文件要求编制投标文件。任何对招标文件的忽略或误解不能作为投标文件存在缺陷或瑕疵的理由，其风险由投标人承担。
8.招标文件的提供期限
8.1招标文件的提供期限自开始发出之日起不得少于五个工作日。具体提供期限见招标文件前附表。
8.2投标人应按招标文件前附表规定的方式获取招标文件。
8.3招标文件的提供期限截止时，购买招标文件的投标人少于三家，采购代理机构可以延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限，或者修改招标文件，重新发布招标公告。延长招标文件的提供期限或者不再限制提供期限的，遵守本章第10.1款关于招标文件修改的规定。
9．偏离	
9.1本条所称偏离为投标文件对招标文件的偏离，即不满足或不响应招标文件的要求。偏离分为对招标文件的实质性要求条款偏离和对招标文件的一般商务和技术条款（参数）偏离。
9.2除法律法规和规章规定外，招标文件中用“拒绝”“不接受”“无效”“不得”等文字规定或标注“*”符号的条款为实质性要求条款（即重要条款），对其中任何一条的偏离，在评标时将其视为无效投标。未用上述文字规定或符号标注的条款为非实质性要求条款（即一般条款）。
9.3第二章“招标文件前附表”中“采购合同格式条款（前附表）”和第六章“采购需求”中的一般商务和技术条款，在超出允许偏离的条款数（最高项数）时，在评标时将其视为无效投标。前述章节中一般商务和技术条款允许偏离的最高项数见招标文件前附表。
10.招标文件的澄清与修改
   10.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标截止时间15天前通过平台向采购人提出；未在规定时间内提出异议的，视为对招标文件无异议。招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在平台发布，澄清文件一经在平台发布，视作已发给所有投标人，各投标人应随时关注报名项目信息，及时登录平台下载相关文件，否则所造成的一切后果由投标人自行承担。 
   10.2 招标文件的澄清将在投标截止时间15天前在平台发布。但不指明澄清问题的来源。如果澄清通知发出的时间距投标截止时间不足15天，投标截止时间应相应延长。 
11.延长投标截止时间和开标时间
11.1招标代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但应当在本章规定的提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间在平台发布，一经在平台发布，视作已发给所有投标人。
三、投标文件
12.投标语言
12.1投标人提交的投标文件及投标人与采购代理机构就有关投标的所有来往函电均使用中文。投标人可以提交其他语言的资料，但应附有中文注释，有差异时以中文为准。
13.计量单位
13.1所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
14.投标文件的组成及相关要求
14.1投标文件分为资格审查部分、报价部分、商务部分和技术部分。
投标人通过投标客户端编制完投标文件后，使用企业CA数字证书对投标文件进行加密，生成加密后的投标文件，在开标时再进行解密（加密、解密必须使用同一CA数字证书）。
商务部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。
技术、服务指投标人提交的能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。
本次招标，投标人应按本招标文件要求提交资格、报价、商务、技术部分内容和需要投标人自行编写的其他文件，其中加*项目若有缺失或无效，将导致投标被拒绝。（具体填写要求及格式详见招标文件第六章）。
14.2投标文件要求内容及编排顺序
（1）资格审查部分：
1）*若为法人须附法定代表人身份证明书；若为授权委托代理人需提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法定代表人身份证及被授权人的身份证；
2）*投标函；
3）*营业执照；
4）*银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；
5）*投标人信用承诺书；
6）*投标保证金缴纳凭证；
7）*投标人自行承诺企业、法定代表人有无行贿犯罪行为（格式自拟），并对其真实性负责；
8）*诚信投标承诺书（见‘投标文件格式’）；
9）*中小企业声明函；(见‘投标文件格式’)；
（2）报价部分
1）*开标一览表 （见‘投标文件格式’）；
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（3）商务、技术部分：
1) *投标人企业简况（见‘投标文件格式’）；
2）投标人同类型业绩一览表（见‘投标文件格式’）；
3) *商务、技术偏离表；（见‘投标文件格式’）；
4）技术方案；
5）残疾人福利性单位声明函、投标人监狱企业证明文件（复印件须加盖投标人公章见‘投标文件格式’）（如有）
6）投标人认为需要提供的其他材料。
14.3投标内容填写说明
（1）投标人应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。
（2）投标人照搬照抄招标文件技术、商务要求，并未提供技术资料或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未作出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
（3）投标文件内容及题目的编排顺序和编号按本章第14.1款要求的结构，为方便评标，按照招标文件第六章格式要求逐项填写；无相应内容可填的项应填写“无”“未测试”“没有相应指标”等明确的回答文字。
    （4）投标人必须保证投标文件所提供全部资料的真实性，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。
 （5）投标人须注意：为合理节约评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求投标人应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其他偏离文件中（若本次招标文件中没有提供偏离表或其他偏离文件样本，投标人亦应当自制偏离表并装订于本次投标文件中，并应当在总目录及分目录上清楚标明所在页数），以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若投标人对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明‘不能确定’的字样。任何情况下，对于投标人没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被投标人在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。
14.4根据《政府采购法》第四十二条的规定，投标人无论中标与否，其投标文件不予退还。
14.5投标人如有投标优惠，涉及价格的，应当直接在开标一览表的投标报价中给出（即投标报价中已包含价格折扣）。
15.投标报价
15.1 投标人应按招标文件规定的服务要求、责任范围和合同条件进行报价。
15.2投标人应按开标一览表的内容和格式要求填写各项货物及服务的分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，在评标时将其视为无效投标。
15.3除招标文件前附表允许提交备选方案外，投标人对每种货物及服务只允许有一个报价，不接受选择性报价，否则，在评标时将其视为无效投标。
15.4投标文件中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求和条件的投标，在评标时将其视为无效投标。
15.5 投标人的投标报价应当直接在开标一览表的投标报价中显著处注明，只有开标时唱出的报价优惠承诺才会在评标时予以考虑。除报价优惠承诺外，任何超出招标文件要求等其他形式的优惠，在评标时将不作为价格折算的必备条件。
15.6采用综合评分法的，最低报价不能作为中标的保证。
15.7采购预算金额见投标须知前附表。
16.备选方案
16.1 除本章第15.3款另有规定外，本采购项目不接受备选方案投标。
17.投标人的资格证明文件
本项目采用资格后审，开标结束后，由采购人或采购代理机构依法对投标人的信用、资格进行审查，合格投标人不足3家的，不得评标。本项目资格审查资料如下：

	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供投标人信用承诺书

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供投标人信用承诺书

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供投标人信用承诺书

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供投标人信用承诺书

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供投标人信用承诺书

	6
	若为法人须附法定代表人身份证明书；若为授权委托代理人需提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法人身份证及被授权人的身份证
	符合招标文件要求

	7
	投标函
	符合招标文件要求

	8
	营业执照
	具备有效的营业执照

	9
	银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息
	具备有效的开户许可证或基本存款账户信息

	10
	投标保证金缴纳凭证
	符合招标文件要求

	11
	投标人自行承诺企业、法定代表人有无行贿犯罪行为（格式自拟），并对其真实性负责
	符合招标文件要求

	12
	诚信投标承诺书
	符合招标文件要求

	13
	供应商应为中小企业
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》格式以招标文件要求为准。


18.投标保证金
18.1招标文件前附表规定交纳投标保证金的，投标人应在本章规定的投标截止时间前，按前附表规定的金额、账户交纳投标保证金。投标保证金有效期应与本章第19.1款规定的投标有效期一致。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，采购代理机构应当拒绝接收投标人的投标文件或评标委员会在评标时将其视为无效投标。
18.2 未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起五个工作日内退还。
18.3中标的投标人的投标保证金，将在政府采购合同签订之日起五个工作日内无息退还。
18.4有以下情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在本章第19.1款规定的投标有效期内撤回或修改投标文件； 
（2）有《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第七十五条情形之一。
19.投标有效期
19.1投标有效期见招标文件前附表，在此期间投标文件对投标人具有法律约束力，以保证采购人有足够的时间完成评标、定标以及签订合同。投标有效期从本章第11.1款规定的投标截止之日起计算。投标有效期不足的，在评标时将其视为无效投标。
19.2 特殊情况需延长投标有效期的，采购代理机构可于投标有效期届满之前，要求投标人同意延长有效期，采购代理机构的要求与投标人的答复均应为书面形式。投标人拒绝延长的，其投标在原投标有效期届满后将不再有效，但有权收回其投标保证金；投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不允许修改或撤回投标文件。
20.投标文件的制作
20.1投标文件应字迹清楚、内容齐全。投标文件中的任何行间插字、涂改和增删，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。不按上述要求盖章和签字的，在评标时将其视为无效投标。
20.2因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由投标人承担。
20.3投标人在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”“印章”“公章”等处均仅指与当事人全称相一致的标准公章，不得使用其他（如带有“专用章”等字样）的印章。
四、投标文件的递交
21.投标文件的递交
21.1本项目开标方式为远程不见面开标，各投标人应通过山西省政府采购网下载电子投标文件制作工具进行制作，按照采购文件要求进行签章和加密，并在开标时使用制作电子版投标文件的CA数字证书进行解密操作。无法解密所产生的后果由投标人（供应商）自行承担。
21.2未上传电子投标文件的，采购人不予受理。
22.投标文件的修改和撤回
22.1在前附表规定的投标截止时间前，投标人可以修改、补充或撤回已递交的投标文件。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。
22.2修改、补充的内容为投标文件的组成部分。修改、补充的投标文件应按本章第21、22、23项规定编制、签署、密封、标记和递交，并标明“修改、补充”字样。
22.3投标人撤回投标文件的，采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起五日内退还已收取的投标保证金。
23.串通投标行为
23.1投标人有以下情形之一的，可认定其有串通投标行为，中标无效：
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同投标人的投标文件相互混装；
（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（12）不同投标人的保证金从同一单位的账户转出a.不同供应商的投标文件由同一电子设备编制、打印加密或者上传；
（13）不同投标人的投标文件的实质性内容存在两处以上细节错误一致；
（14）电子投标文件记录的MAC地址、硬盘序列号等硬件信息出现任一相同情况，包含不同投标人在不同批次投标活动中信息相同情况；
（15）投标文件的制作、记录上传IP地址，投标人购买招标文件IP地址等信息出现任一相同情况。
（16）法律法规或规章规定的其他串通投标行为。
五、开标和评标
24.开标
（1）宣布开标纪律；
（2）介绍主持人、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；
（3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；
（4）由各投标人代表持本单位CA解密，开始唱标。
（5）设有招标控制价（采购预算金额）的，公布招标控制价（采购预算金额）；
（6）投标人代表持本单位CA对报价内容进行确认；
（7）开标结束。
25.评标委员会
25.1评标由采购人或采购代理机构依法组建的评标委员会负责，评标委员会由经济、技术等方面的专家组成。
25.2评标委员会成员与投标人存在利害关系的，应当回避。招标代理机构（或招标人）就招标文件征询过意见的专家，不得作为评标专家参加评标。 
26.评标
26.1 评标委员会应严格按照第三章“评标方法及标准” 规定的评标方法、评审因素、标准和程序以及有关法律法规及规章对投标文件进行评审。
26.2评标过程保密
开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他与评标无关的人员透露。
26.3关于投标人非实质性响应滞后发现的处理规则
无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或其他后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购代理机构（或采购人）均有权决定取消该投标人的此前评审结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。
六、中标信息公布与投标人质疑
27.中标信息公布
27.1中标人确定后，中标信息将在指定的媒体上公布。采购代理机构或采购人对未中标的投标人不作未中标原因解释。
28.投标人质疑
28.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。
28.2投标人对招标文件条款或技术、商务参数有异议的，应当在开标前通过澄清或修改程序提出。
28.3投标人对采购事项有疑问的，可以向招标代理机构进行询问。
28.4投标人认为其投标未获公平评审或者中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在中标结果公告发布之日起7个工作日内提出质疑。
28.5质疑函应当由法定代表人或者其授权代表签字或加盖本人姓名章，并加盖投标单位公章。
28.6质疑函应当包括以下主要内容：
（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
28.7质疑应遵循“谁主张、谁举证”的原则，质疑函应当附相关证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。
28.8有下列情形之一的，属于无效质疑，招标人可不予受理：
（1）未在有效期限内提出质疑的；
（2）质疑未以书面形式提出的；
（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；
（4）质疑函没有法定代表人签署本人姓名或加盖本人姓名章和单位公章的；质疑函有参加采购项目的授权代表签名或本人姓名章，但没有法定代表人特别授权的。
（5）质疑函未提供有效联系人或联系方式的；
（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；
（7）质疑函未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的。
（8）投标人对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，而于开标后对招标文件提出质疑的；
（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；
（10）其他不符合受理条件的情形
28.9采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复的内容不涉及商业秘密。
28.10质疑投标人对招标代理机构的答复不满意的，可以在答复期满后15个工作日内向本级财政部门提起投诉。
七、合同签订
29.中标结果通知
    29.1 中标人确定后，采购代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并以书面形式向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的投标人是否知道中标结果。中标通知书对招标人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，招标人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。
29.2招标代理机构（或招标人）对未中标的投标人不做未中标原因的解释。
29.3中标通知书是合同的组成部分。
30.履约担保
30.1中标人在收到采购代理机构的《中标通知书》后十日内，需向采购人提交履约担保的，应按照招标文件前附表的规定提交。
30.2 中标人没有按照本章第31.1款规定提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。
31.签订合同
31.1 采购人应自中标通知书发出之日起三十日内，按中标通知书指定的时间、地点与中标人签订政府采购合同。中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。
31.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与招标人签订合同。中标人不得再与招标人签订背离合同实质性内容的其他协议或声明。
    31.3 中标人应当按照合同约定履行义务。未经招标代理机构（或招标人）事先给予书面同意不得转包、分包，亦不得将合同全部及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，采购代理机构（或招标人）有权决定按照中标人中标后毁标、终止或解除合同等依约处理。
32. 政府采购合同履行中数量的变更
32.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。
八、特殊情形的规定
33.特殊情形
33.1特殊情形是指：在本章第11.1款规定的投标截止时间递交投标文件或者经评审实质性响应招标文件要求的投标单位只有两家的情形。
34.特殊情形规定
34.1符合本章第34.1款情形的，经同级财政部门批准后在不变更投标人资格条件和采购需求的前提下与这两家投标人进行竞争性谈判。
34.2符合本章第34.1款情形未进行资格性、符合性检查的，按第三章“评标方法及标准”第2.1款规定进行资格性、符合性审查。当符合招标文件第三章“评标方法及标准”第2.1款规定的投标人少于三家时，重新采购。
九、其他规定
35.政策与法规
35.1招标文件的未尽事项执行《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律法规的规定。
36.披露
   36.1采购代理机构（或采购人）有权将投标人提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。
36.2在采购代理机构（或采购人）认为适当时、国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求投标人/中标人同意而可以披露关于招标过程、合同文本、签署情况的资料、投标人/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及投标人/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。
37.招标代理服务费
37.1见前附表。
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[bookmark: _Toc6386][bookmark: _Toc13825][bookmark: _Toc20470][bookmark: _Toc23392]第三章 评标方法及标准
一、总则
1.评标委员会
1.1评标由依法组成的评标委员会负责。
2.评标方法
    2.1评标方法：综合评分法，即投标文件能够最大限度地满足招标文件规定的各项综合评价标准，评标委员会按得分由高到低顺序排序，推荐第一名为中标候选单位。
    评标因素：商务、技术、报价、对招标文件的响应程度，以及相应的比重或者权值等，但不包括第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格条件。
2.2权值的取值范围见下表，本采购项目的权值见招标文件前附表。
一包评分办法
	类别
	评分
项目
	分值
	评分参考及范围

	投标报价
总分40分
	投标
总价
	40分
	满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价（低于成本的报价除外），其价格分为满分40分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×40%×100  
计算精确至小数点后两位
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	商务部分
总分30分
	类似项目业绩
	4分
	项目案例是以提供的投标人近三年（投标截止日前三个年度）自身签署的同类项目业绩合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明，每提供一个项目业绩合同，得2分，最高得4分。注：本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供行政审批部门的证明文件。
未按要求提供或提供不完整的不得分

	
	投标产品相关证明材料
	17分
	（一）产品相关证书（8分）
1.第2项产品智能网联汽车传感器雷达装配调试平台中毫米波雷达测调试系统能提供相关软件著作权证书的得2分，不提供不得分；
2.第3项产品智能网联汽车线控底盘操作检测平台中底盘线控系统调试软件能提供相关软件著作权证书的得2分，不提供不得分；
3.第7项产品新能源汽车动力总成VR实训系统能提供相关软件著作权证书的得2分，不提供不得分；
4.第12项产品汽车钣金实训台中钣喷中心教学资源能提供相关软件著作权证书的得2分，不提供不得分；
（二）产品佐证材料（5分）
1.第2项产品智能网联汽车传感器雷达装配调试平台中自动驾驶开发实训平台能提供具有CMA或CNAS认证机构出具的检验报告复印件或扫描件的得1分，不提供不得分；
2.第5项产品新能源汽车双模组动力电池均衡实训装置能提供具有CNAS认证的检测机构出具的校准证书复印件或扫描件的得1分，不提供不得分；
3.第8项产品高压万用表中自动驾驶开发实训平台能提供具有CNAS认证的检测机构出具的校准证书复印件或扫描件的得1分，不提供不得分；
4.第12项产品汽车钣金实训台中的抽排系统能提供具有CMA或CNAS认证机构出具的检验报告复印件或扫描件的得1分，不提供不得分；
5.第14项产品精密桌面五轴智能制造实训教学设备中无线侧头能提供与设备制造商为同品牌或同企业的相关证明材料的得1分，不提供不得分；
（三）功能截图（4分）
1.第3项产品智能网联汽车线控底盘操作检测平台中的线控接管需提供产品功能截图作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；
2.第7项产品新能源汽车动力总成VR实训系统中的驱动电机模块需提供产品功能截图作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；
3.第12项产品汽车钣金实训台中的汽车门板修复教学资源需提供产品功能截图作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；
4.第12项产品汽车钣金实训台中的钢板连接教学资源需提供产品功能截图作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；
5.第14项产品精密桌面五轴智能制造实训教学设备中需提供机床床身结构的3D爆炸展示图作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；
6.第14项产品精密桌面五轴智能制造实训教学设备中的多轴联动加工技术需提供产品功能截图作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；
7.第14项产品精密桌面五轴智能制造实训教学设备中的碰撞检测逻辑需提供产品功能截图作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；
8.第14项产品精密桌面五轴智能制造实训教学设备中需提供数字化配套教学资源包包含的电子资源、学习案例视频、课件PPT、训练案例模型资源库等作为佐证材料，截图全面、清晰的展示了产品内容的得0.5分，未提供或提供的截图模糊不清，无法展示产品功能不得分；

	
	供货产品技术参数响应情况
	9分
	依据各投标人所投产品的主要技术指标、参数及性能等情况，以及与招标文件技术要求的响应程度打分（本项基础得分7分，有一项正偏离加1分，本项最高得9分）。

	技术部分
总分30分
	项目实施方案
	10分
	1.根据投标人提供的满足招标文件项目要求的服务方案进行综合评分，服务方案需包含：①专门的服务组织架构和服务体系，包括各层级机构设置、职能职责、服务流程；②整体服务计划和人员安排，包括物资准备、供应安排、储备安排、项目人员安排、培训人员计划；③产品管理方案，包括产品调配措施、产品安全运行措施、产品不合格处理方案；④突发事件的处置保障预案，包括处置响应、处置流程、处置措施；⑤交货验收方案，包括产品的交付流程、安装调试方案、运输及交货验收方案。提供以上5项方案的得10分，每缺一项扣2分，每项描述存在缺陷的1分，扣完为止，未提供不得分。
（备注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	
	产品培训方案
	10分
	投标人针对本项目制定相应的培训方案，至少应包含①培训计划；②培训方式；③培训内容；④培训时间；⑤培训师资安排等。提供以上5项方案的得10分，每缺一项扣2分，每项描述存在缺陷的1分，扣完为止，未提供不得分。
（备注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）。

	
	质量保障及保证措施
	5分
	投标人提供的质量保证措施方案，包括但不限于：①质量保障；②质量管理目标；③质量管理机构；④管理体系；⑤保证措施等。提供以上5项方案的得5分，每缺一项扣1分，每项描述存在缺陷的0.5分，扣完为止，未提供不得分。
（备注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	
	售后服务方案
	5分
	投标人提供完善的售后服务方案包含但不限于：①提供服务响应时间及售后负责人准确联系方式；②售后服务内容；③售后服务具体流程；④售后服务承诺；⑤售后保障措施等。提供以上5项方案的得5分，每缺一项扣1分，每项描述存在缺陷的0.5分，扣完为止，未提供不得分。
注：缺陷包括但不限于方案内容不完善，表述不清、操作性差或者与项目无关、逻辑混乱、表述错误、不符合现场实际情况，没有因地制宜、不符合本项目涉及相关规范或标准要求的任意一种情形。

	评标总得分
总分100分
	汇总上述得分，即为投标人的总得分




二包评分办法
	类别
	评分
项目
	分值
	评分参考及范围

	投标报价
总分20分
	投标
总价
	20分
	满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的投标报价为评标基准价（低于成本的报价除外），其价格分为满分20分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×20%×100
计算精确至小数点后两位
注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

	商务部分
总分14分
	类似项目业绩
（4分）
	4分
	项目案例是以提供的投标人近三年（投标截止日前三个年度）自身签署的同类项目业绩合同为准，要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、签字盖章页复印件作为证明，每提供一个项目业绩合同，得2分，最高得4分。注：本款可作为加分的合同案例仅指投标人自身的合同案例，即合同案例合同的乙方必须与投标人的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供行政审批部门的证明文件。
未按要求提供或提供不完整的不得分
类似项目业绩是指专业内涵建设项目

	
	技术指标
（10分）
	10分
	供应商所投产品完全满足招标文件技术要求的，得基本分8分；每有一项主要需求或性能描述是正偏离的加1分，最高加2分，满分10分。评审依据：需在“技术条款偏离表”后提供有效对应证明文件，提供的材料不满足或不清晰无法判断的不得分。
 注：中标产品交付标准必须以投标文件中的技术参数为准，如有虚假应标招标人将追究其法律责任，并有权终止合同。

	
	项目实施方案
	10分
	1.根据投标人提供的满足招标文件项目要求的服务方案进行综合评分，服务方案需包含：①服务需求和目标的理解及分析；②项目重难点问题的分析与解决措施；③整体服务计划和人员安排；④实施团队职能和工作安排；⑤项目交付及验收方案等，提供以上5项方案的得10分，每缺一项扣2分，本项描述存在缺陷的扣1分，未提供不得分。
（备注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	技术部分
总分66
	服务能力
	9分
	（1）专业人才培养方案编制能力（3分）
要求投标人提供专业人才培养方案的模板，评标专家根据提供的模板进行评分。包含但不限于：（1）培养目标与人才规格 （2）课程体系与实践教学设计 （3）教学保障与持续改进机制，符合教育部有关人才培养方案政策文件要求的，以上3项内容完整得3分，每缺少一项扣1分，每项内容存在一处瑕疵扣0.5分，未提供不得分。
（2）特色教材展示（3分）
要求投标人提供已完成同类教材案例进行评分，根据供应商提供的模板进行评分，内容包括(1)科学合理性与合规性；(2)创新性与新形态特征； (3)整体质量与概念准确性。内容创新性强，特色教材特征显著，设计理念先进，以上3项内容完整得3分，每缺少一项扣1分，每项内容存在一处瑕疵扣0.5分，未提供不得分。
（3）微课资源开发能力（3分）
要求投标人提供已完成微课案例，提供已完成同类微课开发的过程性资料，至少应包括：(1)微课教学设计（分镜脚本）、(2)微课拍摄流程、(3)微课成品案例等。评标委员会根据微课样例对本项目技术指标的符合程度及内容质量进行评审，以上3项内容完整得3分，每缺少一项扣1分，每项内容存在一处瑕疵扣0.5分，未提供不得分。

	
	人员保障
	16分
	（1）项目负责人（5分）
根据投标人拟派本项目的项目负责人的职称进行评审：具有与项目相关的正高级职称的，得5分；具有与项目相关的副高级职称的，得4分；具有与项目相关的中级职称的，得2分；未提供或不符合要求的不得分。注：须提供项目负责人的身份证明、学历证书、职称证书，以及供应商与其签订的劳动合同或社保证明；
（2）内涵建设指导专家（6分）
投标人拟配备项目组成员（除项目负责人外）具有副高及以上职称（教育类）的职业教育研究专家，能够承担本项目内涵建设咨询、指导服务，需提供专家职称证书和聘书。每提供1人得3分，最多得6分；提供不全不得分。
（3）资源开发团队（5分）
为保证本项目核心教材（讲义）数字化资源（微课，视频+PPT）开发质量，投标人须配备专业的资源开发团队，团队中具有动画制作员、影视后期制作工程师、三维动画设计工程师、影视动画设计应用工程师职业技能证书的人员配备情况，每具备一类有效证书（须有对应人员）得1分，本项最高得5分。须提供对应人员的身份证明、证书，以及供应商与其签订的劳动合同或社保证明；同一类证书仅计分一次，未提供或提供不全的不得分。

	
	培训方案
	10分
	投标人针对本项目制定相应的培训方案，至少应包含①培训计划；②培训方式；③培训内容；④培训时间；⑤培训师资安排等。提供以上5项方案的得10分，每缺一项扣2分，每项描述存在缺陷的扣1分，扣完为止，未提供不得分。
（备注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	
	项目实施进度及保障措施
	12分
	投标人提供的方案，包括但不限于：①服务责任方案；②进度安排和时间节点；③质量保证措施等。 提供以上3项方案的得12分，每缺一项扣4分，每项描述存在缺陷的扣2分，扣完为止，未提供不得分。
（备注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	
	售后及服务承诺
	9分
	投标人提供的针对本项目的售后服务方案，包括但不限于：①售后服务承诺；②售后服务团队人员（包含：姓名、电话、职务）；③质保期内的更新维护等提供以上3项方案的得9分，每缺一项扣3分，本项描述存在缺陷的扣1.5分，扣完为止，未提供不得分。
（备注：缺陷是指内容与项目无关、逻辑错误、科学原理错误、表述错误、不符合本项目涉及的相关规范或标准要求的任意一种情形。）

	评标总得分
总分100分
	汇总上述得分，即为投标人的总得分





二、评标程序
3.投标文件的初步评审
3.1符合性检查。
（1）依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标文件有不真实、不正确的内容时除外。
	 序号
	评审因素
	评审标准

	1
	投标文件签字盖章
	投标文件签字盖章符合招标文件规定

	2
	合同履约期限
	合同履约期限符合或优于招标文件规定

	3
	投标有效期
	投标有效期符合招标文件规定的有效期

	4
	投标范围
	投标范围符合招标文件规定的招标范围
（无缺漏招标文件所要求的内容）

	5
	投标报价
	投标报价唯一且低于（含等于）采购预算金额（最高限价）

	6
	质保期
	质保期符合或优于招标文件的规定

	7
	其他
	符合招标文件的其他要求


（2）投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
3.2 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理，无效投标的情况同时在招标文件前附表中列示：
（1）应交未交投标保证金或金额不足、投标保证金形式不符合招标文件要求的；
（2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；
（3）投标有效期不足的；
（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的； 
（5）不具备第一章“投标须知”第3.1款规定的投标人资格要求的；
（6）不满足第一章“投标须知”第10.1款、第10.2款规定的实质性要求的；
（7）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价的；
（8）投标文件载明的投标范围小于招标文件规定的招标范围的（缺漏招标文件所要求的内容）；
（9）投标货物性能、规格、检验标准和方法、服务等不满足招标文件的相关要求和超出采购人接受的偏差范围的；
（10）投标文件附有采购人不能接受的条件；
（11）不符合招标文件规定的分包、转包规定等其他实质性要求；
（12）不符合法律法规的规定。
3.3 有下列情形之一时，评标委员会应予废标，并将理由通知所有投标人。废标的情形同时在招标文件前附表中列示：
（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
4.澄清有关问题
4.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式通知投标人作出必要的澄清、说明，但不得超出投标文件的范围或对投标文件作实质性的修改（计算错误修正除外）。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。
4.2投标人不得对下列内容进行澄清或补充：
（1）开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和第一章“投标须知”第16.1款允许提交的备选方案等实质性内容。
（2）不满足第一章投标须知第9.1款、第9.2款规定的实质性要求的投标文件内容。
4.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
 若投标人拒绝接受上述修正，在评标时将其视为无效投标。
4.4 投标人的澄清、说明或者补正应该采用书面形式，由法定代表人或其授权的代理人签字，并按评标委员会的通知要求递交。
4.5 有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。
5.比较与评价（详细评审）
[bookmark: _Toc27702_WPSOffice_Level1]5.1评标委员会应按照招标文件中规定的评标方法、标准和评标因素，只对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行评估，综合比较与评价。
5.2投标报价评价。评标委员会以开标时承认的投标报价为基础，依次对投标报价进行算术修正和采购政策优惠价格计算。
5.3价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他有效投标人的价格分按照下列公式计算：
投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值30%×100
本项所称投标报价为按本章第5.2款规定评价后的投标报价。
如评标委员会一致认为某个投标人的报价明显不合理，有降低质量、不能诚信履行的可能时，评标委员会有权决定是否通知投标人限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该投标人在规定期限内未作出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝该投标。
5.4涉及政府采购政策优惠的，按招标文件前附表规定调整投标人的技术、价格得分或总得分。
5.5涉及多处获得政府采购政策优惠的，涉及调整得分的，按本章第5.4款规定调整得分；涉及调整价格的，按本章第5.2款规定调整价格。综合调整见招标文件前附表相关规定。
5.6提供相同品牌的核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌的投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，技术部分得分高的投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌的投标人不作为中标候选人。
5.7评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价、评分，计算每个投标人技术部分得分时以算术平均值为其得分。然后汇总每个投标人每项评分因素的得分为其最后得分。
5.8异常低价审查
在政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
2.投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
3.投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
4.评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
6.确定中标人
评标委员会按综合得分从高到低的顺序对投标人进行排序（当投标人得分相同时，报价低者排名在前；当投标人综合评分且报价相同时，按技术部分得分由高者排名在前。）根据采购人的授权，直接确定排名第一的投标人为中标人。
[bookmark: _Toc4586][bookmark: _Toc5819][bookmark: _Toc9272][bookmark: _Toc11799][bookmark: _Toc20053][bookmark: _Toc29903]
第四章 政府采购合同格式
项目编号：             
采购人（全称）：                             （甲方）
供应商（全称）：                             （乙方）
为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规、规章，双方签订本合同协议书。
1.项目管理信息
（1）采购组织形式：                      
（2）采购方式：                          
（3）标的名称：                              
2.合同标的及金额
	序号
	标的名称
	服务内容
	总价
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合同金额小写：                      
大写：                      


3.履行合同的时间、地点及方式：                             
4.付款：                           
5.解决合同纠纷方式
首先通过双方协商解决，协商解决不成，则通过以下途径之一解决纠纷：
□ 提请仲裁       □ 向人民法院提起诉讼
6.组成合同的文件
合同由以下文件构成，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）在采购或合同履行过程中乙方作出的承诺以及双方协商达成的变更或补充协议
（2）本合同书
（3）成交通知书
（4）政府采购合同格式条款
（5）响应文件
（6）谈判文件
（7）标准、规范及有关技术文件

合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
    
甲      方：（公章）                乙      方：（公章）
法定代表人：                       法定代表人：            。
委托代理人：                       委托代理人：           。
电      话：                       电      话：           。
传      真：                       传      真：            。
                                   开 户 银 行：           。
                                   帐       号：           。

注：经双方协商，可采用其他合同格式。
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[bookmark: _Toc29666][bookmark: _Toc5771][bookmark: _Toc11773][bookmark: _Toc29358][bookmark: _Toc24854_WPSOffice_Level1]第五章 采购需求
[bookmark: _Toc7931][bookmark: _Toc28312][bookmark: _Toc11732]一、项目基本情况
1、项目名称：山西省高技能人才培训基地建设项目
2、预算金额（最高限价）：1947500‬元，其中一包：1602000元；二包：345500元
3、招标方式：公开招标
4、招标内容：本项目共计两包，其中：一包招标内容：新能源汽车检测与维修专业实训室建设、机电技术应用专业实训室建设等。
二包招标内容：机电技术应用专业内涵建设等。
二、商务要求
1、合同履行期限：合同签订后120个日历天内；
2、质量标准：满足采购人采购需求且符合国家及行业相关标准；
3、质保期:1年
4、项目实施地点：山西新产业技师学院；
5、付款进度和方式：签订合同双方约定；
6、包装和运输：所有包装应便于运输、搬运、储存、配送、方便取用，外包装箱可视运输情况（如火车、汽车、飞机及轮船等具体条件）来制作合乎防震、防水、防潮等要求的包装结构，并且应加上必须有的运输安全标志。搬运电子元器件时，要注意防止撞击和跌落。
7、售后服务条款：
7.1所有系统及硬件设备由中标方免费安装调试；通过采购人组织的验收后，免费对使用人员进行培训、技术指导，并有培训计划、培训方式等；项目质保期内免费对系统及硬件设备进行定期维护，并注明维护范围和间隔时长；超出项目质保期后应以优惠价格向采购人提供相关服务及设备配件。
7.2中标人应提供售后服务负责人姓名、职务、详细地址及售后服务电话等，在项目质保期内免费提供售后服务；
7.3维修响应速度：投标人应在1小时内响应，2小时内到达服务现场，并提供7×24小时售后服务。
8、招标人应当在合同约定的时间内完成本项目所有工作，并能通过招标人组织的验收，达到交付条件。
9、中标方应当具备与本项目相适应的履约能力，投标主要产品应具备安全性、具备扩展能力、易操作、易维护，中标方应严格按照国家、行业、采购人的要求开展相关工作。
[bookmark: _Toc13652][bookmark: _Toc24026][bookmark: _Toc15258][bookmark: _Toc829][bookmark: _Toc23429]三、技术参数及采购数量要求
一包：
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数

	1
	智能网联汽车基础实训平台
	1
	台
	一、产品要求
1.平台需参照智能网联汽车实现汽车基础电子工作原理，提取相应功能板块，以嵌入式芯片作为主控，每个功能形成独立模块；需通过模块化教学，方便学生进行电子原理理解，各模块间的相互配合可以形成新功能，有利于培养学生创新意识及能力；同时学习嵌入式芯片的使用方式和基础的编程语言，为深入的软硬件开发打好基础；
2.需包含实验箱体1个、自动驾驶控制器1套、基础电子功能模块14个、配套软件、产品使用手册、实训指导书和PPT课件等；
二、基础电子功能模块需包含：
1.嵌入式主控模块；
2.红绿灯LED模块；
3.按键模块；
4.数码管模块；
5.继电器模块；
6.直流驱动电机模块；
7.电压调速模块；
8.H桥电机控制模块；
9.转向舵机模块；
10.毫米波雷达模块；
11.超声波雷达模块；
12.IMU模块；
13.红外测距模块；
14.串口通信模块；

	2
	智能网联汽车传感器雷达装配调试平台
	1
	套
	一、基本要求
智能网联汽车传感器雷达装配调试平台主要用于理论教学、实训及考核，台架通过部署毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、相机、组合导航实现智能传感器的原理介绍、结构展示、装配、故障诊断、数据检测及考核功能；主要包含毫米波雷达、超声波雷达、激光雷达、相机、组合导航等；
二、配置要求
1.激光雷达
1）水平视角：360度；
2）垂直视角≥30°；
3）测距：≥50m；
4）测距精度：±10cm；
5）测距通道≥16线；
6）提供百兆的以太网数据输出，包含距离、旋转角度、反射率等信息；
7）工作电压：9～32V；
2.毫米波雷达
1）工作频率范围：76GHz-77GHz；
2）探测距离范围：0.2m～250m；
3）距离测量分辨率：远距±1.79m；近距±0.39m；
4）距离测量精度：远距±0.40m；近距±0.10m；
5）速度范围：-400km/h～+200km/h（去向目标～来向目标）；
6）速度分辨率：远距≥0.37km/h，近距≤0.43km/h；
7）速度精度：±0.1km/h；
8）探测目标类型：远离目标、靠近目标、静止目标、横穿静止目标、横穿目标；
9）提供CAN/CANFD数据输出，至少包含跟踪目标ID、距离、速度、RCS等信息；
10）工作电压：9～16V；
3.超声波雷达
1）测距范围：130mm～5000mm，盲区≤13cm；
2）波束角10～60度可调；
3）处理板和探头工作温度-40～85度；
4）精度：≥5mm（近距离）探测距离的0.5%（远距离）；
5）工作电源：+12V～24V；
4.摄像头
1）靶面尺寸规格：≥1/2.8；
2）USB3.0接口；
3）最高有效像素为200万，分辨率≥1920*1080；
4）输出图像格式MJPEG/YUV2（YUVY）；
5）支持最高帧率1920*1080p50帧/YUV/MJPEG；
6）探测目标类型车辆、行人、交通标志、红绿灯等；
5.组合导航
1）具有GNSS和IMU组合导航定位；
2）IMU测量维度：加速度3维，角速度3维，磁场3维；
3）量程：加速度：±2/4/8/16g（可选），角速度：±250/500/1000/2000°/s（可选），角度X、Z轴±180°，Y轴±90°；
4）稳定性：加速度：≥0.01g，角速度≥0.05°/s；
5）姿态测量稳定度：≥0.01°；
6）收星频点：BDS B1I/B2I/B3I/B1C/B2a/B2b；GPS L1CA/L1C/L2C/L2P/L5；GLONASS L1/L2；Galileo E1/E5a/E5b；QZS L1/L2/L5；SBAS L1；
7）单点定位精度：平面≤1.5m(RMS)，高程≤3.0m(RMS)；
8)RTK精度：平面≤8.0mm+1ppm(RMS）；高程≤15mm+1ppm（RMS）；
9）支持RS-232接口；
10）包含组合导航主机、2个卫星天线及连接线等；
6.配备数据处理编程实训装置；
三、设备功能要求
1.激光雷达部分
1）通过上位机软件设置激光雷达参数，包括以太网、时间、电机参数等；接收激光雷达数据流，可视化显示点云；
2）可以通过软件设置激光雷达的外部参数x，y，z的值和俯仰角，航向角，翻滚角的值进行标定；
3）通过激光雷达感知算法控件，通过调节探测范围、滤波阈值、分割参数等参数，改变点云识别状态并对障碍物进行标识，实现对激光雷达识别算法的理解；可以测出障碍物与试验台自身的真实距离；
4）设置安全区域，安全区域内障碍物将被标记识别；
5）多种数据源输入，可调用激光雷达实时数据，录制的数据包在仿真实训台输出；
6）提供Linux环境下激光雷达配置软件；
2.摄像头部分：
1）通过软件进行摄像头的内参标定，生成标定文件；可加载不同的标定文件，观察摄像头的畸变矫正效果；
2）提供目标识别算法和车道线识别算法；通过加载不同识别算法，界面显示不同的识别功能，进行不同项目的功能实训；
3）多种数据源输入，可调用摄像头实时数据、录制的数据包、视频图像、仿真实训台输出图像；
3.毫米波部分
1）配套毫米波雷达测调试系统（需提供相关软件著作权证书），系统提供人机友好交流界面，可实时更改雷达参数设置，观测调试效果；
2）可准确识别静态与动态障碍物，显示距离、速度、位置等数据；
3）可以设置毫米波雷达在x、y上的坐标值，实现外部参数的标定，显示标定后的毫米波检测图像，修改x、y坐标后可以看到障碍物相对于坐标原点的变化；
4）检测结果可通过ROI区域设置，实现需求区域障碍物检测过滤；
4.超声波雷达部分
通过发送不同指令，超声波模块可返回不同探测模式的数据，可演示不同探测模式下的探测精度和探测范围；
5.组合惯导部分
1）进行组合导航标定，包括初始对准、导航模式配置、坐标轴配置、端口输出数据配置等；接收组合导航数据信息；可以实时读取GNSS卫星数据及惯导姿态数据，可对定位误差设置、解析和校准定位精度；
2）设备具备RTK差分定位功能，可进行RTK差分定位系统原理教学实训；具备双RTK天线，进行相关定向实训；
6.感知融合
设备具备感知融合功能，通过激光雷达和摄像头的联合标定，实现感知融合结果输出，并在界面上显示；
7.设备搭载工业级PoE以太网接口，可通过成熟以太网衍生协议，快速对接院校已部署的智能交通虚拟仿真平台实现联动；联动状态下可实现以下功能：
将智能交通虚拟仿真平台数据作为传感器台架算法软件的数据源，对智能交通虚拟仿真平台行驶环境数据进行处理，便于更直观地观察各种算法的输出结果，进行传感器相关教学；
四、配套自动驾驶开发实训平台（需提供具有CNAS认证的第三方检测机构出具的检测报告的扫描件或复印件并加盖公章）
1.尺寸：≥300*200*250mm；
2.通过对平台系统的编程，可以控制平台的运动；
3.平台可实现精确的自主定位、SLAM建图、路线规划和自主避障等丰富功能；
4.至少配备C++语言驱动程序和Python语言驱动程序，可自行选择；通过驱动程序的指令输入，可以控制平台的运动；
5.需包含工控一体机，CPU≥Quad-core ARM57@1.43Ghz，内存≥4GB 64Bit LPDDR4 25.6GB/s；
6.需配备激光雷达，可以实现高频高精度的距离测量，测距的同时，机械结构支持360度旋转，不断获取角度信息，从而实现了360度扫描测距；测距频率高于3000Hz；扫描频率高于6Hz；测距范围0.12～8m（室内环境，80%反射率物体）；扫描角度360°；俯仰角0.25°-1.75°；
7.深度相机：深度距离为0.3～3m及以上；平均功耗<2W；深度图分辨率≥320*200@30FPS；
8.平台可同时实现阿克曼、四轮差速、履带和麦轮四种模态的快速切换；
9.平台拥有鸥翼门两个，可展开，包含一个TYPE-C接口和两个USB2.0接口；
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	智能网联汽车线控底盘操作检测平台
	1
	套
	一、基本要求
智能网联汽车线控底盘操作检测平台是一款用于智能网联汽车线控底盘技术教学与实训的专用教学设备，能够满足院校开展线控底盘原理认知、部件检测、故障诊断与调试等相关教学活动的需求；主要由转向电机系统、制动控制系统、加速控制系统等组成；采用的线控协议为量产应用方案，可深入进行线控技术学习和实训；
二、配置组成要求
1.总体要求
（1）具有线控油门、线控刹车、线控转向、线控挡位、线控声光五大子系统；
（2）设备尺寸≥2000mm*1240mm*1640mm；
2.线控油门
（1）实现纵向驱动功能的线控控制，并提供相应的CAN控制接口油门踏板开度；
（2）延迟时间（从指令发送到加速度开始上升的时间）≤500ms；
（3）响应时间（从指令发送到加速度达到最大值的时间）≤800ms；
（4）线控油门能够单独使能和被接管；可以设置通过油门踏板触发整车被接管；
（5）反馈线控油门状态、油门踏板位置实际值、油门踏板位置指令值；
3.线控刹车
（1）采用车规电子液压刹车系统；
（2）推杆各方向摆角最大为4.5°；
（3）制动主缸：缸径≥20.64mm，总行程≥38mm，前腔行程≥19mm，后腔行程≥19mm；释放压力≥20N，释放时间≤0.2s；
（4）清洁度：制动主缸内部杂质≤10mg；
（5）工作介质：DOT4制动液；工作温度：-40°C-85°C；
（6）制动主缸出油口螺纹拧紧力矩：18±2Nm，破坏力矩≥33Nm；
（7）实现纵向行车制动功能的线控控制，并提供相应CAN控制接口制动踏板开度；
（8）延迟时间（从指令发送到减速度开始上升的时间）在500ms内；
（9）响应时间（从指令发送到减速度达到最大值的时间）在800ms内；
（10）线控刹车能够单独使能和被接管；可以设置通过刹车踏板触发整车被接管；
（11）反馈线控刹车状态、刹车踏板位置实际值、刹车踏板位置指令值；制动灯根据制动踏板控制指令自动点亮；
4.线控转向
（1）采用车规电子转向系统；
（2）额定输出扭矩：44.8Nm；
（3）额定电流：60A；
（4）额定电压：12V；
（5）额定功率：≥400W；
（6）实现转向功能的线控控制，并提供相应的线控CAN控制接口方向盘转角；
（7）方向盘转角范围可调；
（8）最大转向速率可调，≥360deg/s；
（9）延迟时间（从指令发送到方向盘转角开始变化的时间）在500ms内；
（10）线控转向能够单独使能和被接管；可以设置通过转向盘触发整车被接管；
（11）反馈线控转向状态、方向盘转角实际值、方向盘转角指令值；
5.线控挡位
（1）实现挡位切换的线控功能，即在车辆静止状态下可以通过CAN接口使挡位在R、N、D间切换；
（2）安全性要求：出于安全性考虑，原车挡杆（或旋钮）位置必须处于N挡位置才允许线控挡位控制，即必须将挡杆置于N挡才能进入线控挡位控制；进入线控挡位控制后，将挡杆从N挡拨到D或R则自动退出线控挡位控制，切换到手动驾驶模式并退出线控；
（3）线控挡位能够单独使能和被接管；可以设置通过挡杆退出N挡触发整车被接管（前提是线控挡位已使能）；
（4）响应时间（从发送指令到完成动作）在2s内；
（5）反馈线控挡位状态、挡杆位置实际值、挡杆位置指令值；
6.线控声光
（1）实现左右转向灯、大灯、双闪灯、喇叭的开关控制，并提供相应的CAN控制接口；
（2）线控声光能够单独使能；
7.状态反馈
提供线控油门、线控刹车、线控转向、线控挡位、线控驻车相关的反馈信号；
8.线控模式
（1）线控系统工作模式包含手动模式和自动模式。手动模式下，车辆完全由驾驶员控制；自动模式下，车辆各线控子系统中的一个或多个由智能驾驶上位机控制，其余仍由驾驶员控制。通过整车线控使能标志位控制整车在手动模式和自动模式之间切换；
（2）需能够反馈整车线控状态；
（3）系统上电默认手动驾驶模式，在出现严重故障情况下自动切换到常规驾驶模式；
9.线控接管
系统可以设置并实现通过油门、刹车、转向、挡位中的任何一种或几种实现从线控模式接管；（需提供功能截图）
10.交付物
（1）CAN数据库文件（Vector CANdb++创建，*.dbc格式）；
（2）用户手册，包括硬件接口和信号的说明、注意事项等；
三、设备功能
1.线控底盘实训台架可完成智能网联汽车底盘线控执行系统装配、调试、故障诊断等实训；装调台架由主流车系线控转向系统、线控制动系统、线控驱动、车架、前悬架等组成；
2.在装调台架上完成智能网联汽车底盘线控执行系统装配，识别线控驱动、线控制动、线控转向等系统各部件的型号和硬件接口；连接、检查线控驱动、线控制动、线控转向等系统电气线路；
3.线控底盘控制器采用车规VCU，实现高性能的线控，在控制精度、控制误差、响应时间、反馈精度等指标均达到领先水平；
4.具备常见的安全功能
1）通过加速踏板、制动踏板和方向盘均可以实现人工接管，退出自动驾驶模式；
2）具备系统掉电情况下自动切换到常规驾驶模式的功能；
3）对非预期的上位机换挡指令进行限制，以保证行驶和车辆安全；
4）高速转向的软件限制策略；
5.线控底盘CAN通信机制需要有多重安全保证手段，采用冗余的控制校验方式保证指令正确；
6.配套底盘线控系统调试软件（需提供相关软件著作权证书）
1）实训软件以UI形式显示底盘的运行状态，包括底盘工作模式、线控挡位、电机转速、制动压力、方向盘转角、转向灯状态、电池电量、电池电压等信息；
2）界面控制功能，将控制指令以按键形式呈现；点击按键，软件将生成CAN指令，控制底盘执行；控制内容包含启动自动驾驶、退出自动驾驶、挡位设置、方向盘转角设置、最大转角设置、转角速度设置、油门控制、刹车控制、喇叭控制等；
3）指令控制功能，通过在界面中输入指令，控制底盘的工作状态，打印CAN总线上所有的CAN数据，并有详细数据记录，记录信息包含系统时间、时间戳、传输方向、ID、长度、数据等；
4）调试模式功能，可用于线控CAN协议数据排查；选择线控DBC文件，系统自动生成报文解析，包括报文名称、报文ID、报文原始数据、报文数据解析，显示DBC中标注的报文含义；
5）曲线分析功能，以曲线形式展现数据在不同时间的数值，可选择不同的数据名称进行展现；
7.设备搭载工业级PoE以太网接口，可通过成熟以太网衍生协议，快速对接院校已部署的智能交通虚拟仿真平台联动；联动状态下可实现以下功能：
1）自动驾驶状态下，智能网联汽车线控底盘实训台可由智能交通虚拟仿真平台中的自动驾驶系统控制，执行驱动、转向、制动等动作，同时与仿真车动作同步，可直观地观察线控底盘的行驶状态；
2）智能网联汽车线控底盘实训台可随时切换到人工驾驶模式，在人工驾驶模式下，智能交通虚拟仿真平台中的仿真车可由智能网联汽车线控底盘实训台控制；
3）对照实车功能，人工操作智能网联汽车线控底盘实训台可使自动驾驶系统进入自动驾驶状态，接管智能网联汽车线控底盘实训台和仿真软件中的仿真车；
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	1.5T 6档湿式双离合整车实训台
	1
	台
	1.5T 6挡湿式双离合整车实训台采用完整车辆为载体，包含汽车驱动系统、底盘系统、电气系统等；车辆可正常工作运行，支持进行汽车维护、汽车检修、汽车拆装、汽车故障诊断等多种综合实训；
1.需能够正常启动、行驶、制动；
2.车身尺寸：4765*1837*1500mm；
3.排量：约1.5L左右；
4.进气方式：涡轮增压；
6.变速箱类型：湿式双离合变速箱（DCT）；

	5
	新能源汽车双模组动力电池均衡实训装置
	1
	台
	1.液晶触摸显示屏：≥7寸；
2.电源输入：AC90-264V，频率范围为40－60Hz；
3.充放电电压范围：1.8—4.2V；
4.充、放电数据查询：柱状图、数据表等；
5.充放电电流范围：0.1—5A MAX；
6.充电控制：恒流充电+恒压充电；
7.电池温度检测精度：±2℃；
8.单设备可支持模组数：最大2组，每组最多12节电池；
9.充放电功率：最大600W；
10.PC机数据通讯：TCP/IP，USB-Device；
11.无线通信：至少包括Wi-Fi和BT（Wi-Fi天线外置）；
12.数据转存：U盘（USB-Host）；
13.数据报表：数据上传到pc后可由配套软件生成数据报表；
14.保护功能：输入过流保护，过压保护；输出过流保护，过温保护；
需提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告的扫描件或复印件并加盖公章。
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	新能源汽车高压电控系统实训系统
	1
	套
	1.总体要求
（1）新能源汽车高压电控系统实训系统是一款以国内主流新能源汽车为参考蓝本的仿真教学软件；主要包括新能源动力电池的结构展示、动力电池原理、电池管理系统原理和模拟实训四个部分；内容展示了新能源汽车动力电池及电池管理系统的结构和各个系统的组成，动力电池及电池管理系统的基本原理和相关背景，动力电池及电池管理系统常见故障的诊断和维修流程的模拟实训，也包括动力电池的拆卸安装步骤、安全防护措施等；
（2）软件需支持在桌面式VR相关设备上运行，带来全新的真实的交互操作体验；让学生仿佛置身于真实的环境和操作场景中；有助于激发学生的学习兴趣，使他们更加深入地理解和掌握知识，为未来的职业生涯奠定坚实的基础；
2.内容要求
（1）软件分电池结构展示、动力电池原理、电池管理系统原理和模拟实训四个模块；点击图标进入相应模块；
（2）结构展示模块中，具有爆炸展示功能图标，点击则爆炸展示动力电池结构，同时图标变为还原图标；界面中间文字框提示当前部件名称；界面右边具有动力电池及电池管理系统零部件清单，点击可选中零部件，并且其他零部件变为透明；双击清单零部件名称可弹出零部件详细介绍；界面右下按钮具有系统菜单，点击弹出三个功能菜单，分别为退出软件、返回上级、返回主页；
（3）动力电池原理模块中，动力电池原理主要分为动力电池参数、动力电池分类、动力电池成组原理、磷酸铁锂电池工作原理四部分，点击左侧标题可切换相应内容；每部分由PPT组成，PPT嵌入重要的原理模型动画，点击带有VR标识的模型图片，可进入VR场景演示；点击右上角全屏标识，可进入全屏模式，再次点击，退出全屏模式；PPT页面左右有箭头，点击可切换上下页，也可以点击左侧标题栏中的缩略图选择所需的PPT；
（4）电池管理原理模块中，电池管理原理包含电池管理系统原理部分，其他功能与动力电池原理模块类似；
（5）模拟实训模块中，模拟实训界面主要包含模拟故障实训、动力电池拆装、充电流程实训、实训考核等四部分内容；
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	新能源汽车动力总成VR实训系统
	1
	套
	1.基本要求
（1）新能源汽车动力总成VR实训系统（需提供相关软件著作权证书）是一款利用虚拟现实（VR）技术来提供交互式学习体验的教学系统；以国产主流新能源汽车动力总成为对象，1:1真实建模；把驱动电机的结构、原理进行类似真实的展示，用户还可以从各个不同的角度进行观察，极大地提高学生学习的兴趣；
（2）在软件的操作过程中，用户可以自由地对零部件进行360°旋转、拖动、缩放等操作，以便从不同角度、不同距离灵活观察新能源汽车动力系统及零部件的细节；所有模型均支持放大缩小功能，满足用户细致入微的学习需求；
（3）软件需支持在桌面式VR相关设备上运行，带来全新的真实的交互操作体验；让学生仿佛置身于真实的环境和操作场景中；有助于激发学生的学习兴趣，使他们更加深入地理解和掌握知识，为未来的职业生涯奠定坚实的基础；
2.内容要求
（1）涵盖驱动电机和动力电池两大系统；
（2）驱动电机模块（需提供完整功能截图）
1）电机驱动系统部分，需包含整体布置和整体结构；
2）电磁基础知识部分，需包含磁力、铁磁材料、磁效应、磁场强度、电磁感应和安培力；
3）直流电动机部分，需包含总体结构、工作原理和励磁方式；
4）交流感应电动机部分，需包含总体结构、旋转磁场和工作原理；
5）永磁同步电机部分，需包含总体结构、旋转变压器和工作原理；
6）开关磁阻电机部分，需包含总体结构和工作原理；
7）电机控制器部分，需包含总体结构和工作原理；
（3）动力电池模块
1）结构认知部分，需包含整体介绍、整体结构、蓄电池组和高压维修开关；
2）动力电池术语部分，需包含电压、容量、能量、内阻、放电制度和荷电状态；
3）锂离子电池部分，需包含整体结构、正极结构、正极材料、负极、安全阀、工作原理；
4）其他储能装置部分，需包含铅酸蓄电池结构、铅酸蓄电池原理、镍氢蓄电池结构、镍氢蓄电池原理、超级电容结构、超级电容原理、燃料电池结构和燃料电池原理；
5）蓄电池管理系统部分，需包含结构功能、电流传感器和高压预充电阻；
3.界面功能要求
（1）左侧为驱动电机的结构展示列表，点击一级菜单，下拉展开二级菜单；点击右上角“主页”图标，可以返回首页；右侧文本框内显示展出模型的文字描述；右下角为该结构的第三级菜单；部分模型提供爆炸效果图和3D动画演示，所有模型都支持360°旋转和拖拽；
（2）在模型爆炸效果中，鼠标移入部件，会显示该部件的名称标签，并且在左上角出现该部件的文字描述；点击“还原”按钮，模型回到初始化状态；
（3）点击“互动学习”按钮，进入针对该模型的练习；用户根据题目提示答题，点击“提交”按钮可以查看答题是否正确，若错误，则提供正确答案；
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	高压万用表
	3
	个
	1.显示读数：最大5999；
2.具备自动量程功能；
3.直流电压量程±基本精度：6V±（0.5%+3）、60V±（0.5%+3）、600V±（0.5%+3）、1000V±（0.8%+3）；（需提供具有CNAS认证的检测机构出具的校准证书的扫描件或复印件并加盖公章）
4.交流电压量程±基本精度：6V±（0.5%+3）、60V±（0.5%+3）、600V±（0.5%+3）、700V±（1.2%+3）；
5.直流电流量程±基本精度：20A±（2%+5）；
6.交流电流量程±基本精度：20A±（2%+5）；
7.电阻量程±基本精度：600Ω±（0.8%+3）、6kΩ±（0.8%+2）、60kΩ±（0.8%+2）、600kΩ±（0.8%+2）、6MΩ±（0.8%+2）、60MΩ±（1%+5）；
8.电容量程±基本精度：6nF±（5%+3）、60nF±（5%+3）、600nF±（3%+3）、6uF±（3%+3）、60uF±（3%+3）、600uF±（3%+3）、6mF±（5%+3）、60mF±（5%+3）、100mF±（5%+3）；
9.频率量程±基本精度：6Hz～10MHz±（0.5%+3）；
10.占空比量程±基本精度：0～100.0%±（1.2%+2）；
11.闭合角量程±基本精度：0-180.0°±（1.2%+2）、0-90.0°±（1.2%+2）、0-60.0°±（1.2%+2）、0-45.0°±（1.2%+2）；
12.转速量程±基本精度：500～15000转/分±（1.2%+2）；
13.具备液晶显示屏幕；
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	钳流表
	1
	个
	1.钳流表可用来测量直流电压和交流电压、直流电流和交流电流、电阻、电容等参数；
2.测量电流范围：600uA～1000A；
3.测量电压范围：600mV～1000V；
4.测量电阻范围：600Ω/6KΩ/60KΩ/600KΩ/6MΩ/60MΩ；
5.测量电容范围：60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6000uF；
6.测量频率范围：10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/20MHz；
7.测量温度范围：-20～1000°C；
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	绝缘接地电阻测试装置
	1
	个
	1.该装置是用来测试电网接地线、家庭接线系统、电气应用等方面，也可进行地电压测量；
2.接地电压测量范围：0～200V；
3.接地电阻测量范围：0～19.99Ω、20～199.9Ω、200～1999Ω；
4.响应时间：测量接地电阻：≤5秒；
5.测量接地电压：≤2秒；
6.耐压：（电线对外壳）1500V AC；1分钟无跳火；
7.过载保护：地电阻档：200V AC（10秒）；地电压档：300V AC（30秒）；10分钟无操作自动关机；
8.接地电阻测量时间设定范围：10秒钟-10分钟；
9.供电电源：9V DC；

	11
	汽车故障诊断设备
	1
	套
	1.需支持上万种车型故障诊断，能够诊断燃油车、新能源车、油电混动车，支持无线、蓝牙连接，接口为OBD；
2.尺寸≥310*210*30mm，系统≥安卓10.0，八核处理器；后摄像头≥1300万像素；
3.需支持原厂级全系统诊断，支持版本信息读取、读码、清码、数据流读取、动作测试；
4.具有专业拓扑图，完整展示各ECU通讯网络，快速解决通讯问题；
5.需支持奔驰、宝马、大众、奥迪、捷豹、路虎、现代起亚、日产车型在线编程功能；
6.需支持40+常用维修保养功能，快修快保，一键无忧；
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	汽车钣金实训台
	1
	套
	一、基本要求
汽车钣金实训台可以同时供多个学生进行实训学习；可以同时进行钢制车身模拟焊接、车身无痕修复、钢板焊接、门板修复、手工制作、板件分离、钻孔分离、钢板切割、钢板打磨、板件更换、钣喷一体门板制作、钣喷一体门板循环实训等钣金基础技能实训；
二、配置功能要求
1.门板修复实训工位：要求配套两套车身修复实训装置，两套钣金实训专用门板夹具及固定螺杆，具备损伤门板的定位和夹持功能；门板修复实训工位要求配备门板损伤机和手动折弯机；实训台可以满足两个学生同时进行门板加工制作和门板修复实训；
2.钢板连接工位：配备两套金属连接实训装置，支架要求具有在不同位置实施实训操作的功能，配有两个隔离光线的实训操作箱；
3.手工制作和板件更换的工位：手工制作工位要求满足钣金展开、放样、下料、折边、弯曲、放边、收边、制筋等手工成型技术的实训；板件更换工位要求满足学生通过焊接等操作成型仿车身结构件，对自己制作的仿车身结构件进行分离和更换的操作练习；
4.配备抽排系统，用于将有害气体经焊接抽排机净化后排放（需提供具有CNAS认证的检测机构出具的检测报告的扫描件或复印件并加盖公章）。
5.需包含汽车门板修复教学资源，该资源内容需为真实操作人员在汽车钣金实训台上的操作讲解，且内容需包含：穿戴防护用品、损伤门板的制作、门板修复损伤评估、损伤门板修复之敲击修整、损伤门板修复之缩火作业、损伤门板精修、门板修复完工检查；（需提供资源截图）
6.需包含钢板连接教学资源，该资源内容需为真实操作人员在汽车钣金实训台上的操作讲解，且内容需包含：佩戴防护用品、焊接材料的分解、焊接底板制作、焊接面板制作、定位固定、塞焊、三块板连续对接焊、搭接焊、钢板焊接完工检查；（需提供资源截图）
7.需包含手工制作盆形件教学资源，该资源内容需为真实操作人员在汽车钣金实训台上的操作讲解，且内容需包含：佩戴实训防护用品、根据实物和盆形件制作图展开放样、制筋线的敲击、制筋线敲击延展、正方形制筋修整、折弯线的敲击、手工折弯、折弯边修整、盆形件制作完工检查；（需提供资源截图）
三、产品技术要求
1.外形尺寸：≥1800×1200×1800mm（长×宽×高）；
2.输入电源：AC380V±10%（三相四线）50Hz；额定输入电流：60A；额定功率：10kW；
3.实训台工作台面板采用不锈钢材质制作，实训台的各部件可以分解拆装；
4.额定质量约：300kg；
5.配置清单，需不少于如下内容：
	序号
	工具名称
	单位
	数量

	1
	钣金工作台
	台
	1

	2
	保护装置
	套
	2

	3
	螺旋形气管
	条
	2

	4
	气路接头组合
	套
	6

	5
	手动折弯机
	台
	1

	6
	损伤制作装置
	个
	1

	7
	门板夹具固定架
	个
	1

	8
	门板夹持装具
	套
	2

	9
	台虎钳
	个
	2

	10
	作业箱
	个
	2

	11
	金属连接实训装置
	台
	2

	12
	减压表
	个
	2

	13
	气瓶保护支架
	个
	2

	14
	车身修复实训装置
	台
	2

	15
	钣金修复锤
	把
	2

	16
	钣金拉伸小锤
	个
	2

	17
	损伤制作锤
	把
	1

	18
	手工制作钳工锤
	把
	2

	19
	钢直尺300mm
	把
	2

	20
	气动砂带机
	台
	2

	21
	吹尘枪
	把
	4

	22
	铁皮大力钳8寸
	把
	4

	23
	C型大力钳11寸
	把
	2

	24
	斜嘴钳6″
	把
	2

	25
	单动打磨实训设备
	把
	1

	26
	切割打磨实训设备
	台
	2

	27
	气动锯
	台
	1

	28
	正逆转气钻
	把
	2

	29
	合金头划针
	支
	2

	30
	半圆锉
	把
	1

	31
	圆锉
	把
	1

	32
	线錾子
	把
	2

	33
	錾子
	把
	2

	34
	铁皮剪
	把
	1

	35
	直角钢板尺
	个
	1

	36
	活动扳手
	把
	1

	37
	直角弧形垫铁
	块
	2

	38
	修复工具盒
	个
	2

	39
	自动感光面罩
	个
	2

	40
	手套
	副
	20

	41
	门板横向卡板
	套
	1

	42
	门板竖向卡板
	套
	1

	43
	划线圆规
	把
	1

	44
	带式砂带
	条
	5

	45
	圆盘砂布
	张
	5

	46
	防护眼镜
	副
	10

	47
	风管套管
	个
	2

	48
	高度调节架
	套
	1

	49
	手工制作平台
	个
	1

	50
	损伤记号笔
	支
	1

	51
	砂轮片
	片
	20

	52
	磨光片
	片
	20

	53
	耳塞
	副
	1

	54
	无痕修复套装（三件套）
	套
	1


四、配套钣喷中心教学资源（需提供相关软件著作权证书），主要包含以下内容：
1.钣金维修模块：
（1）初级模块
1）钣金必备基础知识
2）钣金制作的基本工艺
3）钣金工常用工具简介
4）钣金焊接工艺及设备
5）钣金件焊接工艺
（2）高级模块
1）项目一任务一车身损伤的目测评估
2）项目一任务二车身尺寸的测量
3）项目二任务一车身矫正设备的使用
4）项目二任务二车身矫正
5）项目三任务一车身钢制板件的修复
6）项目三任务二车身铝制板件的修复
7）项目三任务三车身塑料件的修复
8）项目四任务一车身焊接技术概述
9）项目四任务二惰性气体保护焊
10）项目四任务三电阻点焊
11）项目四任务四车身外部板件的更换
12）项目四任务五结构性板件的更换
13）项目五任务一车门及其附件的维修
14）项目五任务二车身玻璃的维修
15）项目五任务三乘坐室部件的维修
2.焊接模块
（1）初级模块
1）盆形件展开放样
2）正方形筋线制作
3）盆形件四边手工直线折弯
4）盆形件制作工具检查
5）实训5S管理
6）手工制作
7）缺陷点评
（2）中级模块
1）焊接准备
2）焊接面板制作
3）焊接底板制作
4）完工检查
5）实训5S管理
6）组合焊接
（3）高级模块
1）损伤门板制作
2）损伤门板粗修
3）损伤评估
4）完工检查
5）损伤门板精修
6）缺陷点评
7）门板修复
3.美容模块
1）模块一认识汽车美容
2）模块二汽车车表清洗护理
3）模块三汽车内饰美容
4）模块四汽车打蜡护理
5）模块五汽车漆面处理
6）模块六汽车外装饰
7）模块七汽车内装饰
4.涂装模块
（1）初级模块
1）项目一安全与防护
2）项目二设备与材料的认识
3）项目三涂装前的表面预处理
4）项目四车身底漆的涂装
5）项目五腻子的刮涂与打磨
6）项目六车身中涂漆层的涂装
7）项目七车身面漆的调色与喷涂
8）项目八补漆维修案例
（2）高级模块
1）项目一车用涂装材料
2）项目二喷涂方法及设备的使用
3）项目三喷涂前的表面处理
4）项目四汽车车身涂装修理
5）项目五常见涂料的缺陷及防治
6）项目六涂装安全技术
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	PLC控制实训教学装置
	1
	台
	一、基本要求
PLC控制实训教学装置是一款专为职业教育、高等院校电气自动化、机电一体化、工业自动化等相关专业开发的实践教学设备，能够满足PLC基础编程、逻辑控制、工业场景模拟等多种实训教学需求。
二、总体功能要求
1.本套系统含教师主站和学生从站实训装置，每套实训装置均由控制屏、实训桌、PLC主机组件、通信模块、变频器、实训模块等组成。
2.采用挂件结构，具有开关量、模拟量、变频调速、控制对象、总线通信等单元，能完成逻辑、模拟、过程、运动等的控制实训教学。
3.装置设有电压型和电流型保护模块，各电源输出均有监测及短路保护等功能，各测量仪表均有可靠的保护功能，使用安全可靠，同时控制屏还设有定时器兼报警记录仪，记录实训考核时间及误操作次数；
三、技术要求
1.输入电源：三相四线（或三相五线）～380V±10%  50Hz；
2.具有安全保护装置；
四、配置及功能要求
（一）交流电源控制单元
1.三相四线380V交流电源经空气开关后给装置供电，设有带灯保险丝保护，控制屏的供电由启停开关控制、同时具有漏电告警指示及告警复位；
2.提供三相四线380V、单相220V电源各一组，由启停开关控制输出，并设有保险丝保护；
（二）定时器兼报警记录仪
1.定时器兼报警记录仪，平时作时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电告警次数；
2.具备服务管理器，平时作为时钟使用，具有设定时间、定时报警、切断电源等功能；还可以自动记录由于接线或操作错误所造成的漏电报警、电源短路的总次数，为学生实训技能的考核提供一个统一的标准；
（三）直流电源、直流电压/电流表、逻辑电平输出及指示等
直流电压：0～10V可调输出；直流电流：0～20mA可调输出；同时设有逻辑电平输出（点动、自锁）、逻辑电平指示、直流24V，信号转换座若干；
（四）主机实训挂箱组件
采用市面常见PLC主机，集成数字量I/O（14路数字量输入/10路数字量输出），集成模拟量2路输入；
（五）变频器挂箱
配置V20变频器，功率≥0.37kW，带有RS485通信接口及操作面板，具有线性V/F控制、平方V/F控制；具备过电压、欠电压保护；变频器、电机过热保护；接地故障保护，短路保护等保护功能。变频器所有端子均已引至面板上，系统完全开放，操作者可搭建不同变频调速控制系统，布线设计、线路走向，实现控制功能，更能锻炼操作者的动手能力；
（六）旋转驱动实训模块
三相380V/180W；转速：≥1400r/min；
（七）PLC-1模块
需支持电机控制、多种液体自动混合控制、自动冲压系统控制、自动售货机控制；
（八）PLC-2模块
需支持自动送料装车系统控制、天塔之光控制、交通信号灯自控和手控控制、水塔水位自动控制；
（九）PLC-3模块
需支持电镀系统控制、电梯控制模型、自动洗衣机控制、五相步进电动机控制；
（十）PLC-4模块
需支持机械手控制、邮件分拣机控制、装配流水线控制、自控轧钢机控制。
（十一）PLC-5模块
需支持自控成型机控制、加工中心刀具库控制、抢答器控制、音乐喷泉控制；
（十二）伺服模块
采用V90 200W小型伺服驱动器、200W配套电机，电缆等，200—240V单相/三相供电，IP20防护，定位精准；
（十三）实训桌
实训桌为铁质双层亚光密纹喷塑结构，桌面为防火、防水、耐磨高密度板；设有带锁抽屉，用于放置工具及资料，下方设有储存柜，用于放置模块和实验导线，造型美观大方；
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	精密桌面五轴智能制造实训教学设备
	4
	台
	一、机械结构
1.机床床身结构：卧式；（需提供证明材料，证明材料需为机床3D爆炸展示图）
2. 设备总重：≤140kg；
3.设备尺寸（长*宽*高）：≤800mm×620mm×600mm；
4. 安全防护：机床处于加工状态中，如打开安全防护门，机床立即停止运行；
5.冷却形式：气冷（主轴中心出气）；
二、参数配置
1.整机额定功率：2.2kW；
2.主轴驱动器：工作电压 220V， 额定电流≥11.6A；
3.主轴电机：额定转速≥ 18000RPM，额定转矩≥0.5Nm；
4.X/Y/Z/A轴伺服电机：额定转矩≥0.64Nm，额定转速≥3000RPM；
5.C轴力矩电机：额定转矩≥7.5Nm，额定转速≥133RPM；
6.轴行程：X轴≥150mm、Y轴≥200mm、Z轴≥120mm；
7.A轴行程：-30°至110°，摆动角度140°；
8.C轴行程：360°，支持连续旋转；
9.X/Y/Z轴定位精度：±0.01mm；
10.A/C轴定位精度：±120（弧秒）；
11.X/Y/Z轴重复定位精度：±0.008mm；
12.A/C轴重复定位精度：±40（弧秒）；
13.X/Y/Z轴快速移动：≥4000mm/min；
14.A/C轴快速移动：A轴≥ 15r/min; C轴≥15r/min；
15.工作台尺寸：≥95mm；
16.工作台承重：≥9kg；
17.加工工件最大尺寸：≥95mm×95mm×95mm；
18.无线测头：全自动测量探头；
(1)工作范围：直线无遮挡距离不少于12m；
(2)传输类型：无线传输；
(3)开启方式：无线唤醒开启；
(4)接收器/接口：无线接收转TTL、串口；
(5)感应方向：±X、±Y、+Z；
(6)单向重复性：≤5.00um；
(7)测针触发力：XY测力0.20N，Z测力0.90N；
(8)测针越程：XY平面±12°，+Z平面6mm；
(9)环境：IP等级-IP53，储存温度-10℃至+70℃，工作温度+5℃至+50℃；
(10)电池类型：3.6V锂亚硫铣氯电池；
(11)为更好地保障软硬兼容性，无线测头与设备生产厂家为同品牌或者同企业；（需提供相关证明材料）
19.标定球：标定精度≤0.015mm；
三、数控系统
1.软件语言：中文；
2.数控系统为五轴数控系统，具备 RTCP控制功能；支持五轴联动、3+2定位加工的加工方式；前瞻段数≥2000段；具备双向螺距补偿、反向间隙补偿与空间误差补偿功能；支持直线、圆弧、NURBS、指数、样条、S形、螺旋渐开线等多种插补；配备后处理配置程序，支持UG、 MC、SURFMILL、POWERMILL、SOLIDWORKS等编程软件G代码文件；
3.HMI装置：采用中文操作界面、具有程序后台编辑、文件管理系统、宏程序及子程序、固定循环等功能；为操作方便，HMI装置应该与机床形成整体结构固定在机床上，不可是临时结构或者外接移动结构；
4.手动控制面板：配备机械手轮、进给倍率选择旋钮、功能模式选择按键、急停按钮，为方便用户手动控制机床，手动控制面板应该与机床形成整体结构固定在机床上，不可是临时结构或者外接移动结构；
5.机械手轮可手动控制机床轴运动，轴选择按钮和转速选择按钮，运动方向控制按钮；
6.功能按键对应 HMI 界面的加工、刀具、程序、系统功能菜单；
7. 进给倍率，范围 0—120%；
8. 主轴倍率，范围 50%—120%；
9. I/O 控制按钮有照明、刀具松开、刀具夹紧、换刀、吹气、Z 轴归零；
10.运行轴控制 X、Y、Z、A、C 轴按键以及归零按钮和轴运动行程的正负方向按钮；
11.将处于急停状态的机床重新恢复可以运动的状态；报警状态下的机床恢复；界面弹窗复位可以关闭；
12.刀库系统：隐藏式刀库，容纳不少于6把刀具，具备自动换刀功能，刀杆直径Φ4mm；
13.对刀方式：自动对刀，机床内装配自动对刀仪，对刀仪精度≤5μm；
14.除了内置存储器外，系统具有外接CF卡和U盘功能，程序可以直接从存储卡中读取，支持批量程序加工；
15. 支持高速以太网数据交换；不少于2GB的用户程序断点存储区；支持USB热插拔；
16. 采用国际标准G代码编程，与各种流行的CAD/CAM自动编程系统兼容；
17. 具有直线插补、圆弧插补、极坐标插补、圆柱面插补、螺旋线插补等，支持固定循环、螺纹切削、刀具补偿、用户宏程序、软限位等功能；插补周期为不大于1ms；
18. 手摇试切功能：程序正常执行时，可以通过按下自动/手动模式切换按键进行操作模式切换，在手轮试切模式时可以通过摇动手轮控制加工过程；手摇速度控制进给，走加工程序轨迹；手摇正向转动程序正走；方便程序初次运行的程序校验，减少因对刀、程序错误等导致机床碰撞等危险；
19. 总线方式：ethercat总线通讯方式；
20. 数控系统支持网络通讯，开通数控系统联网功能，可实时采集数控系统核心参数；
21. 数控系统需具备温度传感器热误差补偿功能；
四、数字孪生仿真软件
1.软件通过数字孪生系统构建机床数字模型，结合制造数据和传感数据，实现物理机床和虚拟机床加工过程的实时映射，通过更新物理机床的状态实现加工过程的实时监测控制，虚拟机床结合实际数据，更新仿真加工参数，识别错误并执行相应优化措施；提供离线仿真加工功能、使用户提前将加工程序进行虚拟验证，提前排查程序错误，预防碰撞与其他错误；
2.程序验证功能模块：可对NC代码的加工刀路进行精确仿真、全面验证及深度分析的能力；基于数字化孪生模型，通过 D-H 参数法建立运动学方程，实现与物理实体完全一致的六自由度运动控制算法；系统采用 RTCP（Rotary Tool Center Point）技术构建五轴联动控制系统，支持以下核心加工能力：
（1）多轴联动加工技术：基于 NURBS 插补算法的五轴同步运动控制动态刀具中心点控制（TCPM）技术双转台结构运动学解耦（支持 3-5 轴切换）空间线性插补精度≤±0.005mm复杂曲面加工技术：自由曲面高速铣削策略（支持 S 形、叶轮类零件）刀具路径光顺处理（曲率连续优化）切削载荷均衡算法（动态调整进给率）倾斜面加工解决方案：空间角度自动换算（支持 G68.2 坐标旋转）刀具矢量动态补偿（含刀具长度 / 半径补偿）；当虚拟仿真环境中指令出错时，系统将触发报警机制：机床仿真会以视觉呈现，内部呈现出报错地址，操作者可以根据提示修改，修改操作或者NC程序；真实的机床操作环境：机床运动部分、操作面板部分、显示面板部分；系统操作时通过视觉真实反映出真实机床加工环境；（需提供功能截图）
3.加工过程智能监控系统：实时切削比较模块：基于实体布尔运算的刀具路径验证（精度≤0.01mm）虚拟工件与理论 CAD 模型动态比对（支持 STL格式）切削余量三维色谱分析；过切智能检测系统：刀具轨迹包络体快速算法基于空间八叉树的碰撞检测；异常处理响应系统：实时中断控制； 
4.干涉检测与报警响应系统
当系统检测到以下任意异常状态时，将触发报警机制：
（1）碰撞检测逻辑：空间几何干涉检测（基于八叉树空间划分算法），运动轨迹包络体分析（支持动态刀具路径预测），多刚体约束冲突检测（刀具 / 夹具 / 工件三维空间校验）；报警响应机制：视觉反馈；控制系统响应：立即触发紧急停止（响应时间≤5ms），保持当前 NC 程序状态（可执行 M00 暂停），生成包含以下信息的报警日志：报警代码位置信息：报错位置行号提示，触发部件：STL 模型高亮显示；（需提供功能截图）
5.在碰撞检测方面，系统运用基于八叉树空间剖分的快速碰撞检测算法，结合 GPU 加速技术，实现对刀具、工件、夹具等多刚体间的碰撞预测，检测响应时间达到 10-30ms；一旦触发碰撞风险，系统将立即启动三级预警机制：首先通过可视化界面以红黄色阶高亮显示干涉区域，同时触发蜂鸣报警；随后，控制系统在 5ms 内自动生成包含碰撞位置、时间戳及运动轨迹的诊断报告；最终，通过数字孪生镜像功能，将故障信息实时同步至物理机床，实现预防性维护与加工风险的智能管控；
6. 虚实同步机床实时仿真： 基于多体系统动力学的机床运动模型，控制系统指令实时解析与运动映射， 三维场景物理引擎驱动（运动延迟 < 10ms），多视角同步观测系统（支持正交 视图 / 透视视图切换），实时仿真软件连接上机床之后会同步五轴运动学参数、机床原点参数、机床刀具数据（类型长度等） 零偏数据（G54-G59）等，并与物理机床同步进行运动加工；
7. HMI 显示同步系统：实时仿真软件连接机床后，实时坐标显示系统（XYZ 直线轴 / AC 旋转轴动态更新），进给速率 / 主 轴转速数字孪生显示（±1% 精度同步），G/M 代码执行跟踪（高亮显示当前执 行指令行）
8.本系统基于数字孪生技术构建，对五轴加工中心的全场景仿真验证；系统具备以下核心功能：碰撞检测与防碰撞系统：基于空间几何约束的实时碰撞检测（精度≤0.01mm），多刚体干涉预测算法（支持所有的部件都能进行碰撞检测），碰撞风险分级预警机制（视觉反馈），碰撞路径停放与分析（含 STL 模型对比）；加工过程验证能力：加工精度预评估（几何偏差≤±0.01mm）；工艺优化功能模块：进给率优化（基于切削负载均衡算法），摆角策略优化（减少非切削时间），系统支持与主流 CAD/CAM 软件无缝对接（如 NX/ProE/CATIA）；构建了CAD/CAM/CNC 全流程数据交互通道，支持以下核心功能：多格式模型导入接口：支持 STL工业标准格式，支持与 Mastercam/UG NX 等主流 CAM 系统的数据交换，可输出符合标准的修正 NC 程序，建立加工过程数字孪生档案；丰富的CAM软件接口，满足不同用户的需求（针对UG、Mastercam、SolidCAM、hyperMILL等多达9款市面上常用的CAM软件）；
五、数控系统二次开发功能
1.软件支持在电脑上进行数控铣床编程、操作，程序模拟；
2.软件编辑开发后的代码可直接导出到数控机床上使用；
3.开放用户宏程序接口，可自己编写对刀，探测等宏程序；
4.开放底层速度加速度限制接口，可调参观考察不同轴性能下运动情况；
六、AI智能编程
1. 核心要求：需包含五大核心模块（AI工具、AutoCam、机床仿真、文件、刀具管理），覆盖五轴加工全流程，配套辅助功能保障软件正常运行；
2. AI工具模块：支持文字/图片生成3D模型、图片编辑，可一键跳转至AutoCam模块，支持模型保存与历史记录查看；
3. AutoCam模块：支持工程管理、毛坯/材质设置、模型加载编辑，可设置加工工艺、计算刀路、仿真及生成管理G代码；
4. 机床仿真模块：支持G代码离线仿真，具备视角、坐标系等操作功能，可实时呈现仿真过程及加工相关信息；
5. 文件模块：同一Wi-Fi连接条件下，支持软件与五轴加工中心设备文件互传、设备连接管理及文件/传输记录管理；
6. 刀具管理模块：支持刀具上传、规格切换、信息显示及编辑，适配各类加工工艺；
7. 辅助功能：支持软件更新、帮助文档下载及基础系统设置（语言、缓存清理等）
七、五轴CNC教学管理系统
1. 含五轴CNC加工教学系统后台管理端、CNC加工教学系统软件两大模块，适配教学、比赛、作业管理等场景，实现五轴CNC设备全流程管控；
2. 支持管理员、普通用户/学生、战队等多角色权限管控，兼容多台机床实时连接与动态适配；核心功能：
（1）设备管理：满足设备全生命周期管理和快速查询需求，实现对五轴 CNC 机床设备的集中管理与状态监控；至少提供 “添加设备” 和 “搜索设备” 两大功能模块，支持多台五轴 CNC 加工教学设备的统一管理与状态实时查看；
（2）用户管理：支持教学与比赛场景下的人员分工与权限分配，实现多角色、多类型用户的集中管理；
（3）比赛管理：支持五轴 CNC 加工教学中的比赛组织、设备调度及看板管理，满足比赛全流程管控需求；实现比赛创建、比赛状态管理、比赛用机分配及看板配置等功能；
（4）作业管理：支持教学场景下学生作业的上传、管理与查看，满足作业教学与审核需求；至少实现学生端作业上传与管理员端作业集中查看、管理等功能；
（5）系统配置：支持系统基础参数配置，保障五轴 CNC 加工教学系统稳定运行；可适配教学、比赛等多场景使用需求，实现系统参数灵活调整；
（6）软件控制台：作为系统核心操作界面，支持五轴 CNC 机床实时监控、程序管理及设备控制；至少包含设备显示导航栏、设备显示视图模块、设备控制功能管理模块三大核心模块，满足设备管控全流程需求；
（7）机床信息展示区：用于集中展示当前所有已连接机床的关键状态信息，支持管理员实时掌握设备运行情况；至少显示设备编号、登录状态、运行状态及当前程序进度等核心数据；
（8）软件看板核心功能：作为系统核心监控模块，支持对设备管理中允许显示的所有五轴 CNC 设备进行集中展示与统一控制，实现教学设备的可视化管理；实时呈现设备运行全貌，便于管理人员快速掌握设备状态；
（9）其他要求：界面简洁易操作，系统运行稳定、数据传输实时，提供完善技术支持与售后服务；
八、手持3D光学扫描仪
1.外形尺寸：≥239*66*62mm
2.多模态扫描模式：满足基于特征的结构光扫描模式并满足交叉线激光扫描模式；
3.基准距：≥350mm
4.有效扫描范围：最大400mmx400mm（单帧）
5.扫描精度：最高0.05mm
6.具有深度补光灯，数量≥12个；
7.激光光源：7对激光线+1束单线激光；
8.扫描对象：满足基于特征扫描及标志点扫描方式，满足扫描不同零件的表面效果；
9.接口类型：USB 3.0
10.配套三维扫描软件
10.1.扫描点云数据可编辑，实现离群点、点云采样、删除多余点云等，并具有封装功能；
10.2.可对扫描的完成的模型进行面积、长度、角度、围长的测量；
10.3.可选择预设好的扫描仪配置选项；
10.4.可对模型显示的投影方式进行更改，如透视投影，正交投影；
10.5.模型根据其具体的材质可以⽤不同颜⾊渲染，使模型展示更加⽣动、逼真；默认材质有四种，也可以个性化定制；
10.6.软件可实现球拟合、圆柱拟合、圆锥拟合、⽅体拟合；
10.7.软件可实现一键自动补洞，也可实现手动补单个表面小洞；
10.8.软件可实现在保留模型特征的前提下，通过设定“剩余⽹格百分 ⽐”，简化⽹格曲⾯，减⼩数据量；
10.9.调整模型表⾯光滑平整度以提⾼⽹格的形状质量，使表⾯更加细腻均匀；
10.10.软件可实现自动检测偏离点云数据集的噪点；通过识别出显著偏离整体数据集的点云，可对该离群点云进⾏“删除/保留”操作；⼀般⽤于优化点云局部区域，去除异常点云以提⾼数据的准确性和稳定性；
10.11.可对多个扫描的模型进行对齐及合并；
10.12.可导出XPRO、PIY、ASC、 TXT、STL、OFF、OBJ、MK格式文件；
10.13.输出数据兼容3D打印；
九、设备工具箱
配备专用工具箱，无线测头（含电池）与专业工具将放置在专用工具箱内，清单如下：
	序号
	物品名称
	数量

	1
	铣刀
	6把

	2
	无线测头
	1个

	3
	内六角扳手
	3个

	4
	套筒扳手
	2个

	5
	清洁毛刷
	1把

	6
	操作说明书
	1本


十、须提供设备配套教学资源相关方案资料：数字化配套教学资源包包含：电子资源、学习案例视频、课件PPT、训练案例模型资源库等证明材料；





二包：
	序号
	专业名称
	服务名称
	服务要求
	数量

	1
	机电技术应用专业
	内涵建设咨询、指导服务
	一、建设要求
以学期为单位，根据学校“山西省省级高技能人才培训基地”建设项目任务书，结合学校日常实际工作，指导学校按照学校制定的任务分解，提供内涵材料的指导、审核、协助归档工作，并责任到人，集合形成《“山西省省级高技能人才培训基地”内涵材料档案》，具体要求如下：
1.整理材料，规范归档：建立健全实施组织机构，校企双方成立各职能小组，在组织机构上，建立健全自上而下、层层落实的保证组织机构，要求供应商选派职业教育研究团队不定期进驻学校进行指导。项目过程中将定期召开项目推进会、项目总结会，在项目建设过程中建立微信群、形成书面汇报材料、形成汇报机制，掌握实施质量动态，全面控制项目工作质量。建立全员质量意识，确保项目工作顺利进展、按进度完成建设，确保实施质量和效率。
2.组建技术团队，到校指导，指导时间从合同签订日贯穿项目省级验收，提供项目全程服务；
3.选派技术人员按照验收要求，审核教师提交的资料，提出反馈意见，定稿后指导教师规范入档；
二、建设成果
《“山西省省级高技能人才培训基地”-机电技术应用专业内涵材料档案》1套，包括：
1.根据最新政策和文件要求，修订完善《山西新产业技师学院章程》《山西省高技能人才培训基地教师量化考核与奖励办法》《山西省高技能人才培训基地培训质量评价管理办法》《培训师资选聘管理办法》《培训档案管理条例》《资金支付审批流程》《内部审计工作方案》《资产处置管理规定》《风险分级管控办法》《风险预警机制》《专项资金使用细则》等规章制度1套
2.专项账务核算体系（含专项项目财务管理架构、财务管理制度、专款专用流程、收支明细等）1套
3.动态监控指标体系（含动态监控组织架构、动态监控核心指标等）1套
4.“整合统筹、交叉配合、协同攻关、责任落实”的协同推进机制及保障体系（含校企校地协同架构、工作清单等）1套
5.专项资金绩效评价体系、评价指标表、年度绩效评价报告及评价结果应用记录1套
6.治理评价及反馈机制（含学校治理组织架构、学校治理评价制度、师生/企业等反馈结果）1套
7.年度专项自查报告、整改方案、整改凭证及整改效果验证资料（含专项自查报告、整改方案、验收方案）1套
8.专项管理工作组花名册及人员架构图1套
9.项目管理运行团队架构图（含项目层级组织架构、项目管理制度）1套
10.专项账户开户证明、专项账务凭证（收支凭证、账务票据）1套
11.优化后的动态监控机制文件、预警记录、响应处置流程记录1套
12.月度资金使用台账及预算执行核对记录（含收支明细、预算执行率、凭证附件清单）1套
13.与山西省内机电企业签署校企合作协议3份
14.机电技术应用专业一体化设备安装调试实训中心（实训室）建立及运行相关资料（含建设方案、验收报告、设备清单、使用记录）1套
15.培训场所总面积整理相关资料（场地管理制度、使用培训记录）1套
16.技能竞赛备赛参赛机制（含备赛方案、参赛制度等）1套
17.专业群带头人、专业带头人及骨干教师选拔培养和管理办法1套
18.师生竞赛获奖资料（含比赛过程记录、获奖总结）1套
19.高级工及以上职业资格证书及高级实习指导教师相关材料1套
20.双师队伍机制建设材料（含双师认定标准、培养方案、企业实践制度）1套
21.兼职教师聘任协议1套
22.产业岗位需求及岗位能力调研报告1套
23.专业群动态调整机制（含专业群动态调整组织架构、专业群动态调整制度）1套
24.机电技术应用专业群模块化课程体系1套
25.机电技术应用专业高技能人才培训标准1套
26.智能制造产业调研小组成立资料（含调研方案、调研总结）1套
27.3门“工学一体化”培训课程的（教学设计、课程标准等）开发及使用的过程性材料
28.社会培训相关资料（含培训通知、培训总结）1套
29.培训合格率、用人单位满意率和学员满意率调研表1套
30.企业高技能人才培训方案1份
31.《智能制造专业高技能人才培训基地建设经验总结》1套
32.高技能人才培训典型案例1套
33.培训质量评价体系建立及运行资料（含质量评价指标标准、整改流程制度）1套
34.座谈会记录（含会议通知、会议议程、会议签到表）2份
35.现场经验交流会开展过程性资料（含会议通知、会议议程、会议签到表）1套
	1套

	2
	
	培训及验收汇报服务
	一、建设要求
1.验收汇报:对标省级验收，协助学校制定汇报总结报告和项目验收汇报PPT；
（1）对标省级验收，首先帮助学校撰写汇报总结报告初稿，其次学校根据学校实际情况进一步融合学校内容，最后邀请专家对总结报告及相关汇报材料进行质量提升；
（2）在学校提供原始汇报材料基础上，协助学校收集汇报材料素材，制作项目建设汇报PPT。
2.针对现场实施效果以及老师的需求，实时根据学校要求进行调整，保证及时响应学校其他服务需求。
二、建设成果
汇报总结报告和项目验收汇报PPT 1套
	1套

	3
	
	编写“订单班”“现代学徒制”人才培养模式案例
	一、建设要求
供应商须在编写“订单班”“现代学徒制”人才培养模式案例过程中的实施路径与方法、难点与痛点等，提供相关咨询服务。并在项目建设过程中以咨询指导的形式协助学校完成以下内容建设：
1.邀请专家指导1个“订单班”“现代学徒制”人才培养模式案例；
2.指导学校形成1个“订单班”“现代学徒制”人才培养模式案例；
二、建设成果
“订单班”“现代学徒制”人才培养模式案例1个
	1个

	4
	
	专业人才培养方案
	一、建设要求
供应商须在“专业人才培养方案”修订过程中针对实施路径与方法、难点与痛点等，提供相关咨询服务。并在项目建设过程中以咨询指导的形式协助学校完成以下内容建设：
1.审核学校现有人才培养方案，出具《符合大赛标准的专业人才培养方案整改意见》；
2.提供人才培养方案样例，指导教师完成符合大赛标准的专业人才培养方案修订；
3.完成人才培养方案图表的可视化设计和内容的优化排版，并完成2套内容精装打印。
二、建设成果
符合大赛标准的专业人才培养方案1套。
	1套

	5
	
	课程标准、技能鉴定标准、岗位规范
	一、建设要求
供应商须在“课程标准、技能鉴定标准、岗位规范”编制过程中针对实施路径与方法、难点与痛点等，提供相关咨询服务。并在项目建设过程中以咨询指导的形式协助学校完成以下内容建设：
1.提供课程标准、技能鉴定标准、岗位规范样例，指导教师完成符合大赛标准的1门专业课程标准，整理技能鉴定标准、岗位规范等资料；
2.完成课程标准、技能鉴定标准、岗位规范的可视化设计和内容的优化排版，并完成内容精装打印。
二、建设成果
符合省级大赛标准的1门专业课程标准，技能鉴定标准、岗位规范等资料1套。
	1门

	6
	
	[bookmark: OLE_LINK10]校企合作课题
（市级及以上）
	一、建设要求
供应商须在“校企合作课题”开发过程中针对实施路径与方法、难点与痛点等，提供相关咨询服务。并在项目建设过程中以咨询指导的形式协助学校完成以下内容建设：
1.专项咨询服务：邀请技术专家进行课题申报专项指导3次，确保课题申报的科学性与竞争力。
2.材料优化服务：基于学校发展规划与职业教育政策要求，系统梳理现有基础材料，对标申报标准，优化课题申报材料，提升申报材料的规范性与可行性。
二、建设成果
校企合作课题1个。
	1个

	7
	
	核心教材（讲义）的数字化资源
	开发3门核心教材（讲义）的数字化资源-微课（视频+PPT）15个，具体要求如下：
（1）开发要求
1）单个微课时长
单个微课时长在8-10分钟，以讲解单个知识点或技能点为主，同时融入思政元素。
2）课程形式
成片统一采用统一视频形式。
3）录制方式及设备
①录音设备：使用专业级录音设备。
②后期制作：使用先进的非线性编辑系统。
（2）后期制作要求
1）片头片尾
每节微课都包含有片头片尾且片头片尾总时长不超过15秒，片头片尾应包含学校名称、微课名称、主讲教师等信息，。
2）技术指标
①视频信号源
稳定性：全片图像同步性能稳定，无失步现象，CTL同步控制
信号必须连续：图像无抖动跳跃，色彩无突变，编辑点处图像稳定。
信噪比：图像无明显信噪比，无明显杂波。
色调：白平衡正确，无明显偏色，多机拍摄的镜头衔接处无明显色差。
②音频信号源
声道：中文内容音频信号记录于第1声道，音乐、音效、同期声记录于第2声道，若有其他文字解说记录于第3声道（如录音设备无第3声道,则录于第2声道）。
电平指标：-2db-8db声音应无明显失真、放音过冲、过弱。
音频信噪比不低于48db。
声音和画面要求同步，无交流声或其他杂音等缺陷。
伴音清晰、饱满、圆润，无失真、噪声杂音干扰、音量忽大忽小现象。解说声与现场声无明显比例失调，解说声与背景音乐无明显比例失调。
（3）视、音频文件压缩格式要求
1）视频压缩格式及技术参数
①视频压缩采用H.264格式编码。
②视频码流率：动态码流的最高码率不高于2000Kbps，最低码率不得低于1024Kbps。
③视频分辨率：采用标清16:9拍摄，设定为1280×720；
④视频画幅宽高比：在同一课程中，各讲应统一画幅的宽高比，不得混用。
⑤视频帧率为25帧/秒。
⑥扫描方式采用逐行扫描。
2）音频压缩格式及技术参数
①音频压缩采用H.264格式编码。
②采样率48KHz。
③音频码流率128Kbps(恒定)。
④采用双声道。
（4）字幕添加要求
1）字幕清晰美观，能正确有效地传达信息，字幕尽可能少，在微课的停留时间以能看清楚为准。
2）字幕要使用符合国家标准的规范字，不出现繁体字、异体字、错别字，字幕的字体、大小、色彩搭配、摆放位置、停留时间、出入屏方式力求与其它要素（画面、解说词、音乐）配合适当，不能破坏原有画面。
（5）其他要求
应学校老师要求在开发微课过程中根据实际情况加入动画资源。
	15个

	8
	
	特色教材
	一、特色教材定制化技术指导
根据专业教师对特色教材的开发需求，组织机电技术应用专业相关参编教师开展教材专项培训。
二、特色教材内容的审核指导服务
根据特色教材建设标准，对教材内容进行审核，提供2次线上指导与反馈。
三、特色教材版面设计服务
1.根据专业特点和课程属性，定制设计与本特色教材匹配度相符的封面、封底、目录页、背景内页;
2.根据特色教材内容特点，协助院校对内容进行版面设计优化。
备注：
1.招标人提供相关教材电子版资料，由中标供应商严格按照本项目需求及规范要求，完成特色教材指导工作。
2.特色教材所配套的数字教学资源开发相关费用，不含在本项目投标报价范围内。
	2本
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（项目名称）（包号）

项目编号：（           ）




投标文件








投标人：           （盖企业CA电子印章）
法定代表人或其委托代理人：     （盖个人CA电子印章或电子签名章）
XX年XX月XX日

[bookmark: _Toc13404]目 录
[bookmark: _Toc32175][bookmark: _Toc22475][bookmark: _Toc11524][bookmark: _Toc14381][bookmark: _Toc17297][bookmark: _Toc32387]一、资格审查部分
1）*若为法人须附法定代表人身份证明书；若为授权委托代理人需提供法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、法人身份证及被授权人的身份证；
2）*投标函；
3）*营业执照；
4)*银行基本账户开户许可证或基本存款账户信息；
5）*投标人信用承诺书；
6）*投标保证金缴纳凭证；
7）*投标人自行承诺企业、法定代表人有无行贿犯罪行为（格式自拟），并对其真实性负责；
8）*诚信投标承诺书（见‘投标文件格式’）；
9）*中小企业声明函；(见‘投标文件格式’)；
（2）报价部分
1）*开标一览表 （见‘投标文件格式’）；
[bookmark: _Toc13828]2）*分项报价表 （见‘投标文件格式’）；
（3）商务、技术部分：
1) *投标人企业简况（见‘投标文件格式’）；
2）投标人同类型业绩一览表（见‘投标文件格式’）；
3) *商务、技术偏离表；（见‘投标文件格式’）；
4）技术方案；
5）投标人监狱企业、残疾人企业证明文件（复印件须加盖投标人公章见‘投标文件格式’）（若有）
6）投标人认为需要提供的其他材料。

[bookmark: _Toc20771][bookmark: _Toc25954][bookmark: _Toc28707][bookmark: _Toc14087_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc25227][bookmark: _Toc7120][bookmark: _Toc27467]投标函
致：            （采购人）：
根据贵方的             （项目名称、包号）的招标文件，（项目编号：         ），签字代表         （姓名、职务）经正式授权并代表投标人            （投标人名称、地址）提交下述文件的电子投标文件    份并在此声明，所递交的投标文件内容完整、真实。
在此，签字代表宣布同意如下：
    1、投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
2、投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3、本投标有效期为自招标文件规定的提交投标文件截止之日起   日历天。在投标有效期内我方同意遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前投标文件对我方具有法律约束力。
4、根据第一章“投标须知”第3条规定，我方承诺：
(1) 我们在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中没有违背法律的行为，并提供“参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明”；
(2) 我们依照有关法律的规定，没有偷税、漏税的行为，没有逃避缴纳社会保险资金的行为；
(3) 与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。
5、同意提供贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料。 
6、否决投标后，在收到贵方的通知后，我方本投标函及所有投标文件中声明、授权、承诺、盖章签字等，对于贵方采用竞争性谈判采购仍然有效。我方遵守贵方招标文件关于特殊情形采用竞争性谈判采购的有关规定，并无异议。
7、与本投标有关的一切正式往来信函请寄：
地址：              邮编：              
电话：              传真：               
投标人名称（盖企业CA电子印章）：
法定代表人或其授权的代理人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：               
日期：        年      月     日

备注：1、除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应投标，在评标时将其视为无效投标。
2、投标人注册成立不足三年的，承诺与声明从单位成立始至参加本项目政府采购活动止（后同）。


法定代表人身份证明书
投标人名称：                   
统一信用代码：                  
注册地址：                              
成立时间：        年      月     日
经营期限：                  
经营范围：                  
姓名：          性别：      年龄：       职务：        系       （投标人名称）的法定代表人。
特此证明。

	法定代表人身份证复印件





投标人名称（盖企业CA电子印章）：                  

日期：     年     月     日

注：适用于无委托代理人的情况。


[bookmark: _Toc6734_WPSOffice_Level1]法人授权委托书
本人          （姓名、职务）系                           （投标人名称）的法定代表人，现授权          （姓名、职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                 （项目名称、包号、项目编号）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限：                                     。
代理人无转委托权。

	法定代表人身份证复印件



	委托代理人身份证复印件



投标人名称（盖企业CA电子印章）：                  
法定代表人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：                     
委托代理人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：                     
日期：      年     月     日
注：适用于有委托代理人的情况。


投标人信用承诺书（格式）
致：            （采购人）
在参与本次项目投标中，我单位承诺：
（1） 具有独立承担民事责任的能力；
（2） 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3） 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4） 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5） 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚，不包括因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，但期限已经届满的情形）；
（6） 我单位不属于政府采购法律、行政法规规定的公益一类事业单位或使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织（仅适用于政府购买服务项目）；
（7） 我单位不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形（单一来源采购项目除外）；
（8） 与我单位存在“单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系”的其他法人单位信息如下（如有，不论其是否参加同一合同项下的政府采购活动均须填写）：
	序号
	单位名称
	相互关系

	1
	
	

	2
	
	

	…
	
	



上述声明真实有效，否则我方负全部责任。
投标人名称（盖企业CA电子印章）：____________
日期：_____年______月______日   
说明：供投标人承诺不实的，依据《政府采购法》第七十七条“提供虚假材料谋取中标、成交的”有关规定予以处理。

[bookmark: _Toc10458][bookmark: _Toc11983][bookmark: _Toc22742][bookmark: _Toc19020_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc7428]诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：
一、将遵循公开、公正和诚实信用的原则自愿参加（项目名称）的投标；
二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；
三、不出借、转让资质证书，不让他人挂靠投标，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；
四、不与其他投标人相互串通投标报价，不排挤其他投标人的公平竞争、损害招标人的合法权益；
五、不与招标人、招标代理机构或其他投标人串通投标，损害国家利益、社会公共利益或者他人的合法权益；
六、严格遵守开标现场纪律，服从监管人员管理；
七、保证中标后不转包，若有分包征得采购单位同意；
八、保证中标之后，按照投标文件承诺履约，如有违反，同意接受采购单位违约处罚；
九、保证企业及所属相关人员在本次投标中无行贿等犯罪行为；
十、如在投标过程和公示期间发生投诉行为，投诉内容符合要求，投诉材料加盖企业公章或由法定代表人授权委托人签字，并附有关身份证明复印件。不恶意投诉，对本公司提供的投诉线索的真实性负责，否则愿接受有关部门的处罚。
以上内容我已仔细阅读，本公司若有违反承诺内容的行为，自愿依法接受取消投标资格、记入信用档案、取消中标资格、没收投标保证金等有关处理，愿意承担法律责任，给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。
开户银行：                          基本账户：                  
投标单位（盖企业CA电子印章）：                  
法定代表人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：                  
	   日   期：年   月   日

[bookmark: _Toc24682][bookmark: _Toc15021][bookmark: _Toc27433][bookmark: _Toc7239_WPSOffice_Level1][bookmark: _Toc13298][bookmark: _Toc25664][bookmark: _Toc21391]开标一览表

项目名称：                     
项目编号：                     

	包 号
	

	投标总价（元）
	

	合同履约期限
	

	质量标准
	

	质保期
	

	备注
	



投标人名称（盖企业CA电子印章）：                  
法定代表人或其授权的代理人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：                
日期：     年     月     日

[bookmark: _Toc23370][bookmark: _Toc15940]
[bookmark: _Toc23334][bookmark: _Toc20579][bookmark: _Toc26086][bookmark: _Toc14336]分项报价表

项目名称：                   
项目编号：                  
包号：                  
单位：元
	序号
	名称
	数量
	单位
	技术参数
	单价（元）
	总价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	...
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）：
	


注：按采购需求清单逐一报价，不得有空项。


投标人名称（盖企业CA电子印章）：                  
法定代表人或其授权的代理人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：                
[bookmark: _Toc24702][bookmark: _Toc11168][bookmark: _Toc5251][bookmark: _Toc8817]日期：     年     月     日
投标人企业简况
	[bookmark: _Toc294186064][bookmark: _Toc294206747]投标人名称
	

	统一信用代码
	

	注册资金
	
	成立时间
	

	注册地址
	

	邮政编码
	
	员工总数
	

	联系方式
	联系人
	
	电话
	

	
	网址
	
	传真
	

	法定代表人（单位负责人）
	姓名
	
	电话
	

	基本账户开户银行
	

	基本账户银行账号
	

	经营范围
	

	备注
	




投标人名称（盖企业CA电子印章）：                  
法定代表人或其授权的代理人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：                
日期：     年     月     日
投标人同类型业绩一览表

	序号
	项目名称
	业主单位
	合同金额
	签订时间
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


注：后附相关证明材料并加盖投标人公章








[bookmark: _Toc294186060][bookmark: _Toc294206743]
[bookmark: _Toc24023][bookmark: _Toc24099][bookmark: _Toc16157][bookmark: _Toc12179][bookmark: _Toc13849][bookmark: _Toc21086]商务、技术偏离表
[bookmark: _Toc4518]商务响应偏离表
项目名称：                                   
项目编号：                                   
	序号
	招标文件商务要求
	投标文件响应情况
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




说明：投标人应根据采购需求中的商务要求，如实填写响应情况。
注：如无偏差填“无”。此表不能删除。

投标人名称（盖企业CA电子印章）：                  
法定代表人或其授权的代理人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：          
日期：     年     月     日


规格技术响应偏离表


项目名称：                                   
项目编号：                                   
	序号
	招标文件技术要求
	投标文件响应情况
	偏离情况
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	




说明：投标人应根据采购需求中的规格技术要求，如实填写响应情况，如有指标为正偏离，请投标人在“偏离情况”一栏详细描述正偏离，需提供相关证明材料由评标委员会共同认定。如有指标为负偏离，评标委员会有权视其无效响应。
注：如无偏差填“无”。此表不能删除。

投标人名称（盖企业CA电子印章）：                
法定代表人或其授权的代理人（盖个人CA电子印章或电子签名章）：        
日期：     年     月     日

[bookmark: _Toc5238][bookmark: _Toc2097][bookmark: _Toc31558][bookmark: _Toc5695][bookmark: _Toc15910][bookmark: _Toc10261]技术方案
[bookmark: _Toc23752][bookmark: _Toc30369][bookmark: _Toc11450][bookmark: _Toc4339][bookmark: _Toc2513][bookmark: _Toc17437]投标人可参照评定内容及标准的技术部分进行编写


[bookmark: _Toc5976][bookmark: _Toc32273][bookmark: _Toc24476][bookmark: _Toc32166][bookmark: _Toc30052][bookmark: _Toc25024][bookmark: _Toc4262][bookmark: _Toc30706][bookmark: _Toc28797][bookmark: _Toc22646]中小企业声明函（如有）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加    （单位名称）的 （项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下： 
1. （标的名称），属于       行业；制造商为       （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于   （中型企业、小型企业、微型企业）； 
2. （标的名称），属于       行业；制造商为     （企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为  万元，属于     （中型企业、小型企业、微型企业）；
…
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖企业CA电子印章）： 
日 期：
备注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2）中、小、微企业划分标准执行《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号文件）
[bookmark: _Toc5065][bookmark: _Toc15599][bookmark: _Toc20128][bookmark: _Toc6286][bookmark: _Toc3937][bookmark: _Toc8568]残疾人福利性单位声明函（如有）
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位（请进行勾选）：
□不属于符合条件的残疾人福利性单位。
□属于符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


               单位名称（盖企业CA电子印章）：
       日  期：

52

监狱企业证明资料（如有）
附：监狱管理局、戒毒管理局等主管部门出具的证明文件的复印件，复印件须逐页加盖公章。


关于符合本国产品标准的声明函（如涉及）
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34 号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下： 
1.（产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。 
……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖企业CA电子印章）： 
日期：年 月 日 


1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。 
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。 
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可 
不填。 
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。 
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。
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