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第一部分  招标公告

	项目概况

大同市高级技工学校国家级高技能人才培训基地项目招标项目的潜在投标人应在政采云平台线上获取招标文件，并于2026年9月23日9时40分（北京时间）前递交投标文件。


一、项目基本情况

项目编号：1402992026AGK00398

项目名称：大同市高级技工学校国家级高技能人才培训基地项目
预算金额（元）：2301533
最高限价（元）：2301533
采购需求：

标项一
标项名称：工业机器人与智能制造专业实训室建设
数量：

预算金额（元）：2301533
简要规格描述或项目基本概况介绍、用途：本采购包内容为工业机器人与智能制造专业实训室建设，具体采购内容详见招标文件。
备注：

合同履约期限：标项1，合同签订后60天内完成安装、调试、验收、达到预期效果。
本项目（否）接受联合体投标。
二、供应商的资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：标项1：本项目专门面向中小企业进行采购；
3.本项目的特定资格要求：/
三、获取招标文件

时间：2026年9月3日至2026年9月10日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外）
地点：政采云平台线上获取
方式：在线获取
售价（元）：0
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

提交投标文件截止时间：2026年9月23日9:40（北京时间）

投标地点（网址）：请登录政采云投标客户端投标

开标时间：2026年9月23日9:40

开标地点：山西省大同市大同市公共资源交易中心第二开标室
五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。供应商参与山西省政府采购项目时，符合法定质疑条件的，通过政府采购平台进入“项目质疑管理”栏目向采购人、采购代理机构在线提起质疑。

代理费支付方式：供应商支付

代理费收费标准：中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付中标服务费用。收费标准按照国家发改委发改价格[2011]534号文件的95%计取。

代理费收费金额（元）：/

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：大同市高级技工学校
地址：大同市平城区文兴路天祥街159号

联系方式：0352-7930353

2.采购代理机构信息

名称：华夏城投项目管理有限公司

地址：太原市小店区晋阳街东沺二巷5号国安大厦A座2402室

联系方式：0351-6077703

3.项目联系方式

项目联系人：张昭瑜、成飞、王海燕、卢晓康

电话：0351-6077703、13033489173
第二部分  供应商须知前附表

	序号
	内  容
	说明与要求

	1
	项目名称
	大同市高级技工学校国家级高技能人才培训基地项目

	2
	供应商应具备的特定资质要求
	无

	3
	是否允许联合体投标
	否

	4
	是否允许代理商投标
	是

	5
	供应商应提交的资格证明文件
	供应商可按下列顺序提交资格证明文件，其中加*项为实质性响应条款。
*1.具有独立承担民事责任的能力（提供信用承诺书）；

*2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供信用承诺书）； 

*3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供信用承诺书）；

*4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供信用承诺书）；

*5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供信用承诺书）；

*6.中小企业声明函；
*7.投标保证金；
8.供应商认为需要提供的其他资格证明文件。

本项目将根据供应商提供的上述文件进行资格性审查，具体审查内容标准详见第五部分评定和成交标准。
注：复印件清晰可辨认。

	6
	商务技术响应文件
	供应商可按下列顺序提交商务技术响应文件，其中加“*”项为实质性响应条款。

*1.供应商代表的证明；

法定代表人（负责人）参加投标的提供“法定代表人（负责人）证明书”，委托代理人参加投标的除提供“法定代表人（负责人）证明书”外还应提供“法定代表人（负责人）授权委托书”。

2.供应商基本情况表；

3.供应商近年同类项目案例及相关证明资料；

4.拟供货物的主要技术说明；

5.供货及售后服务方案；

6.商务、技术条款偏离表；

7.招标文件要求提交的和供应商认为需要提供的其他商务技术材料。
注：扫描件应清晰可辨认。

	7
	报价响应文件
	供应商可按下列顺序提交报价响应文件，其中加“*”项为实质性响应条款。

*1.投标函；

*2.开标一览表；

3.供应商认为需要提供的其他相关材料。

	8
	投标保证金
	1.投标保证金的形式：
银行转账或支票、汇票或银行（或担保机构）保函

2.投标保证金的金额：

第一包：人民币23000元整

递交方式：通过本单位银行账户递交

退还方式：通过本单位银行账户退还

以上应符合要求，否则投标无效。

3.采购代理机构接收投标保证金账户：

单位名称：华夏城投项目管理有限公司山西分公司

开户行名称：招商银行股份有限公司太原亲贤街支行

账号：351905217110588
行号：308161039034
4.采用支票或电汇时，请务必在汇款单位附加信息及用途栏注明招标编号，以便我公司财务能及时确认您的汇款，及时退还您的投标保证金。 

	9
	投标文件有效期
	90个日历天

	10
	政府采购相关政策要求（如涉及）
	1.投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购本国产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准，否则投标无效。如无能够满足采购需求的本国产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如有能够满足采购需求的本国产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2.本国产品的支持政策：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（3）产品在中国境内生产的组件成本核算规则。产品在中国境内生产的组件成本，按照《中国境内生产的组件成本核算基本规则》计算。

（4）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件。

（5）采购人应当在采购文件中明确对供应商所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》）的完整性、准确性进行审查的要求，评审中发现《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《通知》规定要求的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

3.政府绿色采购有关事项

3.1依据《山西省财政厅关于进一步加强政府绿色采购有关事项的通知》，对实施强制采购或执行强制性绿色采购标准的品目，不接受非强制采购产品。对于优先采购的绿色产品，给予4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。对中小微企业，严格落实政府采购优惠政策，同时享受绿色采购政策的价格扣除等评审优惠措施，分别计算，叠加执行。

3.2关于绿色建材：本项目中涉及的建筑材料属于《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》明确为“必选类”的，投标人应当全部采购和使用符合相关标准的绿色建材。属于前述《需求标准》明确为“可选类”的，投标人自主选择使用性价比高的绿色建材产品，选用种类应不低于建筑项目所涉及的建材种类的40%。供应商在供货时应当出具所提供建材产品符合需求标准的证明性文件，包括国家统一推行的绿色建材产品认证证书，或符合需求标准的有效检测报告等。

3.3绿色数据中心建设：若本项目属于数据中心建设项目时，采购人应按照《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》有关要求实施相关采购活动。采购数据中心的相关设备、运维服务应当有利于节约能源、环境保护和资源循环利用，大型、超大型数据中心应全部达到绿色数据中心要求。
4.采购货物中含“计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备（制冷压缩机、空调机组、专用制冷、空调设备）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备、视频设备、便器、水嘴等”（以“★”标注）的，属于国家强制性采购产品，必须符合《节能产品政府采购品目清单》的要求，否则投标无效。其他采购货物（非“★”标注）为优先采购产品。如本项目采购内容涉及本条内容的，供应商应在响应文件中附有效期内的节能产品认证证书。

5.属于《环境标志产品政府采购品目清单》的采购货物为优先采购产品。如供应商所投产品涉及本条内容的，可在响应文件中附有效期内的环境标志产品认证证书。
6.本项目所采购的计算机，必须预装正版操作系统软件产品；所采购的其它软件必须为正版软件；否则投标无效。
7.无线局域网产品政府采购政策：
本项目采购的产品属于中国政府采购网公布的《无线局域网认证产品政府采购清单》且在有效期内的，提供《中国政府采购网》公布的无线局域网产品政府采购清单封面及对应页，实行优先采购。
8.涉及网络安全产品的要求

8.1按照《关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）和《关于调整〈网络关键设备和网络安全专用产品目录〉的公告》（2023年第2号）的有关要求，自2023年7月1日起，列入《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。

8.2网络安全产品包括：网络关键设备和网络安全专用产品。

8.3具备资格的机构是指列入《承担网络关键设备和网络安全专用产品安全认证和安全检测任务机构名录》的机构。
9.商品包装和快递包装
响应供应商提供的商品包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装应符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。
10.小型、微型企业参加本项目时：
10.1小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。
10.2供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。
10.3供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。
10.4专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。
11.残疾人福利性单位参加本项目：
在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。
12.在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

供应商参加本次招标活动，上述要求（如涉及的话），均应作出响应。

	11
	本项目所属特定行业
	工业

	12
	本项目预算金额及最高限价
	预算金额：2301533元

最高限价：2301533元

	13
	现场踏勘
	不组织

	14
	中标服务费
	中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付中标服务费用。收费标准按照国家发改委发改价格[2011]534号文件的95%计取。

	15
	投标文件编制
	1.响应文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）完成递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。

2.电子投标文件所附各类证件、证书、证明等，请尽量采用原件扫描件。

	16
	电子投标文件解密
	1.在到达开标时间后，供应商应使用加密投标文件时所使用的数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密。
2.因供应商原因造成投标文件未解密的，视为撤销其投标文件。
3.供应商须保证加解密投标文件所用CA证书的一致性和有效性，若因为加解密投标文件所用CA证书不一致或无效导致的加解密投标文件失败，供应商需自行承担全部责任。
4.供应商确保CA证书在整个投标活动期间处于有效期内，中途更新延续变更等数字证书操作可能导致加密文件无法解密。

	17
	其他说明
	1.本采购项目评审小组成员由5人组成，其中评审专家4人，采购人代表1人。
评审专家确认方式：由山西省财政厅专家库中随机抽取相关专业的专家。
2.供应商被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或被“信用中国”网站（或中国执行信息公开网）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单的，将否决其投标资格。
3.供应商可在响应文件中提供上述网站查询结果截图，不提供的将由资格审查人员于开标当日对其信用记录进行查询。
4.银行、保险、石油石化、电力、电信等有行业特殊情况的，可由其企业分支机构参与本项目投标采购活动。

5.政采智贷：凡符合要求且自愿选择“政采智贷”的中标/成交供应商，可在“中国政府采购网山西分网（山西省政府采购网，http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/）”，点击“政采智贷”，进入“山西政府采购信用融资平台”页面，按照《山西省“政采智贷”业务操作指南》办理该项业务。同时，参与“政采智贷”的供应商，应严格按照政府采购合同履约，严格按照信贷合同偿还债务。

6.有关电子平台的相关问题，可咨询平台客服：95763。


注：本表内容与供应商须知内容不一致的，以本表内容为准。

第三部分  供应商须知

一、总则

1. 适用范围

本招标文件仅适用于本次招投标活动。
2. 定义

2.1 “采购人”指本次招标活动的采购单位，即“大同市高级技工学校”。

2.2 “代理机构”指组织本次招标活动的执行机构，即“华夏城投项目管理有限公司”。

2.3 “供应商”、“投标人”指符合本招标文件规定并向代理机构提交投标文件的法人或其他组织。

2.4 “货物”指供应商按招标文件的规定须向采购人提供的产品。

2.5 “服务”指招标文件所表述的供应商须向采购人提供的服务和应当履行的承诺和义务。

2.6 本招标文件各部分规定的期间以时、日、月、年计算。期间开始的时和日，不计算在期间内。

2.7 本须知中单独对货物所描述的要求，只针对涉及采购货物。

3. 合格的供应商

3.1 具有本项目的实施能力，符合、承认并承诺履行本招标文件各项规定的国内供应商。

3.2 供应商必须是已在中国境内依法登记注册，并持有符合法律法规规定的有效证件的法人或其他组织。

3.3 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件和本项目所需的特定条件及有关法律、法规关于供应商的规定，有能力提供招标采购相应服务的法人或其他组织。并按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十七条的规定，提供资格响应文件，具体提供的材料详见供应商须知前附表的要求。

3.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.5本次招标是否允许由两个以上单位组成一个联合体以一个供应商身份共同参加投标，详见供应商须知前附表的规定。

3.5.1 联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，联合体各方均应按照本部分3.3条的要求提供相关材料。

3.5.2 本项目的特殊要求规定供应商特定条件的，联合体各方的同类资质按照资质等级较低的确定联合体资质等级。联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目同一包的投标。

3.5.3 联合体各方之间应当签订联合投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将联合投标协议连同投标文件一并提交。
4. 投标费用

供应商应当承担所有与准备和参加投标有关的费用，代理机构和采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5. 通知

对于本项目有关的通知，代理机构将以电子形式（通过政采云平台）告知所有获取了招标文件的供应商。

二、招标文件

6. 招标文件的内容

6.1 招标文件由下列八部分内容组成：

第一部分 招标公告；

第二部分 供应商须知前附表；
第三部分 供应商须知；

第四部分 商务、技术要求；

第五部分 评标标准和评标方法；

第六部分 合同格式；

第七部分 投标文件格式

第八部分 相关附件

6.2 除非特殊要求，招标文件不单独提供招标项目使用地的自然环境、气候条件、公用设施情况，供应商被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.3 招标文件的解释权归代理机构所有。当对一个问题有多种解释时以代理机构解释为准。

6.4 招标文件未作须知明示，而又有法律、法规规定的，代理机构将依据法律法规的规定进行解释。

7. 招标文件的澄清和修改

7.1 在投标截止时间至少15日前，无论出于何种原因，代理机构可依据采购人或供应商要求澄清的问题而修改招标文件，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告，通知所有获取招标文件的供应商。

7.2 修改的内容可能影响投标文件编制的，将顺延至少15日提交投标文件的截止时间。

7.3 如延长投标截止时间和开标时间或项目因故暂停，代理机构将在招标文件要求提交投标文件截止时间3日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正（变更）公告。

7.4 更正公告或变更公告的内容为招标文件的必要组成部分，对所有供应商均具有约束作用。

7.5 供应商对招标文件有疑问，可要求澄清，通过政采云平台递交。代理机构将视情况通过政采云平台予以答复。

7.6 代理机构将视情况确定是否召开标前会。如果召开标前会，将向所有已购买了招标文件的供应商发出通知。
三、投标文件     

8. 投标文件的语言和计量单位

8.1 供应商提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及供应商与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。外文资料必须提供中文译文，并保持与原文一致，否则，产生的不利后果由供应商承担。

8.2 投标文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
9. 投标文件的组成及相关要求

9.1 投标文件分为资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件。

本次招标，供应商应按供应商须知前附表的要求提交资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件内容及供应商须知前附表的“政府采购相关政策要求”的内容（若有的话），提交投标文件。
9.2供应商获取招标文件后，可在政采云平台投标客户端进行投标文件编制。

9.3 投标保证金

本项目是否要求投标人提交保证金，及要求投标人应提交的投标保证金金额详见投标人须知前附表的相关规定。

招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标单位的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标单位的投标保证金。

9.4 投标报价

9.4.1 所有投标报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额，报价均被视为已经包含了完成本项目所需要的全部费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

9.4.2 本次招标不接受可选择或可调整的投标和报价。

9.4.3 最低报价不能作为中标的保证。

10. 投标内容填写说明

10.1 供应商应详细阅读招标文件的全部内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使投标对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应，否则，供应商须自行承担由此引起的风险和责任。
10.2投标文件由招标文件第二部分供应商须知前附表要求提交的文件组成，有固定格式要求的须按第七部分提供的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。
10.3供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实有效，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求，且承担相应的法律责任。
10.4因投标文件字迹潦草、提交资料不清晰或表达不清楚所引起的不利后果由供应商承担。

10.5供应商照搬照抄招标文件商务、服务要求，并未提供或提供资料不详的，评标委员会有权决定是否通知供应商限期进行书面解释或提供相关证明材料。若已要求，而该供应商在规定期限内未做出解释、做出的解释不合理或不能提供证明材料的，评标委员会有权拒绝。

11.投标文件的有效期限

本项目投标文件的有效期见供应商须知前附表的规定。

12.投标文件的签署

12.1 组成投标文件的各种文件均应遵守本条规定。

12.2 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其它（如带有“专用章”等字样）的印章。

12.3 投标文件应由供应商的法定代表人或供应商代表签字或盖章。

12.4 投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及法定代表人或其授权的供应商代表签字。

四、投标文件的递交

13.纸质投标文件的密封及标记

本项目不适用。

14.投标截止时间

14.1供应商应在投标文件递交截止时间前在政采云平台投标客户端完成电子投标文件的递交（上传），递交截止时间前未完成投标文件上传的，视为撤回投标文件，供应商自行承担责任。

14.2 代理机构根据本须知的规定，通过修改招标文件或自行决定延长投标截止日期的，采购人和供应商受投标截止日期制约的所有权利和义务均延长至新的截止日期。

15.投标文件的补充、修改和撤回

15.1供应商上传投标文件后，在投标截止时间前可以进行修改和撤回。

15.2 在招标文件要求的投标文件提交截止时间之后，供应商不得对其投标文件进行补充、修改或撤回。

五、开标     

16. 开标及其有关事项

16.1开标由采购代理机构主持，通过政采云平台进行线上开标。评标委员会成员不参加开标活动。

16.2供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

16.3供应商在工作人员下达标书开启命令后使用数字证书（CA）对已递交的电子投标文件进行解密，确认报价后使用数字证书（CA）进行报价确认。

16.4供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

六、评标程序和要求

17. 组建评标委员会

17.1 采购单位（或代理机构）根据政府采购有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，其中经济、技术等方面的专家不少于三分之二。

17.2 评标委员会负责完成具体的评标事务，提出经评标委员会签字的书面评标报告。

17.3 代理机构负责组织项目的评标工作。

18. 投标文件初审

18.1 投标文件初审包括资格性审查和符合性审查。初审按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中的规定进行。评标委员会对投标文件的判定，只依据投标文件内容本身。

18.2 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查。合格供应商不足3家的，不得评标。

18.3 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

18.4 实质上响应的投标文件是指与招标文件的主要条款、条件和规格相符，经评标委员会认定的没有重大偏离的投标文件。

18.4.1 重大偏离是指投标货物/服务的主要技术性能、数量、方案和交货时间、质保期等满足招标文件的要求，或者实质上与招标文件不一致，而且限制了采购人的权利或供应商的义务，纠正这些偏离将对其他实质响应要求的供应商的竞争产生不公正的影响。包括但不限于：

A.招标文件要求的供应商特定资质证明文件不全或无效的；

B.投标有效期不足的；

C.投标货物/服务的性能、规格、数量、售后服务、交货时间、货物包装方式、检验标准和方法、售后服务承诺等不满足招标文件中的相关要求和超出本招标文件可接受的偏差范围的；

D.未按照招标文件规定报价的；

E.不符合招标文件中有关分包规定的；

F.联合体投标文件未附联合体投标协议书的；

G.投标文件附有采购单位不能接受的条件；

H.不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

18.4.2 重大偏离不允许在开标后修正，但评标委员会将允许修正投标中不构成重大偏离的地方，这些修正不会对其他实质上响应招标文件要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。

18.4.3 如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

18.4.4 投标文件的细微偏差是指在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。
18.5 审查中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照规定的顺序修正。

18.5.1 评标委员会将要求供应商按上述原则调整投标报价，供应商同意后，调整后的报价对供应商具有约束力，如果供应商不同意修正，将视为投标无效。

18.5.2 评标委员会将允许供应商修改投标文件中不构成重大偏离、微小的、非正规、不一致或不规则的地方，但这些修改不能影响其他供应商的名次排列。

18.6 如果多个供应商所投整包货物为同一品牌时，按一个供应商计算供应商数量。

19. 投标的澄清
19.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容评标委员会可以要求供应商做必要的澄清、说明或者纠正。

19.2 供应商必须按照评标委员会要求的内容和时间作出答复，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
20. 比较与评价（详细评审）

20.1 评标委员会只对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较和评价。

20.2 采用综合评分法评审的应按照招标文件第五部分评标标准和评标办法中规定的评标方法、中标条件以及评分细则进行。

21. 评审复核

评标委员会要对评审数据进行校对、核对，对畸高、畸低的重大差异评分进行复核；要对评分汇总情况进行复核，特别是对排名第一的、报价最低的、投标文件被认定为无效的情形进行重点复核。

22. 中标人确定

招标文件第五部分规定采用综合评分法评标的，评标委员会根据各供应商详细评审结果按得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分和投标报价均相同的，按技术指标优劣顺序排列。评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。采购人根据评标报告提出的中标候选人确定中标人。
23. 编写评标报告

评标委员会主任委员根据全体评标成员签字的原始记录和评标结果编写评标报告，并由全体评标成员共同签字确认。

24. 评标过程保密

开标之后，直到授予中标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向供应商或其他与评标无关的人员透露。

25. 关于供应商瑕疵滞后发现的处理规则

无论基于何种原因，各项本应作拒绝投标和无效投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入初审、详细评审或其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦被发现存在上述情形，导致此前评议结果被取消，其相关的一切损失均由该供应商承担。

26. 采购项目废标

26.1 在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

A.符合专业条件的投标单位或者对招标文件作实质响应的单位数量不足3家的；

B.供应商的报价均超过采购预算的；

C.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

D.因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

26.2 废标后，代理机构将在财政部门指定的媒体上发布废标结果公告，并依法重新组织采购活动。

26.3 投标截止时间结束后参加投标的单位不足三家，或在评标期间出现对招标文件作出实质响应的单位不足三家情形的，代理机构将视具体情况组织重新招标或报告政府采购监管部门，按政府采购监管部门答复的意见改为其他方式继续采购。

七、签订合同

27.中标通知

27.1 中标单位确定后，代理机构将在刊登本次招标公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标单位放弃中标，应当承担相应的法律责任。

27.2 代理机构对未中标的供应商不作未中标原因的解释。

27.3 中标通知书是合同的组成部分。

28.签订合同
28.1 中标人应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

28.2 中标人应按照招标文件、投标文件及评标过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标人不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

28.3本文件第四部分商务、技术要求商务条件中要求中标单位提交履约保证金的，中标单位须按照规定向采购人提交履约保证金。

八、服务费　　

29. 中标单位在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付服务费用。收费标准详见供应商须知前附表的具体规定。
九、保密和披露

    30. 保密

供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担本招标项目下的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人外传。

    31. 披露

31.1 代理机构有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

31.2 在代理机构认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律法规规定的情形下，代理机构无须事先征求供应商/中标人同意即可披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标人的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但必须在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标人已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

十、询问和质疑

32. 询问

32.1供应商对政府采购活动事项和采购文件、采购结果有疑问的，可按第一部分投标邀请中载明的联系方式、地址向代理机构、采购人提出询问，代理机构、采购人将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第一款的规定时限做出处理和答复。

32.2询问超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出质疑。

33. 质疑

33.1 供应商认为招标文件、评标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十条的规定提出质疑。

33.2 提出质疑的时限应当符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十三条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部94号令）第十二条的规定。对本招标文件的质疑，其受到损害之日为收到本招标文件之日。

33.3 供应商提出的质疑必须符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十五条的规定，应当有明确的请求和必要的证明材料，否则不予受理。

33.4 供应商可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.5 质疑超出采购人对代理机构委托授权范围的，代理机构将依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十二条第二款的规定告知供应商向采购人提出质疑。

十一、投诉

34.投诉

34.1质疑供应商对采购人、招标代理机构的答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向本办法第六条规定的财政部门提起投诉。

34.2投诉人投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉采购人、招标代理机构（以下简称被投诉人）和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书的副本。投诉书应当包括下列内容：（1）投诉人和被投诉人的姓名或者名称、通讯地址、邮编、联系人及联系电话；（2）质疑和质疑答复情况说明及相关证明材料；（3）具体、明确的投诉事项和与投诉事项相关的投诉请求；（4）事实依据；（5）法律依据；（6）提起投诉的日期。

投诉人为自然人的，应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

34.3投诉人提起投诉应当符合下列条件：（1）提起投诉前已依法进行质疑；（2）投诉书内容符合本办法的规定；（3）在投诉有效期限内提起投诉；（4）同一投诉事项未经财政部门投诉处理；（5）财政部规定的其他条件。

34.4供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

34.5供应商在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

供应商有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：（1）捏造事实；（2）提供虚假材料；（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，供应商无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料；（4）受理后发现投诉不符合法定受理条件；（5）投诉事项缺乏事实依据，投诉事项不成立。
第四部分  商务、技术要求

一、采购内容及技术参数

第一包：
	序号
	标的名称
	数量
	单位
	技术参数
	备注

	1
	※智能协作机器人技术及应用综合实训平台
	5
	套
	一、实训平台整体要求：

实训平台需覆盖智能协作机器人软件开发、生产制造、集成应用、运行维护、营销与服务全岗位方向，满足安装调试、操作编程、集成应用、软件二次开发、系统设计、系统维护、售前售后服务、技术推广等岗位的技能实训与能力考核需求，可支撑相关专业实验实训教学及机器人科普展示工作开展。

二、工业协作机器人要求：

数量：1台

（1）本体参数

工作半径：≥880mm

★最大负载：≥5kg

机械臂重量：≤24kg

★重复定位精度：±0.02mm

本体通讯接口：CAN BUS

各轴旋转范围：

J1轴运动范围：≥±175°

J2轴运动范围：≥±175°

J3轴运动范围：≥±160°

J4轴运动范围：≥±175°

J5轴运动范围：≥±175°

J6轴运动范围：≥±175°

J1-J3最大速度：≥223°/s

J4-J6最大速度：≥237°/s

可扩展的工具端IO端口，直流供电

机械臂末端至少含有4个数字量接口，2个模拟量接口

数字量接口可按需求配置为输入口或输出口

机械臂末端支持DC12V和DC24V输出

1.2控制器：

供电电源：100-240VAC,50-60Hz

通讯接口：以太网、ModBus-RS485、TCP/IP、USB

IO接口：DI不少于8个，DO不少于8个；AI不少于2个，AO不少于2个

1.3示教器：

显示屏：≥7英寸电阻式液晶触控屏，彩色

功能按钮：开关机按钮、紧急停止按钮、力控按钮

防护等级：≥IP43

1.4机器人功能：

通过在示教器中点击按钮的方式，对机器人动作进行示教和在线编程；

支持拖动示教，在按住力控按钮后，可用手拖动机器人本体的方式对机器人位姿进行示教；

支持轨迹记录功能，在拖动示教时自动记录轨迹，并可将轨迹插入到在线编程逻辑中；

具有碰撞防护功能，提供10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止；

▲提供基于ROS2平台的配套环境开发包；（投标文件中需提供功能截图等佐证材料）。

▲提供多种平台SDK开发包，支持Linux下C++编程、Lua脚本语言编程、Windows C++、Python脚本编程、JSON-RPC跨平台Web编程开发；（投标文件需中提供功能截图和技术资料等佐证材料）。

三、实训台功能模块要求

3.1工作台：

主要由钣金和标准铝型材面板搭建，底部安装有福马轮，易于移动和固定；为方便搬运移动，实训台整体需设计为可拆分设计。

工作台整体设计：要求型材槽宽相同，避免螺钉等标准件的使用种类；框架尺寸结构要求可以满足机器人的工作范围；内部空间要求满足空气压缩机和控制柜的放置，使工作站为一整体，同时工作台高度要求适中，便于学生操作和观看。前后采用可视化开门设计，便于设备安装和展示。

颜色：白色钣金喷漆+铝型材原色

地脚：8个福马轮，单只福马轮承重≥200kg

工作台柜体为电气继电板，机器人控制柜，压缩空气站，功能模块等提供放置空间，分布合理，操作方便

3.2轨迹标定模块

材料：铝合金和2020铝型材

表面处理：铝合金银白氧化处理

功能：工具标定尖端、工具坐标系建立

直线、曲线、圆弧等平面轨迹示教功能

▲支持可更换示教轨迹，不同角度斜面示教；（投标文件中需提供上述功能实物图等佐证材料）。

白板笔直接示教，方便轨迹校对，可擦除，重复使用

3.3快换工具

工具支架：

材质：铝合金、2020铝型材

表面处理：铝合金银白氧化处理

承载快换数量：≥4个

具有光电感应器，实时反馈工具快换工具状态；

工具快换装置：

快换类型：自动气动型

机器人侧：

数量：1个

承载重量：≥5kg（max）

气源通路：≥6路

通讯接口：≥12路

夹具侧：

规格：

数量：4个

承载重量：≥5kg（max）

气源通路：≥6路

通讯接口：≥12路

包括但不限于以下四种末端：

气动手爪末端：

数量：1个

气缸缸径：≥20mm

运动方式：往复型

复动行程：≥10mm

白板笔书写末端：

数量：1套

固定方式：顶针固定式，可快速更换

模拟焊枪末端：

材质：铝合金

外形：尖端弯曲，模拟真实焊枪

真空吸盘手爪末端：

吸盘数量：1个

吸盘类型：≥φ13mm

吸盘杆：不可旋转，缓冲行程≥6mm，头部可安装三种以上其他不同规格吸盘

3.4装配仓储模块

仓储材质：不锈钢、铝合金、铝型材

仓储类型：双井式、弹出式，支持存储两种不同物料

弹出气缸行程：≥60mm（复动行程）

3.5装配定位模块

材料：铝合金、2020铝型材

定位方向：X、Y双向

定位方式：气缸定位

定位状态：磁性感应器

3.6分拣输送线模块

输送线类型：PVC加厚全皮带

有效传送距离：≥500mm

有效皮带宽度：≥60mm

驱动方式：伺服电机

送料形式：滑台式自动随机滑落

3.7分拣仓储模块

材料：铝合金、2020铝型材

表面处理：铝合金银白氧化处理

货位数量≥9 个，每个货位均配置光电感应器

3.8视觉系统

工业相机：

★类型：≥600万彩色

传感器类型：CMOS，卷帘快门

分辨率：≥3072×2048

快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式

黑白/彩色：彩色

镜像：支持水平镜像

数据接口：GigE

数字I/O：

6-pin 接头提供供电和I/O

镜头：

焦距：≥8 mm

F数：F2.8~F16

像面尺寸：≥Φ9mm(1/1.8")

最近摄距：≤0.1m

光圈操作方式：手动（锁紧结构）

聚焦操作方式：手动（锁紧结构）

接口：C-Mount

视觉算法平台：

集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。

拥有强大的视觉分析工具库，包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具可简单灵活的搭建机器视觉应用方案。

3.9旋转仓储模块

材料：铝合金、尼龙、2020铝型材

表面处理：铝合金银白氧化处理

货位采用单层布局，数量≥8个

定位方式：仿形定位，嵌入式卡扣防脱设计

可更换定位板，扩展适用多种物料

旋转动力：步进电机

工作电压：24V

感应方式：具有仓储位置感应器和物料有无感应器，实现实时控制和监控仓储状态

3.10码垛平台模块

材料：铝合金、2020铝型材

表面处理：铝合金银白氧化处理

采用码垛栈板平面设计，支持多种垛型

3.11电气控制模块

人机交互触摸屏

触摸屏：≥7寸、电阻式、彩色

输入电压：24±20%VDC

内存：≥128M

背光类型：LED

串行接口：COM1(RS232)，COM2(RS485)

PLC可编程控制器：

输入点数：≥16个

输出点数：≥16个

集成PROFINET接口，用于编程、HMI通信和PLC间的通信；支持10/100Mbit/s的数据传输速率

通信协议支持：PROFINET、TCP/IP、UDP、Modbus等通信协议，PROFIBUS、AS接口通信扩展可支持

带有工业级千兆网口交换机

带有安全断路器，继电器，短接排等电气元件

3.12考核监控模块

有效像素：≥400万

网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据

电源电压：DC12V

3.13小型静音空气压缩机

匹配功率：≥600W

储气容量：≥30 L

四、教学资源

▲提供实训平台电子版实训指导书一套，包括从硬件安装到软件调试再到控制编程等详细步骤指引介绍；（投标文件中需提供实训指导书内容截图等佐证材料）。

▲教学微课，要求提供平台配套的微课教学视频不少于80个，总时长不少于600分钟，微课配套PPT不少于80个。微课教学视频内容涵盖协作机器人安装与使用、示教编程、坐标系建立、信号控制、脚本编程、仿真编程、视觉编程、通信配置、故障诊断、机器视觉综合应用等内容；（投标文件中需提供PPT目录截图、部分内容截图、演示视频截图等佐证材料）。

▲参考教材，要求产品可提供参考教材作为学习资料，教材为国内知名科学技术类出版社公开发行教材，内容涵盖《机器视觉技术及应用》、《工业机器人操作与编程》、《智能协作机器人技术及应用》等相关课程（投标文件中需提供教材封面、目录、部分内容截图等佐证材料）。
	核心产品

	2
	智能制造系统综合实训平台
	1
	套
	一、平台整体需求：采用模块化、开放式布局设计，平台主要由机器人作业实训平台、任务工装模块、复合机器人系统、通用仓储单元、软件系统组成。生产任务覆盖了3C电子键盘装配、精密制造减速机装配、传统机械加工泵盖打磨、轻工定制指尖陀螺组装等任务实训功能。平台可以实现工艺过程规划与仿真，工作站硬件装配及排障，MES部署与应用，执行层与设备层数据的互联互通，PLC与HMI程序的编写与调试，协作机器人、复合机器人、机器视觉系统相关程序的编写及调试，通过数字孪生软件与实际设备硬件进行1:1数据交互，虚实联动，对实训设备进行运行过程监控与调试。

二、机器人要求：

2.1本体参数

工作半径：≥880mm

★最大负载：≥5kg

机械臂重量：≤24kg

★重复定位精度：±0.02mm

本体通讯接口：CAN BUS

各轴旋转范围均需：≥±160°

J1~J3最大转速速度：≥150°/s

J4~J6最大转速速度：≥180°/s

可扩展的工具端IO端口，直流供电

机械臂末端至少含有4个数字量接口，2个模拟量接口

数字量接口可按需求配置为输入口或输出口

机械臂末端支持DC12V和DC24V输出

防护等级：≥IP54

2.2控制器：

供电电源：100~240VAC，50~60Hz

通讯接口：以太网、ModBusRTU/TCP、TCP/IP、USB

防护等级：≥IP43

IO接口：DI不少于8个，DO不少于8个；AI不少于2个，AO不少于2个

2.3示教器：

显示：电阻式液晶触控屏

人体工学设计，配有急停和力控等安全按钮

防护等级：≥IP43

2.4机器人功能：

支持通过在示教器中点击按钮的方式，对机器人动作进行示教和在线编程；

▲支持拖动示教，在按住力控按钮后，可用手拖动机器人本体的方式对机器人位姿进行示教；（投标文件中需提供功能视频截图等佐证材料）；

支持轨迹记录功能，在拖动示教时自动记录轨迹，并可将轨迹插入到在线编程逻辑中；

▲支持碰撞防护功能，提供10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止；（投标文件中需提供功能界面截图等佐证资料）

提供基于ROS2平台的配套环境开发包；

提供多种平台SDK开发包，支持Linux下C++编程、Lua脚本语言编程、Windows C++、Python脚本编程、JSON-RPC跨平台Web编程开发；

三、复合机器人：

采用SLAM激光导航，无需轨道铺设，自主导航，运动灵活，布置场景简单并快速，产品工业级性能，负载大，搭载6轴协作机器人，视觉系统和电动夹爪。

▲复合机器人6轴协作机器人和AMR移动平台采用二合一控制器，可通过示教器图形化编程操作，完成地图查看、加载/切换，运动点位编辑与规划，6轴协作机器人混合编程等。（投标文件中需提供软件功能界面截图等佐证资料）；

▲复合机器人需能配合平台完成3C电子键盘装配、精密制造减速机装配、传统机械加工泵盖打磨、轻工定制指尖陀螺组装等柔性生产的物料搬运、联动上下料、成品入库等搬运功能。（投标文件中需提供实物功能视频截图等佐证材料）

（1）6轴协作机器人要求：

1.1本体参数

工作半径：≥880mm

★最大负载：≥5kg

机械臂重量：≤24kg

★重复定位精度：±0.02mm

本体通讯接口：CAN BUS

可扩展的工具端IO端口，直流供电

各轴旋转范围均需：≥±160°

J1~J3最大转速速度：≥150°/s

J4~J6最大转速速度：≥180°/s

防护等级：≥IP54

1.2平板示教器：

显示：≥11英寸触摸显示器

内存：≥8G

存储：≥128G

预装无线示教软件

1.3机器人功能：

支持通过在示教器中点击按钮的方式，对机器人动作进行示教和在线编程；

支持拖动示教，在按住力控按钮后，可用手拖动机器人本体的方式对机器人位姿进行示教；

支持轨迹记录功能，在拖动示教时自动记录轨迹，并可将轨迹插入到在线编程逻辑中；

支持碰撞防护功能，提供10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止；

（2）AMR移动平台

采用SLAM激光导航，布置场景简单快速，可多场景通用，自主移动，无轨导航。2轮差速运动控制，可实现原地旋转作业，运动灵活。高容量磷酸铁锂池供电，支持自动充电，负载能力不低于300Kg。

提供移动机器人应用的专业级客户端软件，软件功能：

场景地图编辑：位置点标定。

机器人运动控制：扫描并构建地图，重定位，机器人状态监控，固定线路导航，循环巡检，手动操控。

最大速度：≥1.3m/s

转弯半径：0mm

爬坡能力：≥6°

越障高度：≥10mm

行走通道宽度：≥900mm

回转通道宽度：≥1300mm

站点定位精度：≤±10mm

电池容量：≥48V/40Ah，磷酸铁锂电池

续航时间：≥6小时，满载连续运行

电池寿命：≥800次充放电循环

充电方式：可选手动充电或自动充电

（3）视觉系统

工业相机

类型：像素不低于600万

传感器类型：CMOS，卷帘快门

分辨率：≥3072×2048

黑白/彩色：彩色

数据接口：GigE

配套镜头与光源

视觉控制器

运行内存：≥8G、储存硬盘：≥128G ；

视觉算法平台要求：

图形化引导编程，集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。

拥有强大的视觉分析工具库，包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具可简单灵活的搭建机器视觉应用方案。

软件支持二次开发。

（4）电动夹爪

控制接口：串口

开口尺寸：≥70mm

夹持力：0-15N

工作电压：9-24V

力精度：±1N

四、机器人作业实训平台

4.1多功能实训工作台：

主要由钣金和标准铝型材面板搭建，底部安装有福马轮，易于移动和固定；为方便搬运移动，实训台整体需设计为可拆分设计。

工作台整体设计：要求型材槽宽相同，避免螺钉等标准件的使用种类不同；框架尺寸结构要求可以满足机器人的工作范围；内部空间要求满足空气压缩机和控制柜的放置，使工作站为一整体，同时工作台高度要求适中，便于学生操作和观看。前后采用可视化开门设计，便于设备安装和展示

颜色：白色钣金喷漆+铝型材原色

地脚：8个福马轮，单只福马轮承重≥100kg

4.2工艺状态监控

有效像素：≥400万

网络接口：内置RJ45网口，支持10M/100M网络数据

电源电压：DC12V

4.3机器视觉系统

工业相机：

类型：≥600万彩色

传感器类型：CMOS，卷帘快门

分辨率：≥3072×2048

快门模式：支持自动曝光、手动曝光、一键曝光模式

黑白/彩色：彩色

镜像：支持水平镜像

数据接口：GigE

数字I/O：6-pin接头提供供电和I/O

镜头：

焦距：≥8mm

F数：F2.8~F16

像面尺寸：≥Φ9mm

最近摄距：≤0.1m

接口：C-Mount

视觉算法平台：

集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。

拥有强大的视觉分析工具库，包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具可简单灵活的搭建机器视觉应用方案。

4.4电气系统

人机交互触摸屏

触摸屏：≥7英寸、电阻式、彩色

内存：≥128M

背光类型：LED

串行接口：COM1(RS232)，COM2(RS485)

PLC可编程控制器：

输入点数：≥8个

输出点数：≥8个

额定电源电压：DC24V

4.5小型静音空气压缩机

匹配功率：≥600W

储气容量：≥30L

五、通用仓储

货位数量：2行×3列6个货位

材料：铝型材

托盘：通用兼容多种物料

六、综合实训任务单元

6.1泵盖全自动打磨任务单元

▲要求实训平台可通过MES软件下单或电气触摸屏下单完成泵盖打磨任务不同规格产品的柔性生产；（投标文件中需提供实物功能视频截图等佐证资料）；

（1）泵盖工件

带有曲面和颜色特征

材质：铝合金

数量：不少于3个（红色、绿色、蓝色）

（2）打磨定位工装

材料：铝合金、2020铝型材

定位方式：定位销

带有灰尘保护罩和平台

（3）打磨工具

动力源：气动

打磨转速：≥3000RPM

进气口径：≥4/1

6.2指尖陀螺装配任务单元

▲要求实训平台可通过MES软件下单或电气触摸屏下单完成指尖陀螺陀螺装配任务不同规格产品的柔性生产；（投标文件中需提供实物功能视频截图等佐证资料）；

（1）陀螺工件

彩色陀螺，陀螺配重可拆卸组装，数量不少于3个，主体和配重均包含3种以上颜色

（2）装配冲压工装

材料：铝合金、2020铝型材

表面处理：铝合金银白氧化处理

货位数量：双冲压装配货位

可更换定位板，扩展适用多种物料

旋转动力：闭环步进电机

冲压装配动力：气动气缸

缸径：≥20mm

复动行程：≥25mm

6.3数字键盘装配任务单元

▲要求实训平台可通过MES软件下单或电气触摸屏下单完成数字键盘装配任务不同规格产品的柔性生产；（投标文件中需提供实物功能视频截图等佐证资料）；

（1）键盘工件

数字小键盘，键盘帽可快速拆卸，按键数量≥4个

（2）装配工装

材料：铝合金、2020铝型材

定位方向：X、Y双向

定位方式：气缸定位

（3）吸盘工具

真空吸盘手爪末端：

吸盘数量：1个

吸盘尺寸：≥φ10mm

吸盘杆：不可旋转，缓冲行程≥6mm，头部可支持其他不同规格吸盘

6.4减速机加工与装配任务单元

▲要求实训平台可通过MES软件下单或电气触摸屏下单完成减速机加工与装配任务不同规格产品的柔性生产；（投标文件中需提供实物功能视频截图等佐证资料）；

（1）减速机工件

包含减速机外壳、齿轮和减速机端盖

（2）装配工装

材料：铝合金、2020铝型材

定位方向：X、Y双向

定位方式：气缸定位

（3）机床加工工装

具有模拟机床自动开关门和自动夹具功能

材料：铝合金、2020铝型材

机床夹具：三爪夹具

（4）夹具工具

气缸：三指气缸

运动方式：往复型

复动行程：≥2mm

重复定位精度：≤0.01mm

七、MES制造执行系统

软件要求：

系统软件可为制造生产线提供自动化控制与监控，可有效结工业现场的PLC系统、机器人系统、相机系统、传感器系统、图像监控系统等多种软硬件资源，实现生产系统的生产看板显示、生产计划管理、智能排产调度、生产任务管理、作业进度监控、硬件设备状态的实时监控、库存管理和统计报表等一系列功能。

主要功能：

1、显示看板

单个页面，可整体显示整个生产过程中的主要信息，包括模拟能耗监控、物料跟踪、整体生产统计、任务详情、在制品进度跟踪、设备状态等。

2、生产计划

生产计划管理功能可对计划进行统计，包括总计划数量、生产计划数量、已下达任务数量、未下达任务数量等进行实时汇总。同时通过时间和计划名称进行模糊查询计划，并可对计划进行新增、修改、删除和导出Excel表等操作。

3、排产调度

生产计划安排：此功能可通过时间和关键词查询能够进行下单的计划，通过选择需要的计划进行任务下达操作，从而使计划进行生产准备，同时可将查询结果进行Excel表格的导出。

生产任务查询：此功能可通过时间和关键词查询已下达的任务的详细信息，同时可将查询结果进行Excel表格的导出。

4、生产加工

作业进度状态：此功能可实时刷新最近正在生产或已经生产完成的任务，通过查询单个任务，即可显示整个任务的生产工艺线路。

设备状态监控：此功能可实时刷新硬件设备的具体状态，包括：PLC连接运行状态、工业相机的拍摄图像情况与视频监控的实时画面和云台控制功能，以及机械臂的电流、电压、温度状况。

5、库存管理

原料入库：通过时间和关键词可模糊查询原料入库的历史记录，如库存不足，可通过进行新增需要的原料进行入库操作，增大原料库存，支持导出查询结果。

成品出库：通过时间和关键词可模糊查询成品出库的历史记录，可手动将成品进行出库操作，支持导出查询结果。

库存查询：此功能可输入物料或成品信息进行库存查询，显示物料的库存信息，并支持导出表格的操作。

出入库记录查询：此功能可通过时间和关键词进行出入库记录的查询，并支持导出表格的操作。

6、统计报表

生产信息追溯：通过时间和产品信息的模糊查询，可显示以及生产完成的产品信息，选择查询某一产品时，可同步显示该产品生产的过程记录。

物料消耗统计：通过时间和物料信息的模糊查询，在生产过程中的物料消耗量的记录，并可导出表格。

▲投标文件中需提供上述MES软件各个功能的演示视频截图等佐证资料。

八、开发实训工作站参数要求

1、支持 x86 指令集，满足 AI 模型编译、并行开发任务需求

2、满足多任务并行、数据集加载运行要求

3、支持双硬盘扩展，系统盘与实训数据集分区独立，保障开发环境稳定与数据安全

4、支持并行计算加速框架，适配主流 AI 开发环境，可满足轻量模型推理、视觉算法验证算力需求

九、传感器仿真调试系统

▲（1）传感器模型展示

包含多个传感器模型，涵盖IO检测类、IO控制类、ADC采样类、IIC通讯类，传感器模型上印有信号标识和原理框图。（投标文件中需提供软件功能截图、演示视频截图等佐证资料）

▲（2）传感器原理演示

通过原理图、文字内容描述及动画效果等方式介绍传感器的工作原理。（投标文件中需提供软件功能截图、演示视频截图等佐证资料）

（3）集成实验文档

集成嵌入实验文档，每个传感器配套对应的实验文档，可直接在软件中打开阅读查看。

▲（4）硬件接线仿真

仿真实际硬件接线配置的整体操作流程，包括对传感器、IO信号扩展板、核心板进行硬件间接口接线配置、仿真器连接配置、跳线配置、电源配置及设备安装方式配置等，可随时查看所完成操作及配置的实验结果。（投标文件中需提供软件功能截图、演示视频截图等佐证资料）

十、教学资源

要求提供实训平台实训指导书一套，包括从硬件安装到软件调试再到控制编程等详细步骤指引介绍；

▲实训平台要求可完成数字键盘装配、泵盖打磨、陀螺装配、减速机装配4大任务不同规格产品的柔性生产，可通过MES软件下单或电气触摸屏下单完成任务的生产工艺（投标文件中需提供功能演示视频截图等佐证资料）；

▲实训平台要求可提供数字键盘装配、泵盖打磨、陀螺装配、减速机装配4大任务不同规格产品的柔性生产的数字孪生仿真工程包，提供配套三维模型（投标文件中需提供演示视频截图等佐证资料）。
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	1.正版软件，中文界面，可提供持续的中文技术支持服务，软件可使用所有功能模块，界面无“试用版”字样；

▲2.可实现协作机器人模型导入、轨迹规划、运动仿真和控制代码输出，实现离线编程（投标文件中需提供软件功能截图或者演示视频截图等佐证材料）；

3.轨迹生成基于CAD数据，简化轨迹生成过程，提高精度，可利用实体模型、曲面或曲线直接生成运动轨迹；

4.生成的轨迹可进行分组管理。分组后，可对轨迹组进行注释、删除等，实现对相似轨迹的统一操作；

▲5.可实现将编程结果仿真运行并输出3D仿真，上传云端自动生成二维码及链接，可用手机扫描二维码后缩放、平移查看该动画。或复制链接后，通过浏览器直接播放，并可以自由切换观看视角和放大缩小（投标文件中需提供软件功能截图或演示视频截图等佐证材料）；

6.包含节拍统计分析功能，可统计机器人运行的全程时间、节拍、运动的平均速度、总距离、总轨迹点数等信息，方便用户评估机器人工作效率；

7.具备轨迹优化功能，通过图形化方式展示机器人工作的最优区域，并通过调整曲线让机器人处于工作最优区内，解决不可达、轴超限和奇异点的问题；

8.支持轨迹编辑功能，以图形化方式通过拖动参数曲线，来编辑一条轨迹中指定个数的点，达到让整条轨迹光滑过渡的效果；

9.具备多机器人联动仿真功能，支持同一三维环境下添加或者导入多个机器人，并对每一个机器人进行轨迹仿真；

10.具备扩展轴离线仿真功能，支持导轨、变位机等机构的自定义，具备自定义机构与机器人的联动仿真功能；

11.具备以时间轴为展示方式之一的仿真管理面板。以时间轴的方式同时展示多个机器人和运动机构的运动时序，体现相互等待关系和每条轨迹运行的起止时间、运行进度等；

12.在程序设计、仿真过程两种模式中，可通过按F11等快捷键全屏突出显示设计环境的绘图区内的模型； 

13.具备专业的后置代码编辑器。后置代码编辑器可以显示代码的行号，数字、注释和指令等关键字以不同颜色显示；

14.具有贴图功能，可通过贴图代替或简化离线编程软件虚拟场景中复杂的模型搭建，最大限度减小模型的大小；可极大加快绘图区的刷新帧速率，使绘图区操作响应更加灵敏。

▲15.仿真软件可以配套智能协作机器人技术及应用综合实训平台硬件使用，提供硬件1:1建模、离线仿真编程功能（投标文件中需提供软件功能截图或者功能视频截图等佐证材料）；
▲16.仿真软件可以配套智能制造系统综合实训平台硬件使用，提供硬件1:1建模、离线仿真编程功能（投标文件中需提供软件功能截图或者功能视频截图等佐证材料）；
	

	4
	数字孪生仿真软件
	10
	套
	一、基本功能要求：

1.提供一套基于3D仿真的智能工厂软件平台，具有虚拟3D编辑环境，中英文切换功能，能够设置场景地面大小，背景环境效果，以及参考网格大小等，能够根据电脑配置设置高、中、底的软件显示配置；

2.模型库：具有丰富的3D模型库，且支持对模型的大小、颜色、以及结构特种的设置，具有丰富的模型类别、包含机器人、物流、传感、零件、气动等库文件，具有自定义模型库和标准模型库；

▲3.自定义模型库：软件支持自定义模型编辑，支持机械设计软件如SolidWorks、UG、PRE等三维设计软件导出的STP、STEP、IGS、IGES等模型导入，可自定义编辑尺寸比例、轴心位置、轴心角度、模型材质、颜色配置、以及模型的精细度功能；（投标文件中需提供该功能的软件功能截屏等佐证材料）

4.物理工艺仿真功能：除基本的重力、摩擦力、推力等物理逻辑，同时需包含多种物理加工工艺仿真，至少包含有：喷涂工艺、激光雕刻工艺、焊接画线工艺、吸盘机械手工艺、自定义图像冲压工艺、多模块组装工艺以及夹取机械爪工艺；

▲5.虚拟电气接线功能：软件支持用户自定义添加多种控制器，并配置有控制器的输入输出虚拟面板接口页面，系统支持通过鼠标拖拽式虚拟电气接线功能，能够提供多种虚拟以及真实的控制器接口，通过鼠标拖拽式接线能够完成虚拟3D模型与控制器之间的电气接线，且能够保存至工程文件，同时能够导出对应的接线Excel表格；（投标文件中需提供该功能的软件功能截屏等佐证材料）

6.模拟调试功能：包含对开关量信号、模拟量、伺服轴运动，能够在模拟环境之下进行调试控制，同时要求支持对于各类工业机器人的模拟调试功能，包含对机器人的手动/自动控制切换，轴运动以及世界坐标运动切换功能；

7.多控制器集成仿真功能：软件支持一次接入多个控制器进行联合仿真功能，至少支持PLC、协作机器人、嵌入式单片机、机器视觉控制器同时接入实现多控制器仿真功能；

8.辅助功能：软件具有自带录像功能，支持软件内录像并保存录像文件；支持PNG截图功能，即软件内置截屏软件，能够生成不带背景的场景PNG文件； 

9.机器视觉调试功能：软件支持虚拟机器视觉功能，能够将仿真软件的虚拟3D摄像头画面显示，并支持虚拟视觉画面导出，提供API文档及接口函数，至少包含C#、Python、labview的视觉接口案例；

▲10.多人互动仿真功能：软件支持多人互动仿真，即能够实现多个仿真软件联机在同一个场景下进行协作仿真，且多人互动软件支持PC端、手机端APP、以及VR端眼镜交互，手机端AR互动能够联机到PC端虚拟工厂，并能够实现以AR方式呈现3D工厂的场景；（投标文件中需提供该功能的软件功能截屏等佐证材料）

二、虚拟控制器仿真功能：

1.图形化控制器功能：软件需自带并集成一款图形化编程控制器，要求采用软件自身配置的虚拟控制器功能，无需另外打开第三方软件；

2.虚拟PLC仿真功能：要求软件支持多种PLC的虚拟控制器仿真功能，包含且不仅限于对西门子系列S7-1200、S7-1500系列，以及三菱PLC仿真功能；

3.工业机器人虚拟示教器：软件支持≥5种品牌机器人虚拟示教器，并配置1:1的虚拟示教器工程包，包含四轴码垛、六轴串联、七轴联动、以及SCARA机器人控制，虚拟示教器具有与真实的示教器完全一致的功能，需采用机器人运动控制器厂家的原厂示教器软件，该虚拟示教器能够与真实机器人示教器互传代码文件；

4.虚拟单片机控制器：要求配置有支持三种及其以上的典型单片机系统控制器，能够采用虚拟仿真软件实现单片机的虚实互动编程，并配置完整的开发资源包，所配置的开发资源包应当包含有Blockly图形化以及C语言编程软件；

▲5.协作机器人虚拟示教（投标文件中需提供该功能的软件功能截屏等佐证材料）

（1）要求采用与真实的协作机器人1:1的虚拟示教器软件，具有示教编程、在线仿真、总线控制等功能；

（2）要求协作机器人虚拟示教软件自带有机器人仿真功能，能够独立进行机器人编程仿真且能够与虚拟工厂能够1:1对应，通过虚拟示教器的示教与编程实现对多种型号协作机器人的在线示教与编程调试；

（3）要求该机器人示教编程能够与协作机器人本体1:1的虚实仿真动作，且支持实体的该机器人示教器接入；

（4）要求配套完整的协作机器人编程及开发手册及课程案例。

三、实体控制器虚实仿真接口功能

1.实体PLC虚实接入仿真功能：系统支持 PLC控制器，要求能够接入多种虚拟及真实的PLC进行虚实仿真，且可配置PLC接线功能，要求至少支持西门子及三菱系列；

2.实体机器人示教器接入仿真功能：要求至少支持两种及其以上的工业机器人实体示教器，并配套有四轴码垛、六轴串联、七轴联动、以及SCARA机器人控制工程包，所配置的机器人示教器能够设置为多种机器人类型；

▲3.实体协作机器人接入仿真功能：支持协作机器人控制系统接入，能够实现真实的协作机器人1:1的虚实互动仿真，同时支持手持拖动实体机器人虚拟互动联动仿真控制；（投标文件中需提供该功能的软件功能截屏等佐证材料）

四、在线资源管理功能：

1.提供软件的后台管理功能：能够通过后台管理软件账户，可在线/离线激活软件，并能够统计软件的使用者登陆日志、登陆频率的图表等功能；

2.提供软件的课程资源管理功能：能够通过后台管理，对软件的帮助、视频指导、3D工程资源进行统一管理和分发功能；

3.提供软件的WEB端功能，能够通过WEB端打开软件的3D工程文件，实现WEB端交互的场景工程功能；

五、课程资源

1.该软件平台具有完整的课程资源，包含视频、PPT、实训源码、以及工程文档；

2.配套PLC开发课程，从入门基础到系统实践应用，包含由基础IO控制，伺服及工业总线通讯，自动化系统集成课程，配置完整开发手册；

3.配套工业机器人开发课程，从基础入门到系统集成实验，包含四轴码垛机器人、SCARA机器人以及六轴、七轴机器人应用，配置完整开发手册；

4.配套工业机器视觉开发课程，包含视觉导入、芯片引脚检测、划痕检测、形状识别、二维码识别以及机器人视觉集成等完整的开发资源包；

▲5.软件可以配套智能制造系统综合实训平台硬件使用，提供1:1硬件建模、数字孪生仿真功能（投标文件中需提供软件功能截图或者功能视频截图等佐证材料）；

▲6.配套在线课程资源网站，网站具有软件下载、资源下载和工程包下载功能，同时网站包含有丰富的视频课程、案例工程、在线知识库等资源（投标文件中需提供网站地址及截屏等佐证材料）；
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	2D机器视觉开发套件
	1
	套
	一、机器人要求：

1.1本体参数

工作半径：≥880mm

★最大负载：≥5kg

机械臂重量：≤24.5kg

★重复定位精度：±0.05mm

本体通讯接口：CAN BUS

各轴旋转范围：

J1轴运动范围：≥±360°

J2轴运动范围：≥±360°

J3轴运动范围：≥±162°

J4轴运动范围：≥±360°

J5轴运动范围：≥±360°

J6轴运动范围：≥±360°

J1-J3最大速度：≥223°/s

J4-J6最大速度：≥237°/s

可扩展的工具端IO端口，直流供电

机械臂末端至少含有4个数字量接口，2个模拟量接口

数字量接口可按需求配置为输入口或输出口

机械臂末端支持DC12V和DC24V输出

1.2一体化底座控制器：

供电电源：DC48V，±2V

通讯接口：以太网，ModBus-RS485，USB，无线AP

IO接口：DI不少于8个，DO不少于8个；AI不少于2个，AO不少于2个

▲机械臂结构：机械臂与控制器采用一体化设计，带有控制手柄（投标文件中需提供技术规格说明书或产品彩页等佐证材料）。

1.3平板示教器：

显示：≥11英寸触摸显示器

内存：≥8G

存储：≥128G

需预装无线示教软件

1.4控制手柄：

用于安全保护和常用功能便捷操作，设有急停开关、按键5个（可自定义按键功能）、指示灯2个

1.5机器人功能：

支持通过在示教器中点击按钮的方式，对机器人动作进行示教和在线编程；

支持拖动示教，在启用拖动示教后，可用手拖动机器人本体的方式对机器人位姿进行示教；

支持轨迹记录功能，在拖动示教时自动记录轨迹，并可将轨迹插入到在线编程逻辑中；

支持碰撞防护功能，提供10个等级的碰撞防护等级，机器人检测到碰撞后自动停止；

▲提供基于ROS2平台的配套环境开发包；（投标文件中需提供功能截图等佐证材料）。

▲提供多种平台SDK开发包，支持Linux下C++编程、Lua脚本语言编程、Windows C++、Python脚本编程、JSON-RPC跨平台Web编程开发。（投标文件中需提供功能截图和技术资料等佐证材料）。

▲平台可以基于大语言模型，语音控制机器人运动，包括但不限于前、后、左、右、上、下等移动距离控制，末端夹爪打开、关闭控制。（投标文件中需提供实物功能截图或功能演示视频截图等佐证材料）。
▲1.6 AI机器人绘画师软件
1）支持相机实时画面监控；
2）支持动态人像识别拍照，AI模型处理绘制肖像画；支持本地图像AI模型处理人绘制肖像画；
3）使用国产AI模型、支持肖像画、线稿图及风格迁移等多种AI模型；

4）支持自定义签名设定；

5）支持拍照画面人像感兴趣区域设定；
6）软件支持AI生成图像的预览及二次编辑；
（投标文件中需投提供上述AI绘画软件全部功能截图、实物演示视频功能截图等佐证材料）
▲1.7 AI人机对弈软件
1）人机交互界面

人机交互界面同时支持五子棋和中国象棋功能；包含标定设置、模式设置、难度设置、棋子颜色的选定按钮、确定落子按钮等功能；

2）棋局博弈功能

使用AI博弈算法，要求算法通过开源深度学习平台进行训练和开发，推理计算出机器人一方的棋子下一步落子位置坐标，然后将位置值传递给机械臂控制部分；

3）机器人落子控制

根据计算出来的机器人落子坐标，控制机械臂进行吸取棋子，运动到落子位置，完成人机对弈，要求软件支持1台机器人同时与2人进行棋艺对弈；

（投标文件中需提供上述AI人机对弈全部功能软件截图、实物演示视频功能截图等佐证材料）。

二、工业视觉系统

工业相机

类型：像素不低于600万

传感器类型：CMOS，卷帘快门

分辨率：≥3072×2048

黑白/彩色：彩色

数字I/O：6-pin 接头

镜头接口：C-Mount

镜头

焦距：≥8mm

光源

白色环形光源，可配套工业相机使用

视觉算法平台要求：

图形化引导编程，集成机器视觉多种算法组件，适用多种应用场景，可快速组合算法，实现对工件或被测物的查找、测量、缺陷检测等。

拥有强大的视觉分析工具库，包括采集、定位、测量、识别、标定、图像处理、颜色处理、缺陷检测、逻辑工具和通信等工具可简单灵活的搭建机器视觉应用方案。
软件支持二次开发。

三、自适应电动夹爪

控制接口：串口

开口尺寸：≥70mm

夹持力：0-15N

工作电压：9-24V

力控精度：±1N

重复定位精度：≤±0.5mm

▲四、电动吸盘工具

吸盘结构

组成：一体化设计，包含吸盘支架、吸嘴、微型气泵、电磁阀等组件；

参数：吸盘直径≥15mm；

控制方式：IO控制

要求电动吸盘为一体化设计，电动控制，无需额外气源和气泵（投标文件中需提供电动吸盘工具图片或演示视频截图等佐证材料）。

五、机器人工作台

材质：钣金+铝型材

整体结构：钣金主体、标准铝型材台面，要求采用可开门设计，便于设备安装和展示，工作台柜体须提供储物空间。

地脚：4个福马轮，单只福马轮承重≥200kg

六、教学资源

▲要求提供开发软件工具、机器人SDK开发包、ROS环境软件包，视觉算法平台SDK开发包，电动手爪驱动包、接口协议说明书等教学资源包。（投标文件中需提供上述资料电子版截图佐证材料）；

教学场景配套附件包含七巧板1套、拼图1套、多颜色积木1套，通过该附件全面掌握机器人和视觉系统的应用知识；

提供视觉学习套件实训指导书电子版一套，包括从硬件安装到软件调试再到控制编程等详细步骤指引介绍；

▲平台要求提供物料视觉分拣、七巧板视觉拼图、OCR字符视觉拼接实训案例功能（投标文件中需提供相关演示视频截图佐证材料）；

▲要求提供配套视频教学教程1套，数量不少于20个，可通过该视频课程学习视觉学习套件的使用；（投标文件中需提供视频截图等佐证材料）。
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	1
	套
	1、核心计算性能

AI性能：≥70 TOPS

CPU：≥8核，150K DMIPS

MCU：异构 MCU，42K+DMIPS

GPU：≥8核，460 GFLOPs（FP32）

2、存储配置

内存：≥16GB

存储：≥64GB

3、接口规格

显示接口：≥2个MIPI；

网络接口：≥2个10GbE

PCIe：≥1个Gen4

USB 接口：≥4个USB 3.0

▲4、摄像头
像素：≥800万像素

分辨率：≥3280x2464

安装方式：内置

（投标文件中需提供内置摄像头传感模块实物截图等佐证材料）。
▲5、内置语音交互

音频输入：≥4麦克风阵列

音频输出：≥5W功放

安装方式：内置
（投标文件中需提供内置麦克风阵列传感模块实物截图等佐证材料）。
6、教学资源

▲须包含且不限于以下实训项目，满足采购方教学实施与人才培养需求，具体要求如下（投标文件中需提供实训指导书内容截图等佐证材料）：

第一部分 实验环境与软件工具

实验一 开发板简介及环境与工具

实验二 烧录工具刷机

实验三 算法工具链环境搭建与模板编译

第二部分 MCU子系统开发

实验一 EtherCat主站应用

实验二 CAN-FD驱动电机应用

实验三 MCU子系统开发实验

实验四 跨域通信实验

第三部分 图像采集与应用

实验一 MIPI摄像头视觉采集

实验二 基于OpenCV库的颜色识别与跟踪

实验三 AprilTag标签识别

实验四 图像背景分割

实验五 手势识别

实验六 基于MediaPipe的人脸检测

第四部分 语音采集与应用

实验一 语音采集与播放

实验二 语音信号采集与可视化

实验三 DSP初始参数采集

实验四 音频算法功能验证

实验五 DSP参数调节验证

实验六 声源定位

实验七 语音唤醒

实验八 语音识别

实验九 语音合成

实验十 语音交互

第五部分 深度学习

实验一 图像分类

实验二 目标检测

实验三 实例分割

实验四 姿态估计

实验五 数据增强

实验六 迁移学习

实验七 过拟合可视化与优化验证

实验八 模型量化

第六部分 机械臂控制

实验一 SDK接口二次开发

实验二 机械臂动作技能开发

实验三 机械臂语音智能控制

实验四 机械臂视觉智能控制

第七部分 大模型综合应用案例

实验一 基于端侧的大语言模型部署与测试

实验二 基于视觉大模型的物品识别与定位

实验三 基于语言大模型的提示词工程开发

实验四 基于语言大模型的智能音箱

实验五 基于大模型的机器人控制
	


注：（1）标的物名称中标注“※”的产品为核心产品。

（2）标注“★”的为重要技术参数（不满足的将作无效投标处理），标注“▲”的为主要技术参数，没有标注“★”也没有标注“▲”的为一般技术参数。

（3）采购清单中产品的技术参数描述如涉及与特定品牌或型号相匹配的，仅作为技术指标参考，不代表特定产品，供应商可提供等同或优于参数要求的产品。

（4）本项目采购清单中采购标的名称，因采购人不能穷尽详列或通俗认知等原因，可能供应商提供的产品所对应的证书、证明材料对产品命名存在差别，在满足技术参数要求前提下，本项目给予认可。
二、合同履约期限

合同签订后60天内完成安装、调试、验收、达到预期效果。

三、质保期
软件不少于3年，硬件质保不少于1年。

四、交货地点

大同市高级技工学校
五、付款方式

签订合同后支付合同价款的40%，货物交付到现场，安装调试、培训完毕、验收合格后，支付60%的合同款项。
第五部分  评标标准和评标方法

一、投标文件初审
（一）资格性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	具有独立承担民事责任的能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	2
	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	3
	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	4
	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	5
	参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
	提供供应商信用承诺书。
以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。

	6
	中小企业声明函
	请根据要求单独上传《中小企业声明函》，格式以采购文件要求为准。

	7
	投标保证金
	有效且符合招标文件要求

	8
	“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询结果
	（1）查询渠道：信用中国网站和中国政府采购网（www.creditchina.gov.cn、www.ccgp.gov.cn）； 
（2）截止时点：投标文件递交截止时间，资格审查阶段实际查询时间；
（3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：供应商可在投标文件中提供相应网站查询结果截图，不提供的将由资格审查人员于开标当日对各供应商信用记录进行查询，查询结果网页打印页作为查询记录和证据一并保存；
（4）信用信息的使用原则：供应商被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或被“信用中国”网站列入失信被执行人名单、重大税收违法失信主体名单的，将否决其投标资格。
（5）以联合体形式参加投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录。


说明：1.提供的扫描件不清晰、无法辨认或内容不符合规定，该项内容将视为无效。

2.资格审查的内容若有一项未提供或达不到审查标准的，将导致其不具备投标资格，且不允许在开标后补正。

（二）符合性审查的内容及标准

	序号
	内容
	标准

	1
	法定代表人（负责人）身份证明书或法定代表人（负责人）授权委托书
	有效且符合招标文件要求

	2
	投标文件的签署
	组成投标文件的所有文件的签署，符合招标文件的规定，签署和印章使用完整、有效。

	3
	采购内容、合同履约期限
	符合招标文件要求

	4
	其他
	无法律、法规规定的其他无效情形。

	5
	投标文件的报价
	投标文件的报价符合招标文件的规定要求；报价未超出招标文件公布的最高限价。


说明：1.符合性审查的内容，经评标委员会认定存在重大偏离的将导致投标无效。

2.审查时，对特殊情况的处理评标委员会要遵循招标文件第三部分供应商须知第18.5条规定的原则。

3.评标委员会在完成符合性审查后按照评审办法的规定对各供应商投标文件进行综合评分，评分完成后开启各供应商的报价响应文件，并开展报价符合性审查及评审工作。未通过资格性、符合性审查的供应商，其报价响应文件不予开启。

（三）特别说明：

1.招标文件要求供应商提供的其他材料，不作为资格审查的内容。

2.供应商应按招标文件要求“格式”提供的材料，如有调整，内容及签署必须完整、有效，且没有本文件不可接受的条件。

二、政策性要求评审内容及标准

1.投标货物未特别注明“进口产品”字样的，均必须采购国产产品，即非“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”，投标产品各项技术标准必须符合国家强制性标准。

2.小型、微型企业参加本项目评审标准：见本招标文件第二部分供应商须知前附表的相关内容。

三、无效投标的情形

1.未按照招标文件规定要求签署盖章的；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规规定和招标文件中规定的其他实质性要求。
四、评标方法及中标条件

本次评标采用综合评分法，投标文件满足招标文件全部实质性要求，对商务、服务、技术、价格等主要因素的量化指标进行评审得分（具体评分见综合评分法评分细则），每一供应商的商务、服务、技术、价格因素的最终得分为所有评委评分的算术平均值。评标委员会根据综合评分情况，按照评审得分由高到低的顺序推荐3名中标候选人，并编写评标报告。采购人授权评标委员会直接确定总得分排名第一的供应商为中标人。

综合评分法评分细则

	一、商务部分（6分）   （由评标委员会共同认定）

	1.供应商业绩（6分）

投标供应商近三年（投标文件递交截止日前三年）完成的同类项目（包含核心产品）案例，要求必须提供投标人自身与采购人签订的合同（包括合同首页、合同金额所在页、签字盖章页、供货明细单），每提供一份得2分，最高得6分。

本款可作为加分的业绩案例仅指供应商自身的业绩案例、即合同的乙方必须与供应商的名称完全一致，如公司名称发生变更，必须提供工商部门的证明文件，缺一不可。

	二、技术、服务部分（64分）

	1.产品技术指标（38分）

（1）根据供应商提供的响应参数与招标文件要求的主要技术参数（标注“▲”的技术参数）的偏离情况进行评分。

各项性能指标均有证明材料且全部满足招标文件要求的得满分30分；证明材料显示与招标文件要求有实质性负偏离的或未提供证明材料的，有一项扣1分，共30分，扣完为止（同一项参数不重复扣分）。

注：需提供招标文件规定的证明材料。

（2）根据供应商提供的响应参数与招标文件要求的一般技术参数（未标注“★”和未标注“▲”的技术参数）偏离情况进行评分。

各项性能指标全部满足招标文件要求的得满分8分；与招标文件要求有实质性负偏离的（以投标文件技术偏离表载明的为准），有一项扣0.5分，共8分，扣完为止（同一项参数不重复扣分）。

2.实施方案（10分）

根据供应商提供的实施方案进行评分。包含但不限于：（1）项目进度计划；（2）项目进度保证措施；（3）人员配备；（4）设备安装调试方案；（5）设备验收方案。
上述方案内容无缺陷的每项得2分，共计10分，不提供的不得分。若方案中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容无针对性、语言表述逻辑错误、凭空捏造、内容与实际情况不匹配、内容存在不合理性、内容存在歧义、与本项目无关、不符合项目特点或无法达到预期效果、与项目需求不匹配或不利于本项目实施等任意一种情形的）

3.培训方案（8分）
针对本项目制定切实可行的培训方案，培训内容应包括但不限于：（1）培训目标；（2）培训内容；（3）培训计划；（4）培训人员配置。

上述方案内容无缺陷的每项得2分，共计8分，不提供的不得分。若方案中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容无针对性、语言表述逻辑错误、凭空捏造、内容与实际情况不匹配、内容存在不合理性、内容存在歧义、与本项目无关、不符合项目特点或无法达到预期效果、与项目需求不匹配或不利于本项目实施等任意一种情形的）
4.售后服务方案（8分）

针对本项目制定切实可行的售后服务方案，售后服务方案包含但不限于：（1）售后服务内容方案；（2）时间安排；（3）维修方案；（4）售后服务保障和违约承诺。

上述方案内容无缺陷的每项得2分，共计8分，不提供的不得分。若方案中存在缺陷的，每有一处扣0.5分，扣完为止。（缺陷是指：内容无针对性、语言表述逻辑错误、凭空捏造、内容与实际情况不匹配、内容存在不合理性、内容存在歧义、与本项目无关、不符合项目特点或无法达到预期效果、与项目需求不匹配或不利于本项目实施等任意一种情形的）

	三、价格部分（30分）

	满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×30%×100

注：1.投标报价超过预算金额的将否决其投标。

2.小型、微型企业参加本项目时：

（1）小型、微型企业指在中华人民共和国境内依法设立，依据《中小企业划型标准规定》确定的小型企业、微型企业，但与大型企业的负责人为同一人，或者与大型企业存在直接控股、管理关系的除外。属于小型、微型企业的，需如实填写《中小企业声明函》。

（2）供应商在货物采购项目中提供小型、微型企业生产制造的货物，或在工程、服务采购项目中其自身为小型、微型企业的，可享受价格折扣评审。满足上述条件的，货物、服务采购项目给予15%的价格折扣，采用大中型企业与小微企业组成联合体或者大中型企业向小微企业分包采购合同的，评审优惠幅度为5%，用扣除后的报价参与价格评审。

（3）供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受价格折扣。

（4）如成交供应商为中小企业或分包方为中小企业的，合同签订后应向中小企业支付不低于合同金额40%的预付款，支持中小企业良性高效履约。

（5）专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行价格评审优惠的扶持政策。

3.异常低价审查按照《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》（财库〔2026〕2号）执行，其中：

评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标审查程序：

（1）投标报价低于全部通过符合性审查供应商投标报价平均值65%的，即投标报价＜全部通过符合性审查供应商投标报价平均值×65%；

（2）投标报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标报价65%的，即投标报价＜通过符合性审查的次低报价供应商投标报价×65%；

（3）投标报价低于采购项目最高限价65%的，即投标报价＜采购项目最高限价×65%。

（4）评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

评审委员会启动异常低价投标审查后，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标处理。


第六部分  合同格式
政府采购货物买卖合同
（试行）
项目名称：                             
合同编号：                             
甲    方：                             
乙    方：                             
签订时间：                             
使 用 说 明
1.本合同标准文本适用于购买现成货物的采购项目，不包括需要供应商定制开发、创新研发的货物采购项目。
   2.本合同标准文本为政府采购货物买卖合同编制提供参考，可以结合采购项目具体情况，对文本作必要的调整修订后使用。
3.本合同标准文本各条款中，如涉及填写多家供应商、制造商，多种采购标的、分包主要内容等信息的，可根据采购项目具体情况添加信息项。
第一节 政府采购合同协议书
甲方（全称）：                        （采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购
                                   文件约定的合同甲方）
乙方1（全称）：                       （供应商）
乙方2（全称）：                       （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
乙方3（全称）                        （联合体成员供应商或其他合同主体）（如有）
依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：     
项目信息
采购项目名称：                                          

         采购项目编号：                                          
（2）采购计划编号：                                           

（3）项目内容：
     采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：                       
     品牌：                    规格型号：               
采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。
①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：
     标的名称：                         
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：        
     关键部件：           品牌：         型号：       
   （注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。）
         ②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：
         （是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：      数量：     金额：      
         （否
    （4）政府采购组织形式：（政府集中采购  （部门集中采购  （分散采购
（5）政府采购方式：（公开招标 （邀请招标 （竞争性谈判 （竞争性磋商
                  （询价 （单一来源 （框架协议 （其他：          
（注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本）
 （6）中标（成交）采购标的制造商是否为中小企业：（是      （否
         本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：（是    （否
         若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：（是   （否
         中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：（是   （否
         中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：（是       （否
（7）合同是否分包：（是       （否
 分包主要内容：                                            
 分包供应商/制造商名称（如供应商和制造商不同，请分别填写）：
 分包供应商/制造商类型（如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型）：
 （大型企业  （中型企业  （小微型企业  
 （残疾人福利性单位 （监狱企业 （其他
    （8）中标（成交）供应商是否为外商投资企业：（是       （否
     外商投资企业类型：（全部由外国投资者投资  （部分由外国投资者投资
（9）是否涉及进口产品：
 （是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：        
        国别：         品牌：         规格型号：              
 （否
    （10）是否涉及节能产品：
         （是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：              
                （强制采购       （优先采购    
         （否
          是否涉及环境标志产品：
         （是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：          
                （强制采购       （优先采购    
         （否
          是否涉及绿色产品： 
     （是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：         
                （强制采购       （优先采购    
     （否
    （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：
（是       （否      （不涉及
合同金额
（1）合同金额小写：                           
                 大写：                           
         分包金额（如有）小写：                   
                     大写：                       
    （注：固定单价合同应填写单价和最高限价）
    （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：
  （固定总价 （固定单价 （固定费率 （成本补偿 （绩效激励 （其他       
（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：
（全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）                    
（分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件） 
（成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）   
（绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）   
合同履行
（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。
（2）履约地点：                             
（3）履约担保：是否收取履约保证金：（是    （否
    收取履约保证金形式：                            
    收取履约保证金金额：                            
    履约担保期限：                                  
（4）分期履行要求：                                                        
（5）风险处置措施和替代方案：                                              
合同验收
验收组织方式：（自行组织 （委托第三方组织
         验收主体：                  
        是否邀请本项目的其他供应商参加验收：（是  （否
是否邀请专家参加验收：（是  （否
是否邀请服务对象参加验收：（是  （否
是否邀请第三方检测机构参加验收：（是  （否
是否进行抽查检测：（是，抽查比例：         （否
是否存在破坏性检测：（是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）
                    （否
验收组织的其他事项：                
（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收） 
（3）履约验收方式：（一次性验收         
                       （分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）  
（4）履约验收程序：                                         
（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）                                      
（6）履约验收标准：                                         
（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：（是  （否
（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）          
组成合同的文件
本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：
（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议
（2）政府采购合同专用条款
（3）政府采购合同通用条款
（4）中标（成交）通知书
（5）投标（响应）文件
（6）采购文件
（7）有关技术文件，图纸
（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件
合同生效
本合同自                             生效。
合同份数
本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。
合同订立时间：         年      月      日
合同订立地点：                           
附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。
	甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）
	乙方（供应商）

	单位名称（公章或合同章）
	
	单位名称（公章或合同章）
	

	法定代表人

或其委托代理人（签章）
	
	法定代表人

或其委托代理人
（签章）
	

	住  所
	
	住  所
	

	联 系 人
	
	联 系 人
	

	联系电话
	
	联系电话
	

	通信地址
	
	通信地址
	

	邮政编码
	
	邮政编码
	

	电子邮箱
	
	电子邮箱
	

	统一社会信用代码
	
	统一社会信用代码
	

	
	
	开户名称
	

	
	
	开户银行
	

	
	
	银行账号
	

	注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。


第二节 政府采购合同通用条款
1. 定义
1.1合同当事人
（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。
（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。
（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。
1.2本合同下列术语应解释为：
（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。
（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。
（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。
（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。
（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。
（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。
（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。
合同标的及金额
2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。
3. 履行合同的时间、地点和方式
3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。
4. 甲方的权利和义务
4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。
4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。
4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。
5. 乙方的权利和义务
5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。
5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。
合同履行
6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。
6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。
7. 货物包装、运输、保险和交付要求
7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。
7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。
7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。
7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。
7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。
7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。
8. 质量标准和保证
8.1 质量标准
（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。
（2）采用中华人民共和国法定计量单位。
（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。
（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。
8.2 保证
（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。
（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。
（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。
（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。
9. 权利瑕疵担保
9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。
9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。
9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。
10. 知识产权保护
10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。
11. 保密义务
11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。
12. 合同价款支付
12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。
13. 履约保证金
13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。
13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。
13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。
14. 售后服务
14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：
（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。
14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
15. 违约责任
15.1质量瑕疵的违约责任
乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。
15.2 迟延交货的违约责任
（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。
（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。
15.3 迟延支付的违约责任
甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。
15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。
合同变更、中止与终止
    16.1合同的变更
政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。
16.2合同的中止
（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。
（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。
（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。
16.3合同的终止
（1）合同因有效期限届满而终止；
（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。
16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形
政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
17. 合同分包
17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。
17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。
18. 不可抗力
18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。
18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。
18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。
19. 解决争议的方法
19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。
19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。
19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。
20. 政府采购政策
20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。
20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。
20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。
21. 法律适用
21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。
21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。
22. 通知
22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。
    22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。
22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。
22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。
合同未尽事项
23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。
    23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。
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第七部分  投标文件格式

一、供应商提交文件须知

1.供应商应按照本招标文件第二部分供应商须知前附表中相关的内容及顺序编排投标文件，编排中涉及本部分内容的，应按照本部分提供的内容和格式（所有格式的表格可扩展）填写提交，混乱的编排导致投标文件被误读或查找不到，后果由供应商自行承担。

2.所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3.签字人应保证全部声明和问题的回答及所附材料是真实的、准确的和完整的。

4.评标委员会将应用供应商提交的技术说明文件等资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5.供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

二、投标文件中部分格式内容

（一）封面格式

（正/副）本

（项目名称）项目

项目编号：

包   号：

投

标
文
件
投标单位名称：                 
年  月   日
（二）目录格式

目    录
资格响应文件

1.具有独立承担民事责任的能力………………………………………………………………

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度………………………………………………

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力………………………………………………

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录………………………………………………

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录…………………………

6.中小企业声明函………………………………………………………………………………
7.投标保证金……………………………………………………………………………………
8.供应商认为需要提供的其他资格响应文件…………………………………………………
商务技术响应文件

1.供应商代表的证明……………………………………………………………………………

2.供应商基本情况表……………………………………………………………………………

3.供应商近年同类项目案例及相关证明资料…………………………………………………

4.拟供货物的主要技术说明……………………………………………………………………

5.供货及售后服务方案…………………………………………………………………………
6.商务、技术条款偏离表………………………………………………………………………

7.投标文件要求提交的和供应商认为需要提供的其他商务技术材料………………………

报价要求响应文件

1.投标函…………………………………………………………………………………………

2.开标一览表……………………………………………………………………………………

3.供应商认为需要提供的其他相关材料………………………………………………………

说明：目录内容和排序须按供应商须知前附表中供应商应提交的资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件内容及顺序排列。
资格响应文件
（一）具有独立承担民事责任的能力
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，具有独立承担民事责任的能力。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              （签字或盖章）
日   期：    年    月    日

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              （签字或盖章）
日   期：    年    月    日

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              （签字或盖章）
日   期：    年    月    日

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              （签字或盖章）
日   期：    年    月    日

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录
供应商信用承诺书
致：   采购单位名称     
本供应商现参与                             项目（项目编号：             ）的采购活动，现郑重承诺我方完全符合政府采购法第二十二条规定，在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
如果我方中标（成交），我方将按我方投标（响应）文件承诺，保证合同顺利履行。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。
特此承诺。
供应商：                      （公章）

供应商代表：              （签字或盖章）
日   期：    年    月    日

（六）中小企业声明函
中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库（2020）46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

…………

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无一年度数据的新成立企业可不填报。

（2）供应商应按实际情况填写此表，对填写内容的真实性负责，可附在报价响应文件后。供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。

（七）投标保证金
提供相关证明材料

（八）供应商认为需要提供的其他资格响应文件
可提供“中国政府采购网”和“信用中国”网站查询结果截图，不提供的将由资格审查人员于开标当日对各供应商信用记录进行查询。
商务技术响应文件
（一）供应商代表的证明
法定代表人（负责人）身份证明书
单位名称：                                       

单位性质：                                       

地    址：                                         

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                 性  别：         

身份证号：                 职  务： 

系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。


供应商：                 （盖章）

年   月   日

附法定代表人（负责人）有效的身份证正反两面扫描件

	
	


法定代表人（负责人）授权委托书

采购人名称：

本授权委托书声明：注册于             （供应商住址）的               （供应商名称）法定代表人           （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权         （供应商代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的         项目第     包，项目编号：        ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

供应商：                        （公章）
法定代表人（负责人）：     （签字或盖章） 

供应商代表：               （签字或盖章）
日   期：    年    月    日

附法定代表人（负责人）和供应商代表有效的身份证正反两面扫描件

	
	

	
	


注：法定代表人（负责人）本人参加采购活动的，可不提供法定代表人（负责人）授权委托书。

（二）供应商基本情况表
供应商基本情况表
	供应商名称
	 

	注册地址
	 
	邮政编码
	 

	联系方式
	联系人
	 
	电 话
	 

	
	传 真
	 
	网 址
	 

	法定代表人
	姓名
	 
	年龄
	 
	电话
	 

	成立时间
	

	统一社会信用代码
	

	经营范围
	

	供应商关联企业情况（包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


（三）供应商近年同类项目案例及相关证明资料

	序号
	年份
	项目名称
	合同金额（万元）
	业主情况

	
	
	
	
	单位名称
	联系人
	联系方式

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	
	


注：后附近年同类项目业绩相关证明材料。

（四）拟供货物的主要技术说明

（五）供货及售后服务方案

（六）商务、技术条款偏离表
商务、技术条款偏离表

项目名称：

项目编号：

包号：

	序号
	招标文件商务、技术

规范及要求
	投标文件
对应内容
	偏离情况
	备注

	
	 
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：未在本表中明确写明偏离情况的内容，均视为完全响应本次采购商务、技术相应条款，造成的相应后果由供应商自行承担。
供应商：                            （盖章）

                                 供应商代表：                   （签字或盖章）

                                日  期：     年  月  日

（七）招标文件要求提交的和供应商认为需要提供的其他商务技术材料
报价响应文件
（一）投标函
投  标  函
采购人名称：

                  （供应商全称）授权         （供应商代表姓名）          （职务、职称）为我方代表，参加贵方组织的                          （项目名称、项目编号、包号）招标的有关活动，并对此项目进行投标。为此：

1.我方已仔细研究了本项目招标文件的全部内容，愿意以以下投标报价，按照招标文件要求及合同约定完成项目。

人民币（大写）                            （￥               元）

合同履约期限：            
2.我方同意在本项目招标文件中规定的投标文件有效期 90 个日历天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。如果中标，投标文件有效期延长至合同履约完毕。

3.我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的投标单位应当具备的全部条件和本招标文件规定的特定资质要求。

4.提供供应商须知规定的全部投标文件。

5.按招标文件要求提供内容的投标报价详见开标一览表。

6.我方承诺：完全理解投标报价超过招标文件公布的预算金额时，导致投标无效。

7.保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

8.承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中予以明确特别说明。

9.保证遵守招标文件的所有规定。

10.保证在投标截止时间前，对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回时，我方会以书面形式通知代理机构，否则可视为无效。

11.对贵方以书面（包括书面材料、信函、传真、电子邮件等）或以在本次招标公告刊登的媒体上发布的公告或与本项目有关的通知，我方会立即予以回复确认。若因登记有误或线路故障等其他原因导致通知延迟送达或无法送达，责任由我方自负。

12.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标，我方的投标保证金可被贵方没收。

13.我方完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

14.我方愿意向贵方提供任何与本项投标有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

15.我方已详细审核全部投标文件，包括投标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

16.我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

17.我方承诺接受招标文件中合同全部条款且无任何异议。

所有有关本次投标的一切往来联系方式为：

地址：
                            邮编：


电话：
                            传真：

供应商代表姓名：

供应商代表联系电话：      （办公）           （手机）

E-mail：

供应商：                            （盖章）

                                 供应商代表：             （签字或盖章）  

                                               年  月  日

（二）开标报价一览表

开标报价一览表

	序号
	标的名称
	生产厂家
	品牌
	规格型号
	数量
	单位
	单价（元）
	合价（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总价（元）
	

	合同履约期限
	

	质保期
	

	备注
	


注：供应商所报的价格应被视为包含但不限于各项购买货物的物料费、安装调试费、人工费、保险费、保修和维修、技术服务、利润、税金等完成本项目所需要的全部费用。
供应商：                            （盖章）

                                 供应商代表：             （签字或盖章）  

                                               年  月  日

（三）供应商认为需要提供的其他相关材料

第八部分  相关附件

附件一：

残疾人福利性单位声明函（如不涉及，此函可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本声明函，并对声明的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

附件二：

监狱企业证明文件（如不涉及，此函可不提供）

本单位郑重声明，根据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位提供的服务，或者提供其他监狱企业的服务。

附：监狱企业证明文件

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件三：

绿色采购产品证明材料（如不涉及，可不提供）

（1）绿色采购强制采购产品明细表（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及绿色采购产品，此表可不提供）

（一）绿色采购强制采购产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


“台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、制冷压缩机、空调机组、专用制冷空调设备、镇流器、空调机、电热水器、普通照明用双端荧光灯、电视设备、视频设备以及便器、水嘴等”，属于国家强制性采购产品，必须提供获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

注：

1.采购货物中如含有强制采购产品的，须如实填写绿色采购强制采购产品明细表。

2.提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书。

（2）绿色采购优先采购产品明细表（以包为单位分别填写，如本项目所投产品中不涉及绿色采购优先采购产品的，此表可不提供）

（二）绿色采购优先采购产品明细表

	序号
	产品名称
	制造商
	产品型号
	产品认证证书号
	认证证书有效截止日期
	认证机构名录
	产品价格（元）

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计（元）
	


注：1.投报“节能产品政府采购品目清单”、“环境标志产品政府采购品目清单”中产品的将给予4%的价格扣除（具体详见投标人须知前附表）。

2.产品认证证书附后（有效期之内的节能产品、环境标志产品证书）。

（三）符合绿色建筑和绿色建材政府采购需求承诺书（如不涉及，可不提供）
本            （供应商）现参与            （项目名称、项目编号）的采购活动。根据《绿色建筑和绿色建材政府采购需求标准（2025年版）》及财政部、住房城乡建设部、工业和信息化部《关于进一步扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2024〕36号）等相关要求，本公司郑重承诺如下：

一、若本供应商在本项目中成交，将严格按照采购需求及合同约定，在施工过程中积极采用绿色建材，确保提供的建材产品符合绿色建材的相关要求。

二、本供应商承诺在施工中落实绿色建材的应用，保证施工质量和安全，并配合采购人及有关部门按规定做好相关管理和监督工作。

三、本供应商保证上述承诺内容真实、有效。若违反本承诺，愿意承担由此产生的相应责任。

特此承诺。

供应商：                          （单位公章）
法定代表人或授权代表：          （签字或盖章）
     年     月     日
附件四：

关于符合本国产品标准的声明函（如不涉及，此函可不提供）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。

2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

……

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：　        

日期：　     年　  月　  日         

1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。

4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。

5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
附件五：

网络安全专用产品（如不涉及，可不提供）

	序号
	产品名称
	制造商
	注册商标
	产品型号
	合格或许可证号
	认证机构名录

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


注：采购标的或报价产品属于《网络关键设备和网络安全专用产品目录》的网络安全专用产品应当按照《信息安全技术网络安全专用产品安全技术要求》等相关国家标准的强制性要求，由具备资格的机构安全认证合格或安全检测符合要求的，或此前已经获得《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》且在有效期内的，方可销售或者提供。

附件六：

正版软件承诺格式（如不涉及，此函可不提供）

采购人名称：

本供应商现参与            项目（项目编号：            ）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。

单位名称（盖章）：

日  期：

附件七：

商品包装和快递包装承诺（如不涉及，此承诺可不提供）

本供应商现参与                   项目（项目编号：                   ）的采购活动，本公司承诺所供商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明。
单位名称（盖章）：

日  期：


